# Pregled prikazov stanja

Merilna naprava | Funkcija
--- | ---
Zelena | Rdeča
◌ |  | Vodoravni položaj: postopek niveliranja os X in/ali Y Navpični položaj: postopek niveliranja osi X
◌ |  | Vklopljen način mirovanja
● |  | Vodoravni položaj: obe osi sta nivelirani. Navpični položaj: os X je nivelirana.
| ◌ | Samodejni izklop zaradi sporočila o napaki (npr. prazna baterija/akumulatorska baterija, prekoračena delovna temperatura)
| ◌ | Način CenterFind oz. način CenterLock se je zagnal glejte Funkcije
| ◌ | Sprememba položaja merilne naprave brez vklopa/izklopa
| ◌ | Samodejno niveliranje ni mogoče, konec samonivelirnega območja
| ◌ | Sprožena funkcija opozorila zaradi udarca
| ◌ | Zagnalo se je umerjanje merilne naprave.
| ● | Vodoravni položaj: vsaj ena os je nagnjena ali v ročnem načinu. Navpični položaj: os X je nagnjena ali v ročnem načinu.

● neprekinjeno sveti

◌ utripa

Daljinski upravljalnik | Daljinski upravljalnik | Funkcija
--- | --- | ---
Zelena | Rdeča | Zelena | Rdeča
◌ |  |  |  | Postopek niveliranja osi X (vodoravni in navpični položaj)
|  | ◌ |  | Postopek niveliranja osi Y (vodoravni položaj)
◌ |  | ◌ |  | Daljinski upravljalnik je povezan prek povezave Bluetooth®. (Oba prikaza stanja izmenično utripata.)
● |  |  |  | Os X je nivelirana (vodoravni in navpični položaj).
|  | ● |  | Os Y je nivelirana (vodoravni položaj).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Daljinski upravljalnik je uspešno povezan prek povezave Bluetooth®
| ● |  |  | Os X je nagnjena ali v ročnem načinu (vodoravni in navpični položaj).
|  |  | ● | Os Y je nagnjena ali v ročnem načinu (vodoravni položaj).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Povezava prek povezave Bluetooth® do merilne naprave ni uspela

● neprekinjeno sveti

◌ utripa