# Uputstva za rad

##

Pomoću libele (60) možete da uspravite vertikalno laserski prijemnik. Jedan koso namešten laserski prijemnik utiče na pogrešna merenja.

##

Na srednji oznaci (62) desno i levo na laserskom prijemniku možete da markirate poziciju laserskog zraka, ako on prolazi kroz sredinu prijemnog polja (54).

Pazite na to, da se laserski prijemnik pri obeležavanju tačno vertikalno centrira (pri horizontalnom laserskom zraku) odnosno horizontalno centrira (pri vertikalnom laserskom zraku), jer su inače oznake u odnosu na laserski zrak pomerene.

##

Laserski prijemnik možete da pričvrstite pomoću držača (76) kako za mernu letvu (78) tako i za druga pomoćna sredstva širine do 65 mm.

1. Zavrnite držač (76) pomoću pričvrsnog zavrtnja (79) u prihvat (64) na zadnjoj strani laserskog prijemnika.
2. Otpustite obrtno dugme (77) držača, gurnite držač npr. na mernu letvu (78) i ponovo pritegnite obrtno dugme (77).

Pomoću libele (74) možete vodoravno da iznivelišete držač (76) i time laserski prijemnik. Jedan koso namešten laserski prijemnik utiče na pogrešna merenja.

Referentna centralna linija (75) na držaču se nalazi na istoj visini kao i centralni marker (62) i može da se koristi za obeležavanje laserskog zraka.

##

Ako nije neophodno sigurno pričvršćivanje, laserski prijemnik možete da pričvrstite pomoću magneta (63) na čelične delove.