# Tõrgete kõrvaldamine

Pöördlaseri ekraaninäit | Laserikiire vastuvõtja ekraaninäit | Probleem | Kõrvaldamine
--- | --- | --- | ---
| − | automaatne väljalülitumine (aku või patareid on tühjad) | Vahetage aku või patareid.
| − | automaatne väljalülitumine (ületati töötemperatuur) | Laske mõõteriistal enne uuesti sisselülitamist jahtuda. Kontrollige seejärel mõõtetäpsust ja kaliibrige vajaduse korral mõõteriist.
| −/PNK | Ühenduse moodustamine kaugjuhtimispuldiga (40) või laserikiire vastuvõtjaga (41) ei õnnestunud | Vajutage veateate sulgemiseks lühidalt nuppu . Käivitage ühenduse loomine uuesti. Kui ühendust ei õnnestu luua, võtke ühendust Bosch klienditeenindusega.
| − | Ühenduse loomine nutitelefoniga ebaõnnestus | Vajutage veateate sulgemiseks lühidalt nuppu . Käivitage ühenduse loomine uuesti vaadake Kaugjuhtimine rakenduse Bosch Levelling Remote App abil. Kui ühendust ei õnnestu luua, võtke ühendust Bosch klienditeenindusega.
| − | Mõõteriista kalle on suurem kui 8,5% või horisontaal- või vertikaalasend ei ole õige. | Positsioneerige mõõteriist horisontaal- või vertikaalasendis uuesti. Uus nivelleerimine käivitub automaatselt.
| − | Ületati maksimaalne nivelleerimisaeg | Positsioneerige mõõteriist horisontaal- või vertikaalasendis uuesti. Nivelleerimise uuesti käivitamiseks vajutage lühidalt nuppu .
| − | Vahetus horisontaal- ja vertikaalasendi vahel ilma mõõteriista välja/sisse lülitamata | Nivelleerimise uuesti käivitamiseks vajutage lühidalt nuppu .
| ERR | X-telje kaliibrimine ei õnnestunud | Katkestage kaliibrimine abil, vajutades nuppu . Kontrollige, kas laserkiire vastuvõtja vastuvõtuväli paikneb mõõteriista vastava telje (X/Y) suhtes vertikaalselt. Käivitage kaliibrimine uuesti.
| ERR | Y-telje kaliibrimine ei õnnestunud
| − | Z-telje kaliibrimine ei õnnestunud | Katkestage kaliibrimine abil, vajutades nuppu . Kontrollige mõõteriista õiget joondamist. Käivitage kaliibrimine uuesti.
| ERR | Režiim CenterFind X-telje suhtes ei õnnestunud | Veateate sulgemiseks vajutage suvalist nuppu. Kontrollige, kas mõõteriist ja laserkiire vastuvõtja on korrektselt üles pandud. Laserkiire vastuvõtja peab paiknema mõõteriista pöördevahemikus ±8,5 %. Käivitage režiim uuesti.
| ERR | Režiim CenterFind Y-telje suhtes ei õnnestunud
GRL 650 CHVG:
| ERR | Režiim CenterLock X-telje suhtes ei õnnestunud | Veateate sulgemiseks vajutage suvalist nuppu. Kontrollige, kas mõõteriist ja laserkiire vastuvõtja on korrektselt üles pandud. Laserkiire vastuvõtja peab paiknema mõõteriista pöördevahemikus ±8,5 %. Käivitage režiim uuesti.
| ERR | Režiim CenterLock Y-telje suhtes ei õnnestunud