# Rankinis režimas

Matavimo prietaiso automatinio niveliavimo įtaisą galima išjungti (rankinis režimas):

- esant horizontaliai padėčiai, abiems ašims, nepriklausomai vienai nuo kitos,
- esant vertikaliai padėčiai, X ašiai (Y ašies, esant vertikaliai padėčiai, niveliuoti negalima).

Esant rankiniam režimui, matavimo prietaisą galima pastatyti bet kokioje įstrižoje padėtyje.

Ašis, nepriklausomai viena nuo kitos, ant matavimo prietaise galima paversti papildomai ±8,5 % diapazone. Ašies posvyrio vertė, veikiant rankiniu režimu, ekrane nerodoma.

Būsenos indikatorius (12) ant matavimo prietaiso nuolat šviečia raudonai, kai

- Esant horizontaliai padėčiai, bent viena ašis yra nustatyta rankiniu režimu,
- Esant vertikaliai padėčiai, X ašis yra nustatyta rankiniu režimu.

Jei atitinkama ašis yra nustatyta rankiniu režimu, ant nuotolinio valdymo pulto esantis X ašies būsenos indikatorius (33) ar Y ašies būsenos indikatorius (34) nuolat šviečia raudonai.

Rankinio režimo nuotolinio valdymo pulto įjungti negalima.

## Rankinis režimas, esant horizontaliai padėčiai

1. Pakartotinai spauskite mygtuką , kol bus pasiekta abiem ašim pageidaujama nustatymo kombinacija.
2. Pavaizduotame pavyzdyje ekrane X ašies automatinis niveliavimas yra išjungtas, o Y ašis ir toliau niveliuojama.

## Ašių pakreipimas

1. Kai rodomas rankinio režimo meniu, paspauskite mygtuką .

Jei yra išjungtas tik vienos ašies automatinis niveliavimas, tai galite keisti tik šios ašies posvyrį.

1. Abiem ašims veikiant rankiniu režimu, dar kartą paspaudę mygtuką , galite perjungti iš vienos ašies į kitą.

1. Ekrane mirksi ašies simbolis, kurios posvyrį galima keisti.

1. Pasirinktą ašį mygtukais arba kreipkite į norimą padėtį.

## Rankinis režimas, esant vertikaliai padėčiai

1. Norėdami išjungti X ašies automatinį niveliavimą, vieną kartą paspauskite mygtuką . (Y ašies, esant vertikaliai padėčiai, niveliuoti negalima.)

## X ašies pakreipimas

1. Kai rodomas rankinio režimo meniu, paspauskite mygtuką .
2. Ekrane mirksi X ašies simbolis.
3. X ašį mygtukais arba kreipkite į norimą padėtį.

## Y ašies sukimas

1. Kai rodomas rankinio režimo meniu, paspauskite mygtuką .
2. Ekrane mirksi Y ašies simbolis.
3. Y ašį mygtukais arba sukite į norimą padėtį.