# Функции

##

В режиме CenterFind измерительный инструмент автоматически пытается выровнять лазерный луч по центральной линии лазерного приемника, опуская и поднимая ротационную головку. Лазерный луч можно выровнять относительно оси X или оси Y измерительного инструмента.

Режим CenterFind запускается на лазерном приемнике.

см. Режим CenterFind

Во время поиска на дисплее измерительного инструмента отображается символ CenterFind для одной или обеих осей, а индикатор состояния (12) мигает красным цветом.

Если удалось выровнять лазерный луч по центральной линии лазерного приемника, режим CenterFind автоматически завершается и найденное значение наклона отображается на стартовом экране.

Если не удалось направить лазерный луч на среднюю линию лазерного приемника, вращение лазерного луча прекращается, и на дисплее появляется сообщение об ошибке.

1. Нажмите любую кнопку, чтобы закрыть сообщение об ошибке.
2. Соответствующая ось снова выравнивается до 0 %.
3. Убедитесь, что измерительный инструмент и лазерный приемник настроены соответствующим образом, и перезапустите режим.

Лазерный приемник должен находиться в пределах диапазона наклона ±8,5 % измерительного инструмента.

При использовании режима CenterFind установки обеих осей могут измениться, даже если одна из осей не совмещена с лазерным приемником.

##

В режиме CenterLock измерительный инструмент автоматически пытается выровнять лазерный луч по центральной линии лазерного приемника, опуская и поднимая ротационную головку. В отличие от режима CenterFind положение лазерного приемника постоянно проверяется, а наклон измерительного инструмента регулируется автоматически. Значение наклона не отображается на дисплее.

- При работе в режиме CenterLock убедитесь, что измерительный инструмент и лазерный приемник не перемещаются бесконтрольно. Автоматическая регулировка угла наклона при каждом изменении положения может стать причиной неправильных измерений.

Лазерный луч можно выровнять относительно оси X или оси Y измерительного инструмента.

Режим CenterLock запускается и выключается на лазерном приемнике.

см. Режим CenterLock (LR 65 G)

Во время поиска на дисплее измерительного инструмента отображается символ CenterLock для одной или обеих осей, а индикатор состояния (12) мигает красным цветом.

Если лазерный луч удалось совместить с центральной линией лазерного приемника, на стартовом экране появляется символ CenterLock одной или обеих осей. Значения наклона не отображаются.

Если не удалось направить лазерный луч на среднюю линию лазерного приемника, вращение лазерного луча прекращается, и на дисплее появляется сообщение об ошибке.

1. Нажмите любую кнопку, чтобы закрыть сообщение об ошибке.
2. Соответствующая ось снова выравнивается до 0 %.
3. Убедитесь, что измерительный инструмент и лазерный приемник настроены соответствующим образом, и перезапустите режим.

Лазерный приемник должен находиться в пределах диапазона наклона ±8,5 % измерительного инструмента.

При использовании режима CenterLock установки обеих осей могут измениться, даже если одна из осей не совмещена с лазерным приемником.

##

В ротационном режиме можно отключать изменяемый лазерный луч (8) для одного или более квадрантов плоскости вращения. Это позволяет ограничить опасность от лазерного излучения определенными зонами. Кроме того, это позволяет предотвратить помехи от лазерного излучения для других приборов или предотвратить помехи для лазерного приемника из-за нежелательных бликов.

Выключение отдельных квадрантов возможно только при помощи приложения Bosch Levelling Remote App. Квадратны, в которых лазерный луч виден, отображаются на индикаторе режима работы лазера (b) на стартовом экране.