# Nastavitve

##

Določite lahko, s kakšno natančnostjo bo položaj laserskega žarka na sprejemnem polju (54) prikazan kot „sredinsko“.

Trenutna nastavitev prikaza srednje linije je razvidna iz prikaza natančnosti sprejema (l).

1. Za spremembo natančnosti sprejema pritisnite tipko tolikokrat, da se na zaslonu prikaže želena nastavitev.

Ob vsakem pritisku tipke se v besedilnem prikazu (n) za kratek čas prikaže vrednost natančnosti sprejema.

Nastavitev natančnosti sprejema se ob izklopu shrani.

##

Položaj laserskega žarka na sprejemnem polju (54) lahko označuje tudi zvočno opozorilo.

Glasnost lahko spremenite ali pa izklopite zvočni signal.

1. Za spremembo oz. izklop zvočnega signala pritiskajte tipko za zvočni signal , dokler se na zaslonu ne prikaže želena glasnost.

Pri nizki glasnosti se na zaslonu pojavi prikaz zvočnega signala (p) z eno črto, pri visoki glasnosti s 3 črtami, pri izklopljenem zvočnem signalu pa ni prikaza s črtami.

Ne glede na nastavitev zvočnega signala se pri vsakem prvem dotiku laserskega žarka na sprejemno polje (54) za potrditev zasliši zvočni signal z nizko glasnostjo.

Nastavitev zvočnega signala se ob izklopu laserskega sprejemnika shrani.

##

Odpiranje menija z nastavitvami: hkrati na kratko pritisnite tipki in .

Sprememba nastavitve znotraj podmenija: če želite spremeniti nastavitev, pritisnite tipko ali tipko . Zadnja izbrana nastavitev se samodejno shrani, ko meni zapustite.

Sprememba podmenija: če se želite pomakniti v naslednji podmeni, na kratko pritisnite tipko .

Zapuščanje menija z nastavitvami: tako dolgo držite tipko , da se meni z nastavitvami zapre. Meni z nastavitvami se samodejno zapre približno 10 s po zadnjem pritisku tipke.

Na voljo so naslednji podmeniji:

- Merska enota prikaza relativne višine: ob priklicu menija za mersko enoto se v besedilnem prikazu (n) prikaže trenutno izbrana merska enota, razpoložljive merske enote pa so vidne v prikazu za mersko enoto (m) nad njimi.
- LED-prikazi smeri (LED): spreminjate lahko svetlost vseh 3 LED-prikazov smeri (55), (57) ter (56) ali pa jih izklopite. LED-diode svetijo v skladu z izbrano nastavitvijo.
- Osvetlitev zaslona (LIT): osvetlitev zaslona lahko vklopite (sveti zelena LED-dioda) ali izklopite (sveti rdeča LED-dioda).
- Funkcija shranjevanja zadnjega sprejema (MEM): prikaz smeri, v katero je laserski žarek zapustil sprejemno polje, lahko vklopite (sveti zelena LED-dioda) ali izklopite (sveti rdeča LED-dioda).
- LR 65 G: funkcije sredine (CF/CL): izbirate lahko med načinom CenterFind (CF) in načinom CenterLock (CL). Trenutni način se prikaže v besedilnem prikazu (n).

Razen nastavitve osvetlitve zaslona se vse nastavitve ob izklopu laserskega sprejemnika shranijo.

##

Zaslona (58) na sprednji in zadnji strani laserskega sprejemnika imata zaslonsko osvetlitev. Zaslonska osvetlitev se vklopi:

- ob vklopu laserskega sprejemnika,
- ob vsakem pritisku tipke,
- če se laserski žarek premakne preko sprejemnega polja (54).

Zaslonska osvetlitev se samodejno izklopi:

- 30 s po pritisku tipke, če noben laserski žarek ne doseže sprejemnega polja,
- 2 min po tem, ko niste pritisnili nobene tipke in kadar se položaj laserskega žarka v sprejemnem polju ne spremeni.

Zaslonsko osvetlitev lahko izklopite v nastavitvenem meniju.

Nastavitev zaslonske osvetlitve se ob izklopu laserskega sprejemnika ne shrani. Po vklopu laserskega sprejemnika je zaslonska osvetlitev vedno vklopljena.