# Panoramica degli indicatori di stato

Strumento di misura | Funzione
--- | ---
Verde | Rosso
◌ |  | Posizione orizzontale: livellamento dell’asse X e/o Y Posizione verticale: livellamento dell’asse X
◌ |  | Modalità Stand-by attiva
● |  | Posizione orizzontale: entrambi gli assi sono livellati. Posizione verticale: l’asse X è livellato.
| ◌ | Spegnimento automatico a causa di messaggio di errore (ad es. pile a stilo/batteria scariche, temperatura di funzionamento superata)
| ◌ | Modalità CenterFind o modalità CenterLock avviata vedi Funzioni
| ◌ | Cambio di posizione dello strumento di misura senza spegnimento e riaccensione
| ◌ | Livellamento automatico non possibile, fine campo di autolivellamento
| ◌ | Funzione Avviso urto attivata
| ◌ | La calibratura dello strumento di misura è avviata.
| ● | Posizione orizzontale: almeno un asse è inclinato, oppure in modalità manuale. Posizione verticale: l’asse X è inclinato, oppure in modalità manuale.

● Luce fissa

◌ Lampeggiante

Telecomando | Telecomando | Funzione
--- | --- | ---
Verde | Rosso | Verde | Rosso
◌ |  |  |  | Livellamento dell’asse X (posizione orizzontale e verticale)
|  | ◌ |  | Livellamento dell’asse Y (posizione orizzontale)
◌ |  | ◌ |  | Il telecomando verrà connesso tramite Bluetooth®. (I due indicatori di stato lampeggeranno alternativamente)
● |  |  |  | L’asse X è livellato (posizione orizzontale e verticale).
|  | ● |  | L’asse Y è livellato (posizione orizzontale).
● (3 sec) |  | ● (3 sec) |  | Telecomando correttamente connesso tramite Bluetooth®
| ● |  |  | L’asse X è inclinato, oppure in modalità manuale (posizione orizzontale e verticale).
|  |  | ● | L’asse Y è inclinato, oppure in modalità manuale (posizione orizzontale).
| ● (3 sec) |  | ● (3 sec) | Connessione Bluetooth® allo strumento di misura non riuscita

● Luce fissa

◌ Lampeggiante