# Automatická nivelace

##

Po zapnutí zkontroluje měřicí přístroj vodorovnou, resp. svislou polohu a automaticky vyrovná nerovnosti v rámci rozsahu samonivelace cca ±8,5 % (±5°).

Během nivelace bliká na displeji symbol pro nivelaci. Současně zeleně blikají ukazatel stavu (12) na měřicím přístroji a ukazatel stavu odpovídající osy ((33), resp. (34)) na dálkovém ovládání.

Do ukončení nivelace je rotace zastavena a laserové paprsky blikají. Po úspěšném ukončení nivelace se zobrazí počáteční obrazovka. Laserové paprsky svítí trvale a začne rotace. Trvale zeleně svítí ukazatel stavu (12) na měřicím přístroji a ukazatel stavu nivelované osy ((33) resp. (34)) na dálkovém ovládání.

Má-li měřicí přístroj sklon větší než 8,5 % nebo má jinou než vodorovnou či svislou polohu, není již nivelace možná. Na displeji se zobrazí chybové hlášení a ukazatel stavu (12) bliká červeně.

1. Znovu umístěte měřicí přístroj a počkejte, až se zniveluje.

Při překročení maximální doby trvání se nivelace s chybovým hlášením přeruší.

1. Znovu umístěte měřicí přístroj.
2. Pro opětovné spuštění nivelace stiskněte krátce tlačítko .

##

Je-li měřicí přístroj znivelovaný, neustále kontroluje vodorovnou resp. svislou polohu. Při změnách polohy se automaticky niveluje.

Minimální změny polohy se vyrovnávají bez přerušení provozu. Otřesy podkladu nebo povětrnostní vlivy jsou tak automaticky kompenzovány.

U větších změn polohy je pro zabránění chybám měření během postupu nivelace zastavena rotace laserového paprsku a laserové paprsky blikají. Na displeji se objeví symbol nivelace. Případně se aktivuje funkce signalizace otřesů.

## Změna mezi vodorovnou a svislou polohou:

Měřicí přístroj samostatně zjišťuje vodorovnou resp. svislou polohu.

1. Měřicí přístroj vypněte.
2. Umístěte ho znovu.
3. Znovu ho zapněte.

Při změně polohy bez vypnutí/zapnutí se zobrazí chybové hlášení a v rychlém taktu červeně bliká ukazatel stavu (12).

1. Pro opětovné spuštění nivelace stiskněte krátce tlačítko .

##

Měřicí přístroj má funkci signalizace otřesů. Při změnách polohy resp. otřesech měřicího přístroje nebo při vibracích podkladu zabraňuje nivelaci ve změněné poloze, a tedy chybám v důsledku posunutí měřicího přístroje.

GRL 650 CHVG: Funkce signalizace otřesů má 2 stupně citlivosti. Po zapnutí měřicího přístroje je nastavená vysoká citlivost.

## Aktivace signalizace otřesů:

Funkce signalizace otřesů je standardně zapnutá. Aktivuje se zhruba 30 s po zapnutí měřicího přístroje.
Během aktivace na displeji bliká ukazatel signalizace otřesů (d). Po aktivaci ukazatel svítí trvale.

## Aktivace funkce signalizace otřesů:

Pokud dojde k změně polohy měřicího přístroje nebo je zaregistrován silný otřes, aktivuje se signalizace otřesů. Rotace laseru se zastaví a zobrazí se chybové hlášení. Ukazatel stavu (12) bliká v rychlém taktu červeně a zazní výstražný signál s rychlým opakováním.

1. Potvrďte výstražné hlášení pomocí stisknutím tlačítka na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání.
2. Při práci s nivelační automatikou (včetně skloněného provozu) se nivelace automaticky spustí znovu.

Nyní zkontrolujte polohu laserového paprsku podle referenčního bodu a v případě potřeby upravte výšku resp. vyrovnání měřicího přístroje.

## Změna/vypnutí funkce signalizace otřesů:

Na úvodní obrazovce je zobrazené aktuální nastavení s ukazatelem signalizace otřesů (d):

Při zapnutí je funkce signalizace otřesů nastavená s vysokou citlivostí.

GRL 650 CHVG: Funkce signalizace otřesů je při zapnutí nastavená s nižší citlivostí.

Funkce signalizace otřesů je vypnutá.

1. Pro změnu nastavení funkce signalizace otřesů stiskněte krátce tlačítko .
2. V následující nabídce stiskněte tlačítko tolikrát, dokud nezvolíte požadované nastavení.
3. Volbu potvrďte pomocí stisknutím tlačítka .

1. Je-li funkce signalizace otřesů zapnutá, aktivuje se za cca 30 s.

##

Při vodorovné poloze měřicího přístroje můžete osu X a osu Y sklánět nezávisle v rozsahu ±8,5 %.

1. Pro naklonění osy X stiskněte jednou tlačítko na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání.
2. Zobrazí se nabídka pro nastavení sklonu osy X.
3. Pomocí tlačítek , resp. na měřicím přístroji nebo tlačítek , resp. na dálkovém ovládání nastavte požadovaný sklon.

Současným stisknutím obou tlačítek sklonu na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání nastavíte sklon zpět na 0,00 %.

1. Pro naklonění osy Y znovu stiskněte tlačítko na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání.
2. Objeví se nabídka pro nastavení sklonu osy Y.

Nastavte požadovaný sklon, jak je popsáno pro osu X.

Zvolený sklon je na měřicím přístroji nastaven několik sekund po posledním stisknutí tlačítka. Do ukončení nastavení sklonu bliká laserový paprsek a na displeji symbol pro nastavení sklonu.

Po ukončení nastavení sklonu se na počáteční obrazovce zobrazí nastavené hodnoty sklonu obou os. Ukazatel stavu (d) na měřicím přístroji svítí trvale červeně. Na dálkovém ovládání svítí ukazatel stavu nakloněné osy ((33) a/nebo (34)) trvale červeně.

##

Měřicí přístroj ukládá 4 naposledy použité hodnoty sklonu obou os. Alternativně k novému nastavení sklonů můžete převzít tyto uložené kombinace sklonů.

1. Spusťte skloněný provoz pro osu X viz Skloněný provoz při vodorovné poloze.

1. Stiskněte tlačítko na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání pro vyvolání paměti sklonů.

1. Stiskněte tlačítko na měřicím přístroji nebo na dálkovém ovládání tolikrát, dokud nebude na displeji zvolená požadovaná kombinace.
2. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko na měřicím přístroji () nebo na dálkovém ovládání.
3. Za několik sekund po stisknutí tlačítka se nastaví kombinace sklonů na měřicím přístroji viz Skloněný provoz při vodorovné poloze.
4. Pro nastavení jiných než uložených hodnot stiskněte tlačítko na měřicím přístroji () nebo tlačítko na dálkovém ovládání.

1. Ukazatel se vrátí do nabídky nastavení skloněného provozu viz Skloněný provoz při vodorovné poloze.

##

Změny teploty měřicího přístroje mohou mít vliv na nastavený sklon os.

Aby se zabránilo nepřesnému měření, při překročení nastaveného rozdílu teplot se sklon os znovu seřídí: Měřicí přístroj se zniveluje, poté se vrátí do skloněného provozu s naposledy nastavenými hodnotami.

Resetování sklonu se provádí při změnách teploty ≥ 5 °C.

GRL 650 CHVG: Pomocí Bosch Levelling Remote App lze rozdíl teplot snížit na 2 °C nebo funkci SlopeProtect vypnout. Při vypnutí měřicího přístroje nezůstane nastavení uložené.