# Vue d’ensemble des affichages d’état

Outil de mesure | Fonction
--- | ---
Vert | Rouge
◌ |  | Position horizontale : processus de nivellement de l’axe X et/ou de l’axe Y Position verticale : processus de nivellement de l’axe X
◌ |  | Mode repos activé
● |  | Position horizontale : les deux axes sont à niveau. Position verticale : l’axe X est à niveau.
| ◌ | Arrêt automatique suite à un message d’erreur (p. ex. piles/batterie vide(s), surchauffe)
| ◌ | Mode CenterFind ou mode CenterLock actif voir Fonctions
| ◌ | Changement de position de l’outil de mesure sans arrêt/remise en marche
| ◌ | Auto-nivellement impossible, fin de la plage d’auto-nivellement
| ◌ | La fonction d’avertissement de chocs s’est déclenchée
| ◌ | Le calibrage de l’outil de mesure a démarré.
| ● | Position horizontale : au moins un axe est incliné ou en mode manuel. Position verticale : l’axe X est incliné ou en mode manuel.

● allumage permanent

◌ clignotement

Télécommande | Télécommande | Fonction
--- | --- | ---
Vert | Rouge | Vert | Rouge
◌ |  |  |  | Processus de nivellement de l’axe X (position horizontale ou verticale)
|  | ◌ |  | Processus de nivellement de l’axe Y (position horizontale)
◌ |  | ◌ |  | Télécommande connectée via Bluetooth®. (Les deux LED d’état clignotent en alternance.)
● |  |  |  | Axe X à niveau (position horizontale ou verticale).
|  | ● |  | Axe Y à niveau (position horizontale).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Télécommande connectée avec succès via Bluetooth®
| ● |  |  | L’axe X est incliné ou en mode manuel (position horizontale ou verticale).
|  |  | ● | L’axe Y est incliné ou en mode manuel (position horizontale).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Échec de la connexion à l’outil de mesure via Bluetooth®

● allumage permanent

◌ clignotement