# Uppladdningsbart batteri/engångsbatteri

Mätinstrumentet kan drivas med vanliga batterier eller med ett lithiumjon-batteri från Bosch.

Använd inte vanliga batterier (t.ex. nickel/metallhydrid).

##

- Använd endast de laddare som anges i tekniska data. Endast denna typ av laddare är anpassad till det litium-jonbatteri som används i mätverktyget.

Litiumjonbatterier levereras delvis laddade enligt internationella transportföreskrifter. För full effekt ska batteriet laddas upp i laddaren innan första användning.

### Laddningsindikering på batteriet

Om batteriet tas ut ur mätinstrumentet kan laddningsnivån visas via de gröna LED-lamporna batteriets status.

Tryck på knappen för indikering av batteristatus eller , för att visa batteriets laddningsnivå.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck på knappen för batteristatus är batteriet defekt och måste bytas ut.

Inte alla batterityper har laddningsindikering.

#### Batterityp GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 3 × grönt | 60–100 %
Fast ljus 2 × grönt | 30–60 %
Fast ljus 1 × grönt | 5–30 %
Blinkande ljus 1 × grönt | 0–5 %

#### Batterityp ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 5 × grönt | 80–100 %
Fast ljus 4 × grönt | 60–80 %
Fast ljus 3 × grönt | 40–60 %
Fast ljus 2 × grönt | 20–40 %
Fast ljus 1 × grönt | 5–20 %
Blinkande ljus 1 × grönt | 0–5 %

### Anvisningar för korrekt hantering av batterimodulen

Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.

Batteriet får endast lagras inom ett temperaturområde mellan –20 °C till 50 °C. Låt därför inte batterimodulen t. ex. på sommaren ligga kvar i bilen.

Rengör vid tillfälle batterimodulens ventilationsöppningar med en mjuk, ren och torr pensel.

Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.

Beakta anvisningarna för avfallshantering.

##

Alkaliska mangan-batterier rekommenderas för mätinstrumentet.

Sätt in batterierna i batteriadaptern (22).

Se till att polerna hamnar rätt enligt bilden på batteriadaptern.

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd bara batterier med samma kapacitet och från samma tillverkare.

- Ta ut batterierna ur mätinstrumentet om du inte ska använda det under en längre period. Batterierna kan korrodera om de lagras en längre tid i mätinstrumentet.

Batteriadaptern får endast användas till därför avsedda mätinstrument från Bosch.

##

1. Skjut låset (2) till batterifackets lock till läget och fäll upp locket till batterifacket (1).
2. Tryck på frigöringsknappen (23) och dra ut det uppladdningsbara batteriet (24) eller batteriadaptern (22) ur batterifacket. Bruka inte våld.
3. Skjut antingen in ett laddat batteri (24) eller batteriadaptern (22) med isatta batterier i batterifacket tills de snäpper fast hörbart.
4. Stäng batterifackets lock (1) och skjut låset (2) till position .

##

Laddningsindikeringen (e) på displayen visar batteriernas laddningsnivå:

Indikering | Kapacitet
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %

Om batteriet resp. batterierna är tomma visas under några sekunder ett varningsmeddelande och statusindikeringen (12) blinkar rött i snabb takt. Därefter stängs mätinstrumentet av.