# Рачен режим

Автоматиката за нивелирање на мерниот уред може да се исклучи (рачен режим):

- во хоризонталната положба за двете оски независно една од друга,
- во вертикалната положба за X‑оската (Y‑оската во вертикалната положба не може да се нивелира).

При рачен режим мерниот уред може да се постави во саканата косина.

Дополнително оските можат независно една од друга да се накосуваат во опсег од ±8,5 % на мерниот уред. Вредноста на косината на оска не се прикажува на екранот при рачен режим.

Приказот за статус (12) на мерниот уред свети црвено постојано, кога

- во хоризонталната положба е поставена најмалку една оска на рачен режим,
- во вертикалната положба X‑оската е поставена на рачен режим.

На далечинскиот управувач свети црвено постојано приказот за статус на X‑оската (33) одн. приказот за статус на Y‑оската (34), кога соодветната оска е поставена на рачен режим.

Рачниот режим не може да стартува преку далечинскиот управувач.

## Рачен режим во хоризонтална положба

1. Притискајте го копчето повеќепати додека не се постигне саканата комбинација на поставки за двете оски.
2. На илустрираниот екран за пример автоматиката за нивелирање за X‑оската е исклучена, Y‑оската ќе продолжи да се нивелира.

## Накосување на оските

1. Притиснете го копчето додека се прикажува менито за рачен режим.

Ако автоматиката за нивелирање е исклучена само за една оска, можете да ја смените косината само на оваа оска.

1. При рачниот режим двете оски со повторно притискање на копчето можат да се менуваат помеѓу оските.

1. На екранот трепка ознаката за оската, чија косина може да се промени.

1. Накосете ја избраната оска со копчињата одн. до саканата позиција.

## Рачен режим во вертикална положба

1. Притиснете го копчето еднаш за да го исклучите автоматското нивелирање за X-оската. (Y‑оската не може да се нивелира во вертикална положба.)

## Накосување на X-оската

1. Притиснете го копчето додека се прикажува менито за рачен режим.
2. На екранот трепка ознаката за X‑оската.
3. Накосете ја X‑оската со копчињата одн. до саканата позиција.

## Накосување на Y-оската

1. Притиснете го копчето повторно додека се прикажува менито за рачен режим.
2. На екранот трепка ознаката за Y‑оската.
3. Вртете ја Y‑оската со копчињата одн. до саканата позиција.