# Übersicht Steuerungsmöglichkeiten der Funktionen

Funktion | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ein-/Ausschalten GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Verbindung per Bluetooth® aufbauenA) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Ruhemodus | ● | ● | ● | − | − | ●
Tastatursperre einschalten | − | − | − | − | − | ●
Tastatursperre ausschalten | ● | ● | − | − | − | ●
Rotations-, Linien- und Punktbetrieb | ● | ● | ● | − | − | ●
Linie/Punkt innerhalb der Rotationsebene drehen | ● | ● | ● | − | − | ●
Rotationsebene bei Vertikallage drehen | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatische Lotpunktfunktion nach unten bei Vertikallage | − | − | ● | − | − | ●
Schockwarnungsfunktion aus-/einschalten | ● | ● | − | − | − | ●
Empfindlichkeit Schockwarnungsfunktion ändern | − | ● | − | − | − | ●
Neigungsbetrieb | ● | ● | ● | − | − | ●
SlopeProtect ändern (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Manueller Betrieb | ● | ● | − | − | − | ●
Modus CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Modus CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Partielle Projektion | − | − | − | − | − | ●
Kalibrierung X‑ und Y‑Achse (Horizontallage)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Kalibrierung Z‑Achse (Vertikallage) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Die Funktion muss gleichzeitig am Messwerkzeug einerseits und Fernbedienung, Laserempfänger bzw. Smartphone andererseits gestartet werden.

B)

  Die Funktion wird entweder an Messwerkzeug und Smartphone gemeinsam oder am Laserempfänger gestartet.