# Arbejdseksempler

##

1. Stil måleværktøjet vandret på et fast underlag, eller montér det på et stativ (43).

Arbejde med stativ:

1. Indstil laserstrålen på den ønskede højde.
2. Overfør eller kontroller højden på målstedet.

Arbejde uden stativ:

1. Find frem til højdeforskellen mellem laserstråle og højde på referencepunktet ved hjælp af lasermåltavlen (51).
2. Overfør eller kontrollér den målte højdeforskel på målstedet.

##

Hvis rette vinkler skal overføres eller mellemvægge justeres, skal du indstille lodpunktet opad (10) parallelt med en referencelinje (f.eks. en væg).

1. Opstil måleværktøjet lodret og positionér det på en sådan måde, at lodpunktet forløber opad ca. parallelt med referencelinjen.
2. Mål afstanden mellem lodpunktet opad og referencelinje direkte på måleværktøjet ved hjælp af lasermåltavlen (51), så du er sikker på, at positioneringen er nøjagtig.
3. Mål afstanden mellem lodpunkt opad og referencelinje påny i en så stor afstand som muligt fra måleværktøjet.
4. Indstil lodpunktet opad på en sådan måde, at det har samme afstand til referencelinjen som ved måling direkte på måleværktøjet.
5. Den rette vinkel til lodpunktet opad (10) vises med den variable laserstråle (8).

##

1. Opstil måleværktøjet i lodret position.
2. Skal det vertikale niveau forløbe i en ret vinkel til en referencelinje (f. eks. en væg), indstilles lodpunktet opad (10) i denne referencelinje.
3. Den lodrette linje vises med den variable laserstråle (8).

##

1. Den lodrette laserlinje eller rotationsniveauet positioneres i et referencepunkt mod en væg ved at stille måleværktøjet lodret og indstille laserlinjen hhv. rotationsniveauet groft i referencepunktet.
2. For at justere nøjagtigt i forhold til referencepunktet drejer du rotationsniveauet omkring X‑aksen se Drejning af rotationsniveau ved lodret position.

##

Under gunstige lysforhold (mørk omgivelse) og inden for korte afstande kan du arbejde uden lasermodtager. For bedre at kunne se laserstrålen vælges enten linjefunktion, eller du vælger punktfunktion og drejer laserstrålen hen til målstedet.

##

Under ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte solstråler) og inden for store afstande bruges lasermodtageren (41) for bedre at kunne finde laserstrålen.

1. Vælg rotationsfunktion med maks. rotationshastighed til arbejde med lasermodtageren.

##

Udendørs bør du altid bruge lasermodtageren (41).

1. Monter måleværktøjet på stativet (43) ved arbejde på usikkert underlag.

Aktivér altid chokadvarselsfunktionen for at undgå fejlmålinger, hvis undergrunden/jorden/gulvet skulle bevæge sig eller måleværktøjet udsættes for vibrationer.

##

1. Monter måleværktøjet vandret på et stativ (43), og stil stativet uden for forskallingsområdet.
2. Vælg rotationsfunktion.
3. Fastgør lasermodtageren (41) med holderen på en målestok (42).
4. Sæt målestokken på et referencepunkt for forskallingen.
5. Juster lasermodtageren på målestangen således i højden, at måleværktøjets variable laserstråle (8) vises som værende i midten. se Retningsindikatorer
6. Sæt derefter målestokken med lasermodtageren efter hinanden på flere forskellige kontrolsteder på forskallingen.

Sørg for, at lasermodtagerens position på målestokken forbliver uændret.

1. Korrigér højden på forskallingen, indtil laserstrålen vises i midten på alle kontrolsteder.

##

1. Monter måleværktøjet i vandret position på et stativ (43).
2. Vælg rotationsfunktion.
3. Opstil stativet med måleværktøjet således, at X‑aksen er på linje med den hældning, som skal kontrolleres.
4. Indstil den nominelle hældning som X-aksens hældning se Hældningsfunktion ved vandret position.
5. Fastgør lasermodtageren (41) med holderen på en målestok (42).
6. Sæt målestokken ved foden af den hældende flade.
7. Juster lasermodtageren på målestangen således i højden, at måleværktøjets variable laserstråle (8) vises som værende i midten. se Retningsindikatorer
8. Sæt derefter målestokken med lasermodtageren efter hinanden på flere forskellige kontrolsteder på den hældende flade.

Sørg for, at lasermodtagerens position på målestokken forbliver uændret.

Hvis laserstrålen på alle kontrolsteder vises i midten, er fladens hældning korrekt.