# Eliminar falhas

Indicação do mostrador do nível laser rotativo | Indicação do mostrador do recetor laser | Problema | Solução
--- | --- | --- | ---
| − | Desligamento automático (bateria ou pilhas descarregadas) | Troque a bateria ou as pilhas.
| − | Desligamento automático (temperatura de serviço ultrapassada) | Deixe o instrumento de medição atingir a temperatura ambiente antes de o ligar. Verifique a seguir a precisão de medição e, se necessário, calibre o instrumento de medição.
| −/PNK | Estabelecimento da ligação com o telecomando (40) ou com o recetor laser (41) falhou | Prima brevemente a tecla , para fechar a mensagem de erro. Reinicie o estabelecimento da ligação. Se não for possível estabelecer a ligação, entre em contacto com o serviço de assistência técnica da Bosch.
| − | Estabelecimento da ligação com o smartphone falhou | Prima brevemente a tecla , para fechar a mensagem de erro. Reinicie o estabelecimento da ligação ver Controlo remoto via Bosch Levelling Remote App. Se não for possível estabelecer a ligação, entre em contacto com o serviço de assistência técnica da Bosch.
| − | Instrumento de medição está inclinado mais do que 8,5% ou está em posição horizontal ou vertical incorreta. | Posicione novamente o instrumento de medição na posição horizontal ou vertical. O novo nivelamento é iniciado automaticamente.
| − | Ultrapassagem do tempo de nivelamento máximo | Posicione novamente o instrumento de medição na posição horizontal ou vertical. Prima a brevemente a tecla para reiniciar o nivelamento.
| − | Mudar entre a posição horizontal e a posição vertical sem desligar/ligar o instrumento de medição | Prima a brevemente a tecla para reiniciar o nivelamento.
| ERR | Calibração do eixo X falhou | Cancele a calibração com , premindo a tecla . Certifique-se de que o campo recetor do recetor laser fica na vertical em relação ao respetivo eixo (X/Y) do instrumento de medição. Reinicie a calibração.
| ERR | Calibração do eixo Y falhou
| − | Calibração do eixo Z falhou | Cancele a calibração com , premindo a tecla . Verifique a precisão correta do instrumento de medição. Reinicie a calibração.
| ERR | Modo CenterFind em relação ao eixo X falhou | Prima uma tecla qualquer para fechar a mensagem de erro. Verifique se o instrumento de medição e o recetor laser estão corretamente posicionados. O recetor laser tem de se encontrar dentro da faixa de rotação de ±8,5 % do instrumento de medição. Reinicie o modo.
| ERR | Modo CenterFind em relação ao eixo Y falhou
GRL 650 CHVG:
| ERR | Modo CenterLock em relação ao eixo X falhou | Prima uma tecla qualquer para fechar a mensagem de erro. Verifique se o instrumento de medição e o recetor laser estão corretamente posicionados. O recetor laser tem de se encontrar dentro da faixa de rotação de ±8,5 % do instrumento de medição. Reinicie o modo.
| ERR | Modo CenterLock em relação ao eixo Y falhou