# Akumulator/baterija

Merni alat može da radi ili sa baterijama uobičajenim u trgovini ili sa Bosch litijum-jonskim akumulatorom.

Nemojte da upotrebljavate uobičajene akumulatore (npr. nikl-metal-hidridne).

##

- Koristite samo punjače koji su navedeni u tehničkim podacima. Samo ovi punjači su usaglašeni sa litijum-jonskim akumulatorom koji se koristi u Vašem mernom alatu.

Litijum-jonske baterije se zbog međunarodnih transportnih propisa isporučuju duboko ispražnjene. Da biste osigurali punu snagu akumula‌tora, pre prve upotrebe ga potpuno napunite.

### Prikaz statusa napunjenosti akumulatora na akumulatoru

Ako se akumulator izvadi iz mernog alata, stanje punjenja može da se prikaže zelenim LED sijalicama indikatora pokazivača nivoa punjenja na akumulatoru.

Pritisnite taster za prikaz statusa napunjenosti ili da bi bio prikazan status napunjenosti.

Ukoliko nakon pritiskanja tastera za prikaz statusa napunjenosti ne svetli nijedan LED indikator, znači da je akumulator neispravan i da mora biti zamenjen.

Nema svaki tip akumulatora prikaz statusa napunjenosti.

#### Tip akumulatora GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 3 × zeleno | 60–100%
Trajno svetlo 2 × zeleno | 30–60%
Trajno svetlo 1 × zeleno | 5–30%
Trepćuće svetlo 1 × zeleno | 0–5%

#### Tip akumulatora ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 5 × zeleno | 80–100%
Trajno svetlo 4 × zeleno | 60–80%
Trajno svetlo 3 × zeleno | 40–60%
Trajno svetlo 2 × zeleno | 20–40%
Trajno svetlo 1 × zeleno | 5–20%
Trepćuće svetlo 1 × zeleno | 0–5%

### Uputstva za optimalno ophodjenje sa akumulatorom

Zaštitite akumulator od vlade i vode.

Lagerujte akumulator samo u području tempera‌ture od −20 °C do 50 °C. Ne ostavljajte akumula‌tor leti npr. u autu.

Čistite povremeno proreze za ventilaciju akumu‌latora sa mekom, čistom i suvom četkicom.

Bitno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je akumulator istrošen i da se mora zameniti.

Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje otpada.

##

Za režim rada mernog alata preporučuje se upotreba alkalno-manganskih baterija.

Stavite baterije u adapter za bateriju (22).

Pri tome pazite na to da polovi budu u skladu sa prikazom na adapteru za bateriju.

Sve baterije uvek zamenite istovremeno. Koristite isključivo baterije istog proizvođača i istog kapaciteta.

- Iz mernog alata izvadite baterije, ako ga ne koristite duže vreme. U slučaju dužeg skladištenja, baterije u mernom alatu bi mogle da korodiraju.

Adapter za baterije je namenjen isključivo za upotrebu u Bosch mernim alatima koji su za to predviđeni.

##

1. Gurnite blokadu (2) poklopca pregrade za bateriju u položaj i otvorite poklopac pregrade za bateriju (1).
2. Pritisnite taster za otključavanje (23) i izvadite akumulator (24) odn. adapter za baterije (22) iz pregrade za bateriju. Ne koristite pritom silu.
3. Gurajte ili napunjen akumulator (24) ili adapter za baterije (22) sa stavljenim baterijama u pregradu za bateriju, sve dok čujno ne ulegne.
4. Zatvorite poklopac pregrade za bateriju (1) i pomerite blokadu (2) u položaj .

##

Prikaz stanja napunjenosti (e) na displeju prikazuje napunjenost akumulatora odnosno baterija:

Prikaz | Kapacitet
--- | ---
| 60−100%
| 30–60%
| 5−30%
| 0−5%

Ako su akumulator odn. baterije prazni, na nekoliko sekundi če se prikazati poruka upozorenja i prikaz statusa (12) će ubrzano treperiti u crvenoj boji. Zatim se merni alat isključuje.