# Descrição do produto e do serviço

##

O recetor laser destina-se a encontrar rapidamente raios laser rotativos do comprimento de onda especificado nos dados técnicos.

O recetor laser LR 60 também se destina ao comando do GRL 600 CHV por Bluetooth®, o recetor laser LR 65 G ao comando do GRL 650 CHVG.

O recetor laser é apropriado para usar no interior e exterior.

##

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do recetor laser nas figuras.

(54) | Campo recetor para raio laser
(55) | LED da indicação de sentido «Raio laser acima da linha central»
(56) | LED da linha central
(57) | LED da indicação de sentido «Raio laser abaixo da linha central»
(58) | Mostrador (parte da frente e parte de trás)
(59) | Altifalante
(60) | Nível de bolha
(61) | Gancho para pendurar
(62) | Marca central
(63) | Ímanes
(64) | Admissão para a fixação
(65) | Número de série
(66) | Tampa do compartimento das pilhas
(67) | Travamento da tampa do compartimento das pilhas
(68) | Tecla Eixo Y
(69) | Tecla Eixo X
(70) | Tecla Modo
(71) | Tecla Definição da precisão de receção
(72) | Tecla de ligar/desligar
(73) | Tecla de som de aviso/volume de som
(74) | Nível de bolha de ar do suporteA)
(75) | Linha central de referência no suporteA)
(76) | SuporteA)
(77) | Botão giratório do suporteA)
(78) | Régua de mediçãoA)
(79) | Parafuso de fixação do suporteA)

A)

  Este acessório não pertence ao volume de fornecimento.

### Elementos de indicação

(j) | Indicador do nível de carga da bateria/pilhas do nível laser rotativo
(k) | Indicação da ligação via Bluetooth®
(l) | Indicação da precisão de receção
(m) | Indicação unidade de medida
(n) | Indicação de texto
(o) | Indicação de sentido "Raio laser abaixo da linha central"
(p) | Indicação de som de aviso/volume de som
(q) | Indicação de linha central
(r) | Indicação das pilhas do recetor laser
(s) | Indicação de sentido "Raio laser acima da linha central"

##

Recetor laser | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Número de produto | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Temperatura de serviço | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Temperatura de armazenamento | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altura máx. de utilização acima da altura de referência | 2000 m | 2000 m
Humidade relativa máx. | 90 % | 90 %
Grau de sujidade de acordo com a IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Pilhas | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® Recetor laser
faixa de frequência de operação | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
potência máx. de transmissão | 6,3 mW | 6,3 mW
alcance máx. do sinalB) | 100 m | 100 m
classe | 1 | 1
compatibilidade | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Comprimento de onda recetível | 600−800 nm | 500−570 nm
Velocidade de rotação recetível | > 120 r.p.m. | > 120 r.p.m.
Área de trabalho máx.D)
com GRL 600 CHV | 300 m | −
com GRL 650 CHVG | − | 325 m
Ângulo de receção | ±35° | ±35°
Precisão de receçãoE)F)
muito fino | ±0,5 mm | ±0,5 mm
fina | ±1 mm | ±1 mm
média | ±2 mm | ±2 mm
grosseira | ±5 mm | ±5 mm
muito grosseira | ±10 mm | ±10 mm
Tempo de autonomia aprox. | 50 h | 50 h
PesoG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Dimensões (comprimento × largura × altura) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Tipo de proteção | IP67 | IP67

A)

  Só surge sujidade não condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporária causada por condensação.

B)

  O raio de ação pode variar substancialmente em função das condições externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos fechados e através de barreiras metálicas (p. ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de ação do Bluetooth® pode ser claramente menor.

C)

  Em aparelhos Bluetooth® Low Energy pode não ser possível estabelecer uma ligação, conforme o modelo e o sistema operativo. Os aparelhos Bluetooth® têm de suportar o perfil SPP.

D)

  O raio de ação pode ser reduzido por condições ambiente desfavoráveis (por exemplo radiação solar direta).

E)

  dependente da distância entre recetor laser e nível laser rotativo, assim como da classe laser e do tipo laser do nível laser rotativo

F)

  A precisão de medição pode ser prejudicada por condições ambiente desfavoráveis (p. ex. radiação solar direta).

G)

  Peso sem pilhas

Para uma identificação inequívoca do seu recetor laser, consulte o número de série (65) na placa de características.