# A funkciók hozzárendelése

A funkció a következővel lehetséges: LR 60 és | GRL 600 CHV | Forgólézer piros lézersugárral (600 − 800 nm)
--- | --- | ---
A forgólézer töltési szint kijelzője | ● | –
Irányjelzők a lézersugár helyzetének kijelzésére | ● | ●
Relatív magasság kijelzés | ● | ●
CenterFind üzemmód | ● | –

A funkció a következővel lehetséges: LR 65 G és | GRL 650 CHVG | Forgólézer zöld lézersugárral (500 − 570 nm)
--- | --- | ---
A forgólézer töltési szint kijelzője | ● | –
Irányjelzők a lézersugár helyzetének kijelzésére | ● | ●
Relatív magasság kijelzés | ● | ●
CenterFind üzemmód | ● | –
CenterLock üzemmód | ● | –