# Asignación de las funciones

Función posible con LR 60 y | GRL 600 CHV | Láser de rotación con rayo láser rojo (600−800 nm)
--- | --- | ---
Indicador de estado de carga del láser de rotación | ● | −
Indicadores de dirección para la posición del rayo láser | ● | ●
Indicador de la altura relativa | ● | ●
Modo CenterFind | ● | −

Función posible con LR 65 G y | GRL 650 CHVG | Láser de rotación con rayo láser verde (500−570 nm)
--- | --- | ---
Indicador de estado de carga del láser de rotación | ● | −
Indicadores de dirección para la posición del rayo láser | ● | ●
Indicador de la altura relativa | ● | ●
Modo CenterFind | ● | −
Modo CenterLock | ● | −