# Нивелирлеу автоматикасы

##

Өлшеу құралы қосылғаннан кейін көлденең немесе тік күйді тексеріп, шамамен ±8,5% (±5°) өздігінен нивелирлеу диапазонының аясында бұдырлылықты автоматты түрде түзетеді.

Нивелирлеу барысында дисплейде нивелирлеу белгісі жыпылықтайды. Өлшеу құралындағы күй индикаторы (12) және қашықтан басқару құралындағы тиісті осьтің күй индикаторы ((33) немесе (34)) бір уақытта жасыл түспен жыпылықтайды.

Нивелирлеу аяқталғанша айналу тоқтап, лазер сәулелері жыпылықтайды. Нивелирлеу сәтті түрде аяқталғаннан кейін, басты экран пайда болады. Лазер сәулелері үздіксіз жанып тұрады және айналу басталады. Өлшеу құралындағы күй индикаторы (12) және қашықтан басқару құралындағы нивелирленетін осьтің күй индикаторы ((33) немесе (34)) жасыл түспен үздіксіз жанып тұрады.

Өлшеу құралы 8,5% шамасынан артық қиғаштанып тұрса немесе көлденең немесе тік күйден басқаша орналастырылса, нивелирлеу бұдан былай мүмкін болмайды. Дисплейде ақау туралы хабар пайда болып, күй индикаторы (12) қызыл түспен жыпылықтайды.

1. Өлшеу құралын қайта орналастырып, нивелирлеу орындалғанша күте тұрыңыз.

Егер максималды нивелирлеу уақытынан асырылса, нивелирлеу ақау туралы хабармен тоқтатылады.

1. Өлшеу құралын қайта орналастырыңыз.
2. Калибрлеу әрекетін жаңадан бастау үшін түймесін қысқаша басыңыз.

##

Өлшеу құралы нивелирленгеннен кейін жүйелі түрде көлденең және тік күйді тексереді. Күй өзгергенде, қосымша нивелирлеу автоматты түрде орындалады.

Минималды күй өзгерістері жұмысты тоқтатусыз теңестіріледі. Астыңғы беттің тербелуі немесе ауа райының әсерлері автоматты түрде қалпына келтіріледі.

Күй өзгерістері елеулі болған жағдайда, өлшеу қателерінің алдын алу үшін нивелирлеу процесінің барысында лазер сәулесінің айналуы тоқтатылып, лазер сәулелері жыпылықтайды. Дисплейде нивелирлеу белгісі пайда болады. Қажет болса, соққы туралы ескерту функциясы іске қосылады.

## Көлденең және тік күйлердің арасында ауысу:

Өлшеу құралы көлденең және тік күйді автоматты түрде анықтайды.

1. Өлшеу құралын өшіріңіз.
2. Оны жаңадан орналастырыңыз.
3. Оны қайта қосыңыз.

Күй қосу/өшіру әрекетінсіз ауыстырылса, ақау туралы хабар пайда болып, күй индикаторы (12) қызыл түспен жылдам ырғақпен жыпылықтайды.

1. Нивелирлеу әрекетін жаңадан бастау үшін түймесін қысқаша басыңыз.

##

Өлшеу құралында соққы туралы ескерту функциясы бар. Бұл функция өлшеу құралында күй өзгерістері немесе тербелу орын алғанда немесе астыңғы бет дірілдеген жағдайда өзгертілген позицияда нивелирлеуге жол бермейді және осылайша өлшеу құралының жылжып кетуінен болатын қателердің алдын алады.

GRL 650 CHVG: соққы туралы ескерту функциясының 2 сезімталдық деңгейі бар. Өлшеу құралын қосқаннан кейін, жоғары сезімталдық орнатылады.

## Соққы туралы ескертуді іске қосу:

Соққы туралы ескерту функциясы әдетте қосылып тұрады. Ол, өлшеу құралын қосқаннан кейін, шамамен 30 с ішінде іске қосылады.
Іске қосу барысында дисплейде соққы туралы ескерту функциясының индикаторы (d) жыпылықтайды. Іске қосқаннан кейін, индикатор үздіксіз жанып тұрады.

## Соққы туралы ескерту іске қосылды:

Егер өлшеу құралының күйі өзгерсе немесе қатты тербеліс тіркелсе, соққы туралы ескерту функциясы іске қосылады. Лазердің айналуы тоқтатылып, ақау туралы хабар пайда болады. Күй индикаторы (12) қызыл түспен жылдам жыпылықтайды және ескерту сигналы жылдам ырғақпен беріледі.

1. Ескерту хабарын арқылы растаңыз, ол үшін өлшеу құралындағы немесе қашықтан басқару құралындағы түймесін басыңыз.
2. Нивелирлеу автоматикасымен (соның ішінде еңіс режимімен) жұмыс істеген кезде, нивелирлеу автоматты түрде қайта іске қосылады.

Енді лазер сәулесінің позициясын анықтамалық нүктеде тексеріп, өлшеу құралының биіктігін немесе туралануын қажетінше түзетіңіз.

## Соққы туралы ескерту функциясын өзгерту/өшіру:

Басты экранда ағымдағы реттеу соққы туралы ескерту индикаторымен (d) бірге көрсетіледі:

Соққы туралы ескерту функциясы жоғары сезімталдықпен қосылған.

GRL 650 CHVG: соққы туралы ескерту функциясы азайтылған сезімталдықпен қосылған.

Соққы туралы ескерту функциясы өшірулі.

1. Соққы туралы ескерту функциясының реттеуін өзгерту үшін қосу/өшіру түймесін қысқаша басыңыз.
2. Төмендегі мәзірде түймесін, қажетті реттеу таңдалғанша басыңыз.
3. Таңдауды арқылы растаңыз, ол үшін түймесін басыңыз.

1. Соққы туралы ескерту функциясы қосылған болса, ол шамамен 30 секундтан кейін іске қосылады.

##

Өлшеу құралының көлденең күйінде X және Y осьтерін бір‑бірінен тәуелсіз түрде ±8,5% шамасындағы диапазонда еңкейтуге болады.

1. X осін еңкейту үшін өлшеу құралындағы немесе қашықтан басқару құралындағы түймесін бір рет басыңыз.
2. X осінің еңісін реттеу мәзірі пайда болады.
3. Өлшеу құралындағы немесе түймелері арқылы немесе қашықтан басқару құралындағы немесе түймелері арқылы қалаулы еңісті орнатыңыз.

Өлшеу құралындағы немесе қашықтан басқару құралындағы екі еңкейту түймесін бір уақытта басқанда, еңіс 0,00% шамасына қайтарылады.

1. Y осін еңкейту үшін өлшеу құралындағы немесе қашықтан басқару құралындағы түймесін қайта басыңыз.
2. Y осінің еңісін реттеу мәзірі пайда болады.

X осі үшін сипатталғандай, қажетті еңісті реттеп шығыңыз.

Түймені соңғы рет басқаннан кейін бірнеше секунд ішінде өлшеу құралында таңдалған еңіс ауыстырылады. Еңісті реттеу әрекеті аяқталғанша, лазер сәулесі және дисплейдегі еңісті реттеу белгісі жыпылықтайды.

Еңісті реттеу әрекеті аяқталғаннан кейін, басты экранда екі осьтің реттелген еңіс мәндері көрсетіледі. Өлшеу құралындағы күй индикаторы (d) үздіксіз қызыл түспен жанып тұрады. Қашықтан басқару құралында еңкейтілген осьтің күй индикаторы ((33) және/немесе (34)) үздіксіз қызыл түспен жанып тұрады.

##

Өлшеу құралы екі осьтің соңғы пайдаланылған 4 еңіс мәнін сақтайды. Оған қоса еңістерді жаңадан реттеу үшін осы сақталған еңіс қисындасуларын көшіруге болады.

1. X осі үшін еңіс режимін іске қосыңыз қараңыз Көлденең күйдегі еңіс режимі.

1. Еңіс жадын шақыру үшін өлшеу құралындағы немесе қашықтан басқару құралындағы түймесін басыңыз.

1. Өлшеу құралындағы немесе қашықтан басқару құралындағы түймесін, дисплейде қажетті қисындасу таңдалғанша басыңыз.
2. Таңдауды растау үшін өлшеу құралындағы () немесе қашықтан басқару құралындағы түймесін басыңыз.
3. Түймені басқаннан кейін, бірнеше секунд ішінде өлшеу құралында еңіс қисындасуы ауыстырылады қараңыз Көлденең күйдегі еңіс режимі.
4. Сақталған мәндерден басқасын орнату үшін өлшеу құралындағы () түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы түймесін басыңыз.

1. Индикатор еңіс режимінің реттеу мәзіріне қайтады қараңыз Көлденең күйдегі еңіс режимі.

##

Өлшеу құралындағы температура өзгерістері осьтердің реттелген еңісіне әсер етуі мүмкін.

Өлшеу дәлсіздіктерін болдырмау үшін осьтердің еңісі реттелген температура айырмашылығынан асырған жағдайда қайтадан дәлдеп реттеледі: өлшеу құралы нивелирленіп, содан кейін соңғы реттелген мәндермен еңіс режиміне қайтып оралады.

Еңісті бастапқы күйге қайтару әрекеті ≥5°C шамасындағы температура өзгерістерінің жағдайында орындалады.

GRL 650 CHVG: Bosch Levelling Remote App қолданбасының көмегімен температура айырмашылығын 2°C шамасына дейін түсіруге немесе SlopeProtect функциясын өшіруге болады. Реттеу, өлшеу құралын өшірген кезде, жадқа сақталмайды.