# Funkciók

##

A CenterFind üzemmódban a mérőműszer a forgó fej fel- és lefelé mozgatásával megpróbálja automatikusan beállítani a lézersugarat a lézervevő középvonalára. A lézersugarat be lehet állítani a mérőműszer X‑ vagy Y‑tengelyére.

A CenterFind üzemmódot a lézervevőn lehet elindítani.

lásd CenterFind üzemmód

A keresés közben a mérőműszer kijelzőjén az egyik vagy mindkét tengelyhez megjelenik a CenterFind szimbólum, és az állapotkijelző (12) piros színnel villog.

Ha a lézersugarat sikerült beállítani a lézervevő középvonalára, a CenterFind üzemmód automatikusan befejeződik, és a kezdőképernyőn megjelenik az így meghatározott dőlés.

Ha a lézersugarat nem sikerült beállítani a lézervevő középvonalára, a lézersugár forgása leáll és megjelenik egy hibaüzenet a kijelzőn.

1. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a hibaüzenet bezárásához.
2. A megfelelő tengely ismét 0 %-ra áll be.
3. Ellenőrizze, hogy a mérőműszer és a lézervevő helyesen van-e felállítva, és indítsa újra az üzemmódot.

A lézervevőnek a mérőműszerhez viszonyítva a ±8,5%-os elfordulási tartományon belül kell lennie.

A CenterFind üzemmód használata esetén mindkét tengely beállítása megváltozhat, akkor is, ha az egyik tengely nincs beállítva a lézervevőre.

##

CenterLock üzemmódban a mérőműszer a forgó fej fel- és lefelé mozgatásával megpróbálja automatikusan beállítani a lézersugarat a lézervevő középvonalára. A CenterFind üzemmódtól eltérően a lézervevő helyzetét a készülék folyamatosan ellenőrzi, és a mérőműszer dőlését automatikusan beállítja. A dőlési értékek a kijelzőn nem kerülnek kijelzésre.

- A CenterLock üzemmódban végzett munkáknál gondosan ügyeljen arra, hogy a mérőműszert és a lézervevőt ne mozdítsa el akaratlanul. A dőlés minden egyes helyzetváltoztatás során végrehajtott automatikus illesztése hibás mérésekhez vezethet.

A lézersugarat be lehet állítani a mérőműszer X‑ vagy Y‑tengelyére.

A CenterLock üzemmódot a lézervevőn lehet elindítani és befejezni.

lásd CenterLock üzemmód (LR 65 G)

A keresés közben a mérőműszer kijelzőjén az egyik vagy mindkét tengelyhez megjelenik a CenterLock szimbólum, és az állapotkijelző (12) piros színnel villog.

Ha a lézersugarat sikerült beállítani a lézervevő középvonalára, akkor a kezdőképernyőn az egyik vagy mindkét tengelyhez megjelenik a CenterLock szimbólum. A dőlési értékek nem kerülnek kijelzésre.

Ha a lézersugarat nem sikerült beállítani a lézervevő középvonalára, a lézersugár forgása leáll és megjelenik egy hibaüzenet a kijelzőn.

1. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a hibaüzenet bezárásához.
2. A megfelelő tengely ismét 0 %-ra áll be.
3. Ellenőrizze, hogy a mérőműszer és a lézervevő helyesen van-e felállítva, és indítsa újra az üzemmódot.

A lézervevőnek a mérőműszerhez viszonyítva a ±8,5%-os elfordulási tartományon belül kell lennie.

A CenterLock üzemmód használata esetén mindkét tengely beállítása megváltozhat, akkor is, ha az egyik tengely nincs beállítva a lézervevőre.

##

Forgó üzemben a változtatható (8) lézersugarat a forgási sík egy vagy több kvadránsában ki lehet kapcsolni. Így a lézersugárzás által kiváltott veszélyeket bizonyos meghatározott területekre lehet korlátozni. Ezen kívül el lehet kerülni az egyéb készülékekben a lézersugár által kiváltott zavarokat, vagy a lézer vevőkészülékben a nem kivánatos visszaverődések következtében fellépő zavarokat is.

Az egyes különálló kvadránsok kikapcsolását csak a Bosch Levelling Remote App appal lehet vezérelni. A kvadránsok, amelyeken belül a lézersugár látható, a startképernyőn a (b) lézer-üzemmód kijelzésén felismerhetőek.