# Funções

##

No modo CenterFind, o instrumento de medição tenta automaticamente alinhar o raio laser com a linha central do recetor laser por meio de um movimento ascendente e descendente da cabeça rotativa. O raio laser pode ser alinhado com o eixo X ou o eixo Y do instrumento de medição.

O modo CenterFind é iniciado no recetor laser.

ver Modo CenterFind

Durante a procura, surge o símbolo CenterFind para um ou os dois eixos no mostrador do instrumento de medição, e a indicação de estado (12) pisca a vermelho.

Se tiver sido possível alinhar o raio laser com a linha central do recetor laser, o modo CenterFind é terminado automaticamente e a inclinação encontrada é exibida no ecrã inicial.

Se não tiver sido possível alinhar o raio laser com a linha central do recetor laser, a rotação do raio laser é parada e surge uma mensagem de erro no mostrador.

1. Prima uma tecla qualquer para fechar a mensagem de erro.
2. O respetivo eixo é novamente nivelado para 0%.
3. Verifique se o instrumento de medição e o recetor laser estão corretamente posicionados e reinicie o modo.

O recetor laser tem de se encontrar dentro da faixa de rotação de ±8,5 % do instrumento de medição.

Na utilização do modo CenterFind, a definição de ambos os eixos pode alterar-se, mesmo quando um dos eixos não tiver sido alinhado com o recetor laser.

##

No modo CenterLock, o instrumento de medição tenta automaticamente alinhar o raio laser com a linha central do recetor laser por meio de um movimento ascendente e descendente da cabeça rotativa. Contrariamente ao modo CenterFind, a posição do recetor laser é verificada continuamente e a inclinação do instrumento de medição é adaptada automaticamente. Os valores de inclinação não são exibidos no mostrador.

- Durante os trabalhos no modo CenterLock tenha muita atenção para que o instrumento de medição e o recetor laser não sejam movidos inadvertidamente. Podem ocorrer medições incorretas devido à adaptação automática da inclinação em cada alteração da posição.

O raio laser pode ser alinhado com o eixo X ou o eixo Y do instrumento de medição.

O modo CenterLock é iniciado e terminado no recetor laser.

ver Modo CenterLock (LR 65 G)

Durante a procura, surge o símbolo CenterLock para um ou os dois eixos no mostrador do instrumento de medição, e a indicação de estado (12) pisca a vermelho.

Se tiver sido possível alinhar o raio laser com a linha central do recetor laser, surge o símbolo CenterLock no ecrã inicial para um ou dois eixos. Os valores de inclinação não são exibidos.

Se não tiver sido possível alinhar o raio laser com a linha central do recetor laser, a rotação do raio laser é parada e surge uma mensagem de erro no mostrador.

1. Prima uma tecla qualquer para fechar a mensagem de erro.
2. O respetivo eixo é novamente nivelado para 0%.
3. Verifique se o instrumento de medição e o recetor laser estão corretamente posicionados e reinicie o modo.

O recetor laser tem de se encontrar dentro da faixa de rotação de ±8,5 % do instrumento de medição.

Na utilização do modo CenterLock, a definição de ambos os eixos pode alterar-se, mesmo quando um dos eixos não tiver sido alinhado com o recetor laser.

##

No funcionamento rotativo pode desligar o raio laser variável (8) para um ou mais quadrantes do nível de rotação. Desta forma é possível limitar o perigo de radiação laser em determinadas áreas. Para além disso, é possível evitar a falha de outros aparelhos devido ao raio laser ou a falha do recetor laser devido a reflexões indesejadas.

O desligamento de quadrantes individuais só pode ser controlado com a ajuda da Bosch Levelling Remote App. Os quadrantes nos quais o raio laser é visível podem ser reconhecidos na indicação do modo de operação laser (b) no ecrã inicial.