# Работни режими

##

Центрирането на Х и Y оста се маркира през копчето за въртене върху корпуса. Маркировките лежат точно над жлебовете за центриране (16) върху долния ръб на корпуса, както и върху долната ръкохватка. С помощта на жлебовете за центриране можете да центрирате измервателния уред по дължината на осите.

##

Всички 3 работни режима са възможни в хоризонтално и вертикално положение на измервателния уред.

Ротационен режим
Ротационният режим е особено препоръчителен при използване на лазерния приемник. Можете да избирате различни скорости на въртене.

Линеен режим
В този работен режим променливият лазерен лъч се движи в ограничен ъгъл на отваряне. Така се по‌добрява видимостта на лазер‌ния лъч в сравнение с рота‌цион‌ния режим. Можете да регулирате ъгъла на разходимост на лазерния лъч.

Точков режим
В този работен режим се постига най-добрата видимост на променливия лазерен лъч. Той служи напр. за лесно предаване на височини или за проверка на разминавания.

Линейният и точковият режим не са подходящи за използване с лазерния приемник (41).

##

След всяко включване измервателният уред се намира в ротационен режим със стандартна ротационна скорост (600 min–1).

1. Натиснете бутона върху измервателния уред или върху дистанционното управление, за да смените от линеен към ротационен режим.

1. За промяна на скоростта на въртене натискайте бутона върху измервателния уред или върху дистанционното управление докато желаната скорост не се покаже на дисплея.

На стартовия екран настроената скорост се разпознава върху индикацията за скорост на въртене (a).

При работа с лазерния приемник трябва да установите най-високата скорост на въртене. При работа без лазерния приемник за по-добра видимост на лазерния лъч намалете скоростта на въртене и използвайте лазерни очила (50).

##

1. Натиснете бутона върху измервателния уред или върху дистанционното управление, за да смените на линеен, респ. точков режим.

1. За промяна на ъгъла на отваряне натискайте бутона върху измервателния уред или върху дистанционното управление докато желаният режим на работа не се покаже на дисплея.
2. Ъгълът на отваряне се намалява постепенно при всяко натискане до достигане на точковия режим.
3. При 360° измервателният уред се намира отново в ротационен режим, ротационната скорост е последно настроената скорост.

Поради инерцията лазерът може леко да излиза извън крайните точки на лазерната линия.

##

При линеен и точков режим можете да позиционирате лазерната линия, респ. лазерната точка в рамките на ротационната равнина на лазера. Въртенето е възможно на 360°.

1. Натиснете бутона върху измервателния уред или бутона върху дистанционното управление, за да завъртите обратно на часовника.
2. Завъртете бутона върху измервателния уред или бутона върху дистанционното управление, за да завъртите по посока на часовника.

##

При вертикално положение на измервателния уред можете да завъртите лазерната точка, лазерната линия или ротационната равнина за лесно изместване или паралелно нивелиране в диапазон от ±8,5 % около X-оста.

1. За стартиране на функцията натиснете веднъж бутона върху измервателния уред или върху дистанционното управление.
2. Менюто за настройка на наклона на Y-оста се показва, символът на Y-оста мига.

1. За да завъртите ротационната равнина, натиснете бутона , респ. върху измервателния уред или бутона респ. върху дистанционното управление дотогава, докато желаната позиция не се достигне.

##

За да насочите измервателния към референтна точка на пода, можете да завъртите променливия лазерен лъч (8) като точка на отвес надолу. Функцията за точка на отвес може да се стартира само с помощта на дистанционното управление или през Bosch Levelling Remote App.

Променливият лазерен лъч като отвес не е самонивелиращ се. Ето защо се уверете, че измервателният уред се нивелира при стартиране на функцията за точка на отвес.

1. Натиснете бутона върху дистанционното управление, за да стартирате функцията за точка на отвес надолу.
2. По време на отвесно нивелиране на променливия лазерен лъч символът за функция за точка на отвес се показва на дисплея.
3. След успешно нивелиране на стартовия екран се показва индикацията за функция за точка на отвес (f).