# Pyörivän laserin käyttöönotto

- Poista käyttöalueelta esteet, jotka saattavat heijastaa tai peittää lasersäteen. Peitä esimerkiksi heijastavat tai kiiltävät pinnat. Älä mittaa ikkunoiden tai vastaavan materiaalien läpi. Lasersäteen heijastuminen tai peittyminen saattaa vääristää mittaustuloksia.

- Käytä merkintään aina vain laserpisteen tai laserlinjan keskipistettä. Laserpisteen koko ja laserlinjan leveys muuttuvat etäisyyden mukaan.

##

Vaakasuuntainen asento

Pystysuuntainen asento

1. Aseta mittalaite tukevalle alustalle vaaka- tai pystysuuntaiseen asentoon. Asenna se jalustaan (43) tai seinäpidikkeeseen (44) suuntausyksikön kanssa.

Mittalaite tulee asentaa tukevaan asentoon, jotta sen toiminta ei keskeydy tasauskorjausten takia. Suuren tasaustarkkuuden takia mittalaite reagoi erittäin herkästi tärähdyksiin ja asennon muutoksiin.

##

Mittalaitteen päätoimintoja ohjataan mittalaitteen painikkeilla sekä kaukosäätimellä (40). Lisätoiminnot ovat käytettävissä kaukosäätimellä (40), laservastaanottimella (41) tai Bosch Levelling Remote App -sovelluksella .

katso Toimintojen ohjausmahdollisuuksien yleiskatsaus

Mittalaitteen näytön (15) ilmoitukset reagoivat seuraavasti:

- Toimintopainikkeen ensimmäisellä painalluksella (esim. painike ) näytetään toiminnon nykyiset asetukset. Toimintopainikkeen seuraavalla painalluksella muutetaan asetuksia.
- Näytön alaosassa näytetään erilaisten valikoiden näyttönäppäinsymbolit (i). Asiaankuuluvilla näytön toimintopainikkeilla (näyttönäppäimillä) voit suorittaa symboleilla (i) ilmoitetut toiminnot (katso kuva ). Symbolit näyttävät asiaankuuluvan valikon mukaan käytettävissä olevat toimintopainikkeet (esim. pyörivän käytön valikossa painikkeen ) tai lisätoimintoja, kuten eteenpäin (), taaksepäin () tai vahvistus ().
- Näyttönäppäinsymboleista (i) näet myös, ohjaavatko painikkeet ja tämän hetkisessä valikossa alaspäin kallistusta (), ylöspäin kallistusta (), myötäpäivään kääntöä (), vai vastapäivään kääntöä ().
- Näyttö palaa 5 s kuluttua viimeisen näppäinpainalluksen jälkeen automaattisesti aloitusnäyttöön.
- Näyttö (15) syttyy jokaisen näppäinpainalluksen ja jokaisen mittalaitteen saaman signaalin yhteydessä. Näytön valaistus sammuu noin 1 minuutin kuluttua viimeisimmästä näppäinpainalluksesta.

Kallistusta ja kääntämistä voi nopeuttaa eri toiminnoissa painamalla pitempään mittalaitteen/kaukosäätimen asiaankuuluvia kallistus-/kääntöpainikkeita.

Mittalaitteen sammutuksen yhteydessä kaikki toiminnot palautetaan alkutilaan.

##

Suorita ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä aina ennen työn aloittamista tarkkuuden tarkistus katso Mittalaitteen tarkkuuden tarkistus ja kalibrointi.

## Käynnistys

1. Käynnistä mittalaite painamalla painiketta .
2. Laitteessa näkyy muutaman sekunnin ajan käynnistyssekvenssi ja sen jälkeen aloitusnäyttö.
3. Mittalaite heijastaa säädettävän lasersäteen (8) sekä ylöspäin osoittavan luotipisteen (10) ulostuloaukoista (9).

Tasaus alkaa automaattisesti ja siitä ilmoitetaan näytössä vilkkuvalla tasaussymbolilla, vilkkuvilla lasersäteillä ja vihreänä vilkkuvalla tilan merkkivalolla (12) katso Tasausautomatiikka.

Tasauksen jälkeen laitteen näyttöön tulee aloitusnäyttö, lasersäteet palavat jatkuvasti, pyöriminen alkaa ja tilan merkkivalo (12) palaa jatkuvasti vihreänä.

## Sammutus

1. Pidä painike painettuna mittalaitteen sammuttamista varten, kunnes sammutussymboli tulee näyttöön.

Suurimman sallitun 50 °C:n käyttölämpötilan ylittyessä laitteen näyttöön tulee muutaman sekunnin ajaksi varoitus ja tilan merkkivalo (12) vilkkuu punaisena.

Sen jälkeen mittalaite sammuu, jotta laserdiodi ei vaurioidu. Jäähtymisen jälkeen mittalaite on taas käyttövalmis ja sen voi käynnistää uudelleen.

##

Mittalaite ja sen mukana toimitettava kaukosäädin (40) ja laservastaanotin (41) ovat tehtaalta toimitettaessa valmiiksi Bluetooth®-parikytkettyjä.

1. Kun haluat parikytkeä kaukosäätimen tai laservastaanottimen, pidä painiketta painettuna, kunnes kaukosäätimen/laservastaanottimen parikytkentäsymboli syttyy näyttöön.

1. Muodosta yhteys kaukosäätimeen painamalla samanaikaisesti kaukosäätimen painikkeita ja , kunnes tilanäytöt (33) ja (34) alkavat vilkkua.
2. Kun yhteyttä muodostetaan kaukosäätimeen, kaukosäätimen tilan merkkivalot vilkkuvat vuorotellen vihreinä.

1. Muodosta yhteys laservastaanottimeen painamalla samanaikaisesti laservastaanottimen painikkeita ja , kunnes laservastaanottimen näyttö ilmoittaa yhteyden muodostamisesta.

katso Yhteys pyörivään laseriin

Kun yhteyden muodostaminen kaukosäätimeen tai laservastaanottimeen onnistuu, näyttöön tulee tätä koskeva vahvistus.
Kun yhteys saadaan muodostettua kaukosäätimeen, kaukosäätimen tilan merkkivalot (33) ja (34) palavat 3 s ajan vihreinä.

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, näyttöön tulee virheilmoitus.
Jos kaukosäätimeen ei saada muodostettua yhteyttä, kaukosäätimen tilan merkkivalot (33) ja (34) palavat 3 s ajan punaisina.

Mittalaitteen kanssa voi parikytkeä ja käyttää samanaikaisesti kahta laservastaanotinta.

Aina kun mittalaitteeseen parikytketään uusi kaukosäädin tai laservastaanotin, vanhin yhteys poistetaan.

##

Mittalaite on varustettu Bluetooth®-moduulilla, joka mahdollistaa kauko-ohjauksen Bluetooth®-liitännällä varustetulla älypuhelimella.

Toiminnon käyttöön tarvitaan sovellus Bosch Levelling Remote App. Sen voi ladata käytettävän mobiililaitteen mukaan vastaavasta sovelluskaupasta (Apple‌ App Store‌, Google‌ Play‌ Store‌). Skannaa sitä varten oheinen QR-koodi.

Lisätietoa älypuhelimen järjestelmävaatimuksista on mittatyökalun teknisissä tiedoissa.

Kun käytät kauko-ohjausta Bluetooth®-yhteydellä, älypuhelimen ja mittalaitteen välillä saattaa ilmetä huonojen vastaanotto-olosuhteiden aiheuttamia aikaviiveitä.

Sovelluksen kauko-ohjauksen Bluetooth®-toiminto on oletusarvoisesti päälle kytkettynä mittalaitteessa, ja sen voi poistaa käytöstä painamalla painiketta .

1. Sovelluksen kauko-ohjauksen Bluetooth®-yhteyden voi katkaista painamalla painiketta .
2. Aloitusnäytön Bluetooth®-yhteyden merkkivalo (c) sammuu.

1. Sovelluksen kauko-ohjauksen Bluetooth®-yhteyden voi kytkeä takaisin päälle painamalla uudelleen painiketta .

1. Älypuhelimeen muodostettavan yhteyden symboli tulee näyttöön.

Varmista, että älypuhelimen Bluetooth®-liitäntä on aktivoitu.

Yhteyden onnistunut muodostaminen vahvistetaan näytössä. Bluetooth®-yhteyden merkkivalo (c) ilmoittaa muodostetusta yhteydestä aloitusnäytössä.

Jos yhteyttä ei saada muodostettua, näyttöön tulee virheilmoitus.

Sovelluksen Bosch Levelling Remote App käynnistämisen jälkeen älypuhelimen ja mittalaitteen välille muodostetaan yhteys. Jos järjestelmä löytää useampia mittalaitteita, valitse niistä oikea. Jos järjestelmä löytää vain yhden mittalaitteen, yhteys muodostetaan automaattisesti.

Bluetooth®-yhteys saattaa katketa mittalaitteen ja mobiililaitteen liian suuren keskinäisen etäisyyden, esteiden tai sähkömagneettisten häiriöiden takia. Tässä tapauksessa yhteyden muodostaminen alkaa automaattisesti uudelleen.

Painamalla painiketta voi ohjata vain Bluetooth®-toimintoa älypuhelimeen yhdistämistä varten. Mittalaite lähettää siitä riippumatta signaalin Bluetooth®-yhteyden kautta kaukosäätimen/laservastaanottimen yhdistämistä varten. Signaalin voi katkaista vain kytkemällä mittalaitteen pois päältä (tai poistamalla paristot kaukosäätimestä tai laservastaanottimesta).

##

Työtaukojen ajaksi voi kytkeä mittalaitteen lepotilaan. Tällöin kaikki asetukset tallennetaan muistiin.

1. Paina lyhyesti painiketta .
2. Paina seuraavassa valikossa toistuvasti painiketta , kunnes saat valittua lepotilan.
3. Vahvista valinta :n kanssa painamalla painiketta .

Vaihtoehtoisesti voit kytkeä lepotilan päälle painamalla kaukosäätimen painiketta .

Päälle kytketyssä lepotilassa näytössä näkyy lepotilan symboli. Tilan merkkivalo (12) vilkkuu hitaasti vihreänä. Tärähdysvaroitustoiminto pysyy aktivoituna ja kaikki asetukset tallennetaan muistiin.

1. Kytke lepotila pois päältä painamalla lyhyesti mittalaitteen painiketta tai kaukosäätimen painiketta .

Voit sammuttaa mittalaitteen myös lepotilassa. Pidä sitä varten painike painettuna, kunnes sammutussymboli tulee näyttöön. Mittalaitteen ja kaukosäätimen kaikki muut painikkeet ovat poissa toiminnasta.

Lepotilan voi kytkeä päälle ja pois myös Bosch Levelling Remote App -sovelluksella.

##

Mittalaitteen ja kaukosäätimen painikkeet voi lukita Bosch Levelling Remote App -sovelluksella. Mittalaitteen näyttöön tulee näppäimistön lukituksen symboli.

Näppäimistön lukituksen voi kumota seuraavasti:

- Bosch Levelling Remote App -sovelluksella,
- kytkemällä mittalaitteen pois päältä ja päälle painikkeen avulla
- tai painamalla samanaikaisesti mittalaitteen painikkeita ja .