# Batéria

## Vkladanie/výmena batérií

Pri prevádzke tohto laserového prijímača odporúčame používanie alkalicko-mangánových batérií.

1. Otočte aretáciu (67) veka priehradky na batérie (napr. mincou) do polohy .
2. Vyklopte veko priehradky na batérie (66) a vložte batérie.

Dávajte pritom pozor na správnu polaritu podľa vyobrazenia na vnútornej strane priehradky na batérie.

Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne. Používajte len batérie od jedného výrobcu a s rovnakou kapacitou.

1. Zatvorte veko priehradky na batérie (66) a otočte aretáciu (67) veka priehradky na batérie do polohy .

Indikácia batérií (r) zobrazuje stav nabitia batérií laserového prijímača:

Indikácia | Kapacita
--- | ---
| 50 − 100 %
| 5 − 50 %
| 2 − 5 %
| 0 − 2 %

- Ak laserový prijímač dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie. Batérie môžu pri dlhšom skladovaní v laserovom prijímači skorodovať.

## Indikácia stavu nabitia rotačného lasera

Indikácia stavu nabitia (j) zobrazuje stav nabitia akumulátora, príp. batérií rotačného lasera, keď je rotačný laser zapnutý a existuje spojenie prostredníctvom Bluetooth® medzi laserovým prijímačom a rotačným laserom.

Indikácia | Kapacita
--- | ---
| 60 − 100 %
| 30 − 60 %
| 5 − 30 %
| 0 − 5 %