# Descrierea produsului şi a performanțelor sale

##

Receptorul laser este destinat identificării rapide a fasciculelor laser rotative cu lungimea de undă specificată în datele tehnice.

Receptorul laser LR 60 este de asemenea destinat pentru comanda GRL 600 CHV prin Bluetooth®, iar receptorului laser LR 65 G este destinat pentru comanda GRL 650 CHVG.

Receptorul laser este adecvat pentru utilizarea în mediu interior şi exterior.

##

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa receptorului laser din cadrul figurilor.

(54) | Câmp de recepţie pentru fasciculul laser
(55) | Indicator de direcţie cu LED-uri „Fascicul laser deasupra liniei centrale”
(56) | Linie centrală cu LED
(57) | Indicator de direcţie cu LED-uri „Fascicul laser sub linia centrală”
(58) | Afişaj (pe partea frontală şi pe partea posterioară)
(59) | Difuzor
(60) | Nivelă
(61) | Cârlig de suspendare
(62) | Marcaj median
(63) | Magneţi
(64) | Sistem de prindere pentru suport
(65) | Număr de serie
(66) | Capacul compartimentului pentru baterii
(67) | Dispozitiv de blocare a capacului compartimentului pentru baterii
(68) | Tastă pentru axa Y
(69) | Tastă pentru axa X
(70) | Tastă mod
(71) | Tastă de reglare a preciziei de recepţie
(72) | Tastă de pornire/oprire
(73) | Tastă pentru semnalul sonor/volumul semnalului sonor
(74) | Nivelă de pe suportA)
(75) | Linie centrală de referinţă de pe suportA)
(76) | SuportA)
(77) | Buton rotativ al suportuluiA)
(78) | Bară de măsurareA)
(79) | Şurub de fixare pentru suportA)

A)

  Acest accesoriu nu este inclus în setul de livrare standard.

### Elemente afişaj

(j) | Indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului/bateriilor nivelei laser rotative
(k) | Indicator de conexiune pentru Bluetooth®
(l) | Indicator al preciziei de recepţie
(m) | Indicator al unităţii de măsură
(n) | Afişaj textual
(o) | Indicator de direcţie „Fascicul laser sub linia centrală”
(p) | Indicator al semnalului sonor/volumului semnalului sonor
(q) | Indicator linie centrală
(r) | Indicator baterie receptor laser
(s) | Indicator de direcţie „Fascicul laser deasupra liniei centrale”

##

Receptor laser | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Cod de identificare | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Temperatură de funcţionare | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Temperatură de depozitare | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Înălţime maximă de lucru deasupra înălţimii de referinţă | 2000 m | 2000 m
Umiditate atmosferică relativă maximă | 90% | 90%
Grad de poluare conform IEC 61010‑1 | 2A) | 2A)
Baterii | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Receptor laser cu Bluetooth®
Gama frecvenţelor de lucru | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz
Putere maximă de emisie | 6,3 mW | 6,3 mW
Rază maximă de acoperire a semnaluluiB) | 100 m | 100 m
Clasa | 1 | 1
Compatibilitate | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Lungime de undă recepţionabilă | 600−800 nm | 500−570 nm
Viteză de rotaţie recepţionabilă | > 120 rot/min | > 120 rot/min
Domeniu maxim de lucruD)
cu GRL 600 CHV | 300 m | −
cu GRL 650 CHVG | − | 325 m
Unghi de recepţie | ±35° | ±35°
Precizie de recepţieE)F)
foarte fină | ±0,5 mm | ±0,5 mm
fină | ±1 mm | ±1 mm
medie | ±2 mm | ±2 mm
grosieră | ±5 mm | ±5 mm
foarte grosieră | ±10 mm | ±10 mm
Durată aproximativă de funcţionare | 50 h | 50 h
GreutateG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Dimensiuni (lungime × lăţime × înălţime) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Tip de protecţie | IP67 | IP67

A)

  Acesta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deşi, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formări de condens.

B)

  Raza de acoperire poate varia puternic, în funcţie de condiţiile exterioare, inclusiv în funcţie de receptorul utilizat. În spaţii închise şi din cauza barierelor metalice (de exemplu, pereţi, rafturi, valize etc.), raza de acoperire Bluetooth® poate fi considerabil mai mică.

C)

  La aparatele cu Bluetooth® Low Energy, în funcţie de model şi sistemul de operare, este posibil să nu se poată realiza asocierea. Aparatele cu Bluetooth® trebuie să accepte profilul SPP.

D)

  Zona de lucru poate fi limitată din cauza condiţiilor de mediu nefavorabile (de exemplu, expunerea directă la radiaţii solare).

E)

  în funcţie de distanţa dintre receptorul laser şi nivela laser rotativă, precum şi de clasa laser şi tipul de laser ale nivelei laser rotative

F)

  Precizia de recepţie poate fi perturbată de condiţiile de mediu nefavorabile (de exemplu, expunerea directă la radiaţii solare).

G)

  Greutate fără baterii

Pentru identificarea clară a receptorului tău laser, este necesar numărul de serie (65) de pe plăcuţa cu date tehnice.