# Trabalhar com acessórios

##

A placa-alvo de laser (51) melhora o raio laser em condições desfavoráveis e distâncias maiores.

A superfície refletora da placa-alvo de laser (51) melhora a visibilidade da linha laser, através da superfície transparente, a linha laser também é visível na parte de trás da placa-alvo de laser.

##

Um tripé assegura uma base de medição estável e ajustável em altura.

1. Para o modo horizontal, coloque o instrumento de medição com o encaixe do tripé 5/8" (18) na rosca do tripé (43).
2. Para o modo vertical utilize o encaixe do tripé 5/8" (20).
3. Fixe o instrumento de medição com o parafuso de fixação do tripé.

Se o tripé possuir uma escala de medida na corrediça, pode ajustar diretamente o deslocamento de altura.

1. Alinhe aproximadamente o tripé antes de ligar o instrumento de medição.

##

Os óculos de visualização de raio laser filtram a luz ambiente. Com isto a luz do laser parece mais clara para os olhos.

##

Pode fixar o instrumento de medição numa parede com a ajuda do suporte de parede com unidade de alinhamento (44). A utilização do suporte de parede é, p. ex., recomendável para trabalhos acima da altura da corrediça dos tripés, ou para trabalhos sobre uma superfície instável e sem tripé.

1. Fixe o suporte de parede (44) com parafusos através dos furos de fixação (45) numa parede.
2. Monte o suporte de parede tanto quanto possível na vertical e certifique-se de que a fixação é estável.
3. Consoante a aplicação, enrosque o parafuso de 5/8" (48) do suporte de parede no encaixe do tripé horizontal (18) ou no encaixe do tripé vertical (20) no instrumento de medição.

Com a ajuda da unidade de alinhamento, pode deslocar o instrumento de medição em altura numa faixa de aprox. 13 cm.

1. Pressione o botão de pressão (46)
2. Empurre a unidade de alinhamento aproximadamente para a altura desejada.

Com o parafuso do ajuste preciso (47) pode alinhar o raio laser de forma exata para uma altura de referência.

##

É necessário ter especial cuidado ao trabalhar com a régua de medição nas proximidades de linhas de alta tensão. Se a régua de medição for aproximada de linhas de alta tensão, pode ocorrer choque elétrico que pode ser fatal.

Não trabalhe com a régua de medição com trovoada.

Para verificar nivelamentos ou marcar inclinações é recomendada a utilização da régua de medição (42) juntamente com o recetor laser.

Na parte superior da régua de medição (42) existe uma escala de medida. Pode pré-selecionar a respetiva altura zero em baixo, na corrediça. Assim é possível ler diretamente as divergências em relação à altura nominal.