# Nivelačná automatika

##

Po zapnutí merací prístroj kontroluje vodorovnú alebo zvislú polohu a automaticky vyrovnáva nerovnosti v rámci samonivelačného rozsahu cca ±8,5 % (±5°).

Počas nivelácie bliká na displeji symbol pre niveláciu. Súčasne bliká nazeleno indikácia stavu (12) na meracom prístroji, ako aj indikácia stavu príslušnej osi ((33), príp. (34)) na diaľkovom ovládaní.

Až do skončenia nivelácie je rotácia zastavená a laserové lúče blikajú. Po úspešnej nivelácii sa objaví úvodné zobrazenie. Laserové lúče neprerušovane svietia a spustí sa rotácia. Indikácia stavu (12) na meracom prístroji, ako aj indikácia stavu nivelovenej osi ((33), príp. (34)) na diaľkovom ovládaní neprerušovane svietia nazeleno.

Ak merací prístroj stojí o viac 8,5 % šikmo alebo je inak umiestnený ako v horizontálnej alebo vertikálnej polohe, nivelácia nie je možná. Na displeji sa objaví chybové hlásenie a indikácia stavu (12) bliká načerveno.

1. Nanovo umiestnite merací prístroj a počkajte, kým sa uskutoční nivelácia.

Ak sa prekročí maximálny čas nivelácie, nivelácia sa zruší s vydaním chybového hlásenia.

1. Znova umiestnite merací prístroj.
2. Krátko stlačte tlačidlo , aby ste spustili niveláciu.

##

Keď je merací prístroj vynivelovaný, stále kontroluje vodorovnú, resp. zvislú polohu. Pri zmenách pozície sa automaticky vykoná dodatočne nivelovanie.

Minimálne zmeny polohy sa po prerušení prevádzky vyrovnajú. Otrasy podkladu alebo vplyvy počasia sa tým automaticky vykompenzujú.

Pri väčších zmenách polohy sa zastaví rotácia laserového lúča, aby sa zabránilo chybám merania počas nivelácie a laserové lúče začnú blikať. Na displeji sa objaví symbol nivelácie. Prípadne sa spustí funkcia výstraha pred otrasom.

## Prepínanie medzi horizontálnou a vertikálnou polohou:

Merací prístroj sám rozpozná horizontálnu, príp. vertikálnu polohu.

1. Vypnite merací prístroj.
2. Merací prístroj nanovo umiestnite.
3. Znova ho zapnite.

Keď sa poloha zmení bez vypnutia/zapnutia, objaví sa chybové hlásenie a indikácia stavu (12) bude blikať v rýchlom takte načerveno.

1. Krátko stlačte tlačidlo , aby ste znova spustili niveláciu.

##

Merací prístroj má funkciu výstraha pred otrasom. Zabraňuje pri zmenách polohy, príp. otrasoch meracieho prístroja alebo pri vibráciách podkladu nivelovaniu v zmenenej polohe a tým aj chybám spojeným s presunutím meracieho prístroja.

GRL 650 CHVG: Funkcia výstrahy pred otrasmi má 2 stupne citlivosti. Po zapnutí meracieho prístroja je nastavená vysoká citlivosť.

## Aktivovanie výstrahy pred otrasmi:

Funkcia výstrahy pred otrasmi je štandardne zapnutá. Asi 30 s po zapnutí meracieho prístroja sa aktivuje.
Počas aktivovania zabliká indikácia výstrahy pred otrasmi (d) na displeji. Po aktivovaní svieti indikácia neprerušovane.

## Výstraha pred otrasmi spustená:

Ak sa zmení poloha meracieho prístroja alebo bude zaregistrovaný silný otras, aktivuje sa výstraha pred otrasmi. Rotácia lasera sa zastaví a objaví sa chybové hlásenie. Indikácia stavu (12) sa rozbliká v rýchlom takte načerveno a zaznie výstražný signál s rýchlym sledom tónov.

1. Potvrďte výstražné hlásenia pomocou tak, že stlačíte tlačidlo na meracom prístroji alebo diaľkovom ovládaní.
2. Pri práci s nivelačnou automatikou (vrátane prevádzky naklonenia) sa nivelácia automaticky spustí nanovo.

Skontrolujte teraz polohu laserového lúča na základe referenčného bodu a v prípade potreby upravte výšku, príp. vyrovnanie meracieho prístroja.

## Úprava/vypnutie funkcie výstrahy pred otrasmi:

Na úvodnom zobrazení sa objaví aktuálne nastavenie s indikáciou výstrahy pred otrasmi (d):

Funkcia výstrahy pred otrasmi je zapnutá s vysokou citlivosťou.

GRL 650 CHVG: Funkcia výstrahy pred otrasmi je zapnutá so zníženou citlivosťou.

Funkcia výstraha pred otrasmi je vypnutá.

1. Ak chcete zmeniť nastavenie funkcie výstrahy pred otrasmi, krátko stlačte tlačidlo .
2. V nasledujúcom menu stláčajte tlačidlo , kým nezvolíte požadované nastavenie.
3. Výber potvrďte pomocou tak, že stlačíte tlačidlo .

1. Keď bola funkcia varovanie pred otrasmi zapnutá, asi po 30 s sa aktivuje.

##

Pri horizontálnej polohe meracieho prístroja sa môže os X a os Y navzájom nezávisle nakloniť v rozsahu ±8,5 %.

1. Na naklonenie osi X stlačte jedenkrát tlačidlo na meracom prístroji alebo na diaľkovom ovládaní.
2. Objaví sa menu nastavenia naklonenia osi X.
3. Nastavte pomocou tlačidiel alebo na meracom prístroji alebo pomocou tlačidiel alebo na diaľkovom ovládaní želané naklonenie.

Súčasným stlačením obidvoch tlačidiel naklonenia na meracom prístroji alebo diaľkovom ovládaní sa naklonenie nastaví naspäť na 0,00 %.

1. Na naklonenie osi Y znova stlačte tlačidlo na meracom prístroji alebo na diaľkovom ovládaní.
2. Objaví sa menu nastavenia naklonenia osi Y.

Nastavte želaný sklon, ako je opísané pri osi X‎.

Niekoľko sekúnd po poslednom stlačení tlačidla sa zvolené naklonenie nastaví. Až do skončenia nastavovania naklonenia bliká laserový lúč a na displeji symbol pre nastavenie naklonenia.

Po skončení nastavenia naklonenia sa objavia na úvodnom zobrazení nastavené hodnoty naklonenia obidvoch osí. Indikácia stavu (d) na meracom prístroji svieti neprerušovane načerveno. Na diaľkovom ovládaní svieti indikácia stavu naklonenej osi ((33) a/alebo (34)) neprerušovane načerveno.

##

Merací prístroj ukladá do pamäte 4 naposledy použité hodnoty naklonenia oboch osí. Alternatívne môžete pre nové nastavenie naklonenia prevziať tieto uložené kombinácie naklonenia.

1. Spustite prevádzku naklonenia pre os X pozri Sklonová prevádzka pri horizontálnej polohe.

1. Stlačte tlačidlo na meracom prístroji alebo na diaľkovom ovládaní, ak chcete zobraziť pamäť naklonenia.

1. Stláčajte tlačidlo na meracom prístroji alebo na diaľkovom ovládaní dovtedy, kým na displeji nie je zvolená želaná kombinácia.
2. Ak chcete výber potvrdiť, stlačte tlačidlo na meracom prístroji () alebo na diaľkovom ovládaní.
3. Niekoľko sekúnd po poslednom stlačení tlačidla sa zvolená kombinácia naklonenia na meracom prístroji zmení pozri Sklonová prevádzka pri horizontálnej polohe.
4. Ak chcete nastaviť iné ako uložené hodnoty, stlačte tlačidlo na meracom prístroji () alebo tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

1. Zobrazenie sa vráti naspäť do menu nastavení prevádzky naklonenia pozri Sklonová prevádzka pri horizontálnej polohe.

##

Teplotné zmeny meracieho prístroja môžu mať vplyv na nastavený sklon osí.

Aby sa zabránilo nepresnostiam pri meraní, sklon osí sa pri prekročení nastaveného teplotného rozdielu znova nastavuje: merací prístroj sa znivelizuje, potom sa vráti do sklonovej prevádzky s naposledy nastavenými hodnotami.

Resetovanie sklonu nastane pri teplotných zmenách ≥ 5 °C.

GRL 650 CHVG: pomocou Bosch Levelling Remote App môžete teplotný rozdiel znížiť na 2 °C alebo funkciu SlopeProtect vypnúť. Nastavenie sa pri vypnutí meracieho prístroja neuloží.