# Norādījumi par darbu

##

Ar līmeņrādi (60) lāzera starojuma uztvērēju var izlīdzināt vertikāli (perpendikulāri). Ja lāzera starojuma uztvērējs nav novietots taisni, ar tā palīdzību veikto mērījumu rezultāti var būt kļūdaini.

##

Lāzera uztvērēja kreisajā un labajā pusē pret vidus atzīmi (62) var atzīmēt lāzera stara pozīciju, kad tas šķērso uztveršanas lauka (54) vidusdaļu.

Pievērsiet uzmanību tam, lai marķējot lāzera starojuma uztvērējs būtu izlīdzināts precīzi vertikāli (ja lāzera stars ir horizontāls) vai horizontāli (ja lāzera stars ir vertikāls), jo pretējā gadījumā var rasties marķējuma nobīde attiecībā pret lāzera staru.

##

Ar turētāju (76) lāzera starojuma uztvērēju var piestiprināt pie mērlīstes (78) (piederums) vai pie citiem palīglīdzekļiem ar maks. platumu 65 mm.

1. Ieskrūvējiet turētāju (76) ar stiprināšanas skrūvi (79) vītnē (64), kas atrodas lāzera starojuma uztvērēja aizmugurē.
2. Atskrūvējiet pagriežamo turētāja rokturi (77), uzbīdiet turētāju, piem., uz mērlīstes (78), un atkal pieskrūvējiet pagriežamo turētāja rokturi (77).

Ar līmeņrādi (74) turētāju (76) un lāzera starojuma uztvērēju var izlīdzināt horizontāli. Ja lāzera starojuma uztvērējs nav novietots taisni, ar tā palīdzību veikto mērījumu rezultāti var būt kļūdaini.

Viduslīnijas atsauce (75) pie turētāja atrodas tādā pašā augstumā kā vidus stāvokļa atzīme (62) un to var izmantot lāzera stara marķēšanai.

##

Ja nav obligāti nepieciešams īpaši noturīgs stiprinājums, lāzera starojuma uztvērēju var nostiprināt uz tērauda konstrukciju virsmas ar magnētu (63) palīdzību.