# Ibrugtagning af rotationslaser

- Hold arbejdsområdet frit for forhindringer, som kan reflektere eller forhindre laserstrålen. Dæk f.eks. alle spejlende eller skinnende overflader til. Mål aldrig gennem ruder eller lignende materialer. Hvis laserstrålen reflekteres eller forhindres, kan måleresultaterne blive forkerte.

- Brug altid kun laserpunktets/laserlinjens midte til markering. Laserpunktets størrelse og laserlinjens bredde ændres i takt med afstanden.

##

Vandret position

Lodret position

1. Stil måleværktøjet vandret eller lodret på et stabilt underlag, monter det på stativet (43) eller vægholderen (44) med justeringsenhed.

Sørg for, at måleværktøjet positioneres stabilt for at undgå driftsafbrydelser, fordi værktøjet skal efternivelleres. På grund af den høje nivelleringspræcision reagerer måleværktøjet meget stærkt på vibrationer og ændrede positioner.

##

Måleværktøjets hovedfunktioner styres med knapperne på måleværktøjet samt via fjernbetjeningen (40). Yderligere funktioner er til rådighed via fjernbetjeningen (40), lasermodtageren (41) eller Bosch Levelling Remote App .

se Oversigt over styringsmuligheder for funktionerne

For visningen på måleværktøjets display (15) gælder følgende:

- Første gang der trykkes på en funktionsknap (f.eks. knappen ) vises funktionens aktuelle indstillinger. Næste gang der trykkes på funktionsknappen, ændres indstillingerne.
- Nederst på displayet vises der softkey-symboler (i) i forskellige menuer. Med de tilhørende funktionsknapper (softkeys), som er placeret omkring displayet kan de funktioner udføres, som vises med symbolerne (i) (se billedet). Symbolerne viser − afhængigt af den tilhørende menu − de anvendelige funktionsknapper (f.eks. i menuen Rotationsfunktion knappen ) eller yderligere funktioner som Frem (), Tilbage () eller Bekræftelse ().
- Via softkey-symbolerne (i) kan det også ses, om knapperne samt i den aktuelle menu anvendes til hældning nedad () resp. hældning opad () eller til drejning med uret () eller mod uret ().
- 5 s efter sidste tryk på en knap skifter visningen automatisk tilbage til startskærmbilledet.
- Hver gang der trykkes på en knap og ved hvert signal, som når måleværktøjet, belyses displayet (15). Belysningen slukkes ca. 1 min efter sidste tryk på en knap.

Hældningen og drejningen i forskellige funktioner kan accelereres, når de passende hældnings- eller drejeknapper på måleværktøjet eller fjernbetjeningen trykkes i længere tid.

Når måleværktøjet slukkes, gendannes standardindstillingerne for alle funktioner.

##

Udfør en nøjagtighedskontrol efter første ibrugtagning, samt hver gang arbejdet påbegyndes, ved hjælp af se Nøjagtighedskontrol og kalibrering af måleværktøj.

## Start

1. Tryk på knappen for at tænde måleværktøjet.
2. En startsekvens vises i nogle sekunder, og derefter vises startskærmbilledet.
3. Måleværktøjet sender den variable laserstråle (8) samt lodpunktet opad (10) ud af udgangsåbningerne (9).

Nivelleringen begynder automatisk og vises med det blinkende symbol for nivellering på displayet, de blinkende laserstråler og den grønne blinkende statusvisning (12) se Nivelleringsautomatik.

Når nivelleringen er afsluttet korrekt, vises startskærmbilledet, laserstrålerne lyser permanent, rotationen begynder, og statusvisningen (12) lyser permanent grønt.

## Stop

1. Hold i den forbindelse knappen inde, indtil sluk-symbolet vises på displayet, for at slukke måleværktøjet.

Hvis den maksimalt tilladte driftstemperatur på 50 °C overskrides, vises der i nogle sekunder en advarselsmeddelelse, og statusvisningen (12) blinker rødt.

Derefter slukkes måleværktøjet for at beskytte laserdioden. Efter afkøling er måleværktøjet igen klar til brug og kan tændes på ny.

##

I standardindstillingen er måleværktøjet og den medfølgende fjernbetjening (40) samt den medfølgende lasermodtager (41) allerede forbundet via Bluetooth®.

1. Tryk på knappen , og hold den inde, indtil symbolet for oprettelse af forbindelse til fjernbetjening/lasermodtager vises på displayet, for at forbinde fjernbetjeningen eller lasermodtageren.

1. For at oprette forbindelse til fjernbetjeningen skal du trykke samtidig på knappen og knappen på fjernbetjeningen, indtil statusvisningerne (33) og (34) begynder at blinke.
2. Mens forbindelsen til fjernbetjeningen oprettes, blinker statusvisningerne og på fjernbetjeningen skiftevist grønt.

1. For at oprette forbindelse til lasermodtageren skal du holde knapperne og på lasermodtageren inde samtidig, indtil der vises en meddelelse på lasermodtagerens display, om at der er oprettet forbindelse.

se Forbindelse til rotationslaser

Korrekt oprettelse af forbindelsen til fjernbetjeningen og til lasermodtageren bekræftes på displayet.
Når der er oprettet forbindelse til fjernbetjeningen, lyser statusvisningerne (33) og (34) på fjernbetjeningen grønt i 3 s.

Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse, vises der en fejlmeddelelse på displayet.
Hvis det ikke lykkedes at oprette forbindelse til fjernbetjeningen, lyser statusvisningerne (33) og (34) på fjernbetjeningen rødt i 3 s.

2 lasermodtagere kan forbindes til måleværktøjet samtidig og arbejde med måleværktøjet.

Hvis der forbindes flere fjernbetjeninger eller lasermodtagere, slettes den ældste forbindelse.

##

Måleværktøjet er godkendt til brug med et Bluetooth®-modul, som muliggør fjernstyring ved hjælp af en smartphone med Bluetooth®-interface.

For at kunne bruge denne funktion kræves "Bosch Levelling Remote App. Den kan, afhængigt af enhed, downloades fra den pågældende App-Store (Apple App Store, Google Play Store). For at gøre dette skal du scanne den viste QR-kode.

Oplysninger om de nødvendige systemforudsætninger på smartphonen finder du i de tekniske data for måleværktøjet.

Ved fjernstyring ved hjælp af Bluetooth® kan der som følge af dårlige modtageforhold opstå tidsforsinkelser mellem smartphonen og måleværktøjet.

Funktionen Bluetooth® til fjernstyring via app er som standard aktiveret på måleværktøjet og kan deaktiveres med knappen .

1. Tryk på knappen for at deaktivere Bluetooth® til fjernstyring via app.
2. På startskærmen forsvinder visningen af forbindelse via Bluetooth® (c).

1. Tryk kort på knappen for at aktivere Bluetooth® igen til fjernstyring via app.

1. Symbolet for oprettelse af forbindelse til smartphone vises på displayet.

Sørg for, at interfacet til Bluetooth® på din smartphone er aktiveret.

Korrekt oprettelse af forbindelsen bekræftes på displayet. På startskærmbilledet ses den eksisterende forbindelse på visningen Bluetooth®-forbindelse (c).

Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse, vises der en fejlmeddelelse på displayet.

Efter start af Bosch Levelling Remote App oprettes der forbindelse mellem smartphone og måleværktøj. Hvis der findes flere aktive måleværktøjer, skal du vælge det, der passer. Hvis der kun findes et aktivt måleværktøj, oprettes der automatisk en forbindelse.

Bluetooth®-forbindelsen kan blive afbrudt på grund af for stor afstand eller forhindringer mellem måleværktøj og mobil enhed og som følge af elektromagnetiske støjkilder. Er dette tilfældet, startes der automatisk en ny oprettelse af forbindelsen.

Ved at trykke på knappen kan du kun styre Bluetooth®-funktionen for forbindelse til en smartphone. Uafhængigt af dette udsender måleværktøjet et signal via Bluetooth® for forbindelsen til fjernbetjening/lasermodtager. Dette signal kan du kun afslutte ved at slukke måleværktøjet (eller tage batterierne ud af fjernbetjeningen eller lasermodtageren).

##

I arbejdspauser kan du indstille måleværktøjet på hviletilstand. Her gemmes alle indstillinger.

1. Tryk kort på knappen .
2. Tryk i den efterfølgende menu flere gange på knappen , indtil du har valgt hviletilstand.
3. Bekræft dit valg med ved at trykke på knappen .

Alternativt kan du aktivere hviletilstanden ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

Når hviletilstanden er aktiveret, vises symbolet Hviletilstand på displayet. Statusvisningen (12) blinker langsomt grønt. Chokadvarselsfunktionen forbliver aktiveret, alle indstillinger gemmes.

1. Tryk kort på knappen på måleværktøjet eller knappen på fjernbetjeningen for at deaktivere hviletilstanden.

Du kan også slukke måleværktøjet i hviletilstand. Dette gør du ved at holde knappen inde, indtil sluk-symbolet vises på displayet. Alle andre knapper på måleværktøjet og fjernbetjeningen er deaktiveret.

Det er også muligt at aktivere og deaktivere hviletilstanden via Bosch Levelling Remote App.

##

Tastaturet på måleværktøjet og fjernbetjeningen kan låses via Bosch Levelling Remote App. På måleværktøjets display vises symbolet Tastaturlås.

Tastaturlåsen kan annulleres på følgende måde:

- via Bosch Levelling Remote App,
- ved at slukke og tænde måleværktøjet med knappen
- eller ved at trykke samtidig på knapperne og på måleværktøjet.