# Fjernkontroll

## Strømforsyning fjernkontroll

Det anbefales å bruke alkaliske manganbatterier til drift av fjernkontrollen.

1. Drei låsen (37) til batteridekselet (for eksempel med en mynt) til stillingen .
2. Åpne batteridekselet (39), og sett inn batteriene.

Pass på riktig polaritet, som vist på innsiden av batterirommet.

1. Lukk batteridekselet (39), og drei låsen (37) til batteridekselet til stillingen .

- Ta batteriene ut av fjernkontrollen hvis du ikke skal bruke den på lang tid. Batteriene kan korrodere hvis de oppbevares lenge i fjernkontrollen.

Merknad: Funksjonen Bluetooth® er aktiv så lenge det er batterier i fjernkontrollen. For å hindre energiforbruket på grunn av denne funksjonen kan du ta ut batteriene.

## Igangsetting av fjernkontrollen

Så lenge det er satt inn batterier med tilstrekkelig spenning, forblir fjernkontrollen driftsklar.

1. Trykk på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen for å aktivere den.
2. Statusen for aksene på rotasjonslaseren åpnes og vises i statusindikatorene (33) og (34) på fjernkontrollen.

Så lenge statusindikatorene lyser, endres den tilsvarende innstillingen på rotasjonslaseren for hver nytt trykk på en knapp på fjernkontrollen. Den lysende indikatoren for signalsending (32) på fjernkontrollen viser at det er sendt et signal.

For å spare energi blir fjernkontrollen deaktivert etter kort tid og statusindikatorene (33) og (34) slukner igjen.

Det er ikke mulig å slå måleverktøyet på og av med fjernkontrollen.