# Igangsetting

- Hold arbeidsområdet fritt for hindringer som kan reflektere eller hindre laserstrålen. Tildekk for eksempel glinsende eller blanke overflater. Ikke mål gjennom glassruter eller lignende materialer. Hvis laserstrålen reflekteres eller hindres, kan måleresultatene bli feil.

##

1. Plasser lasermottakeren slik at laserstrålen kan nå frem til mottaksfeltet (54).
2. Juster den slik at laserstrålen går på tvers gjennom mottaksfeltet (som vist på bildet).
3. Hvis rotasjonslaseren har flere driftsmoduser, velger du horisontal eller vertikal modus med den høyeste rotasjonshastigheten.

##

- Et høyt lydsignal kan høres når lasermottakeren slås på. Hold derfor lasermottakeren unna ørene dine eller andre personer ved innkobling. Den høye lyden kan skade hørselen.

1. Trykk på knappen for å slå på lasermottakeren.
2. Alle displayvisningene og alle lysdiodene lyser en kort stund, og det kan høres et lydsignal.
3. For å slå av lasermottakeren trykker du på knappen og holder den inne til alle LED-lampene lyser kort og displayet slukkes.

Med unntak av innstillingen av displaylysstyrken lagres alle innstillingene når lasermottakeren slås av.

Hvis ingen knapp på lasermottakeren trykkes inn på ca. 10 min og ingen laserstråle treffer mottaksfeltet (54) på 10 min, slås lasermottakeren automatisk av, slik at batteriene skånes.

##

Ved levering er rotasjonslaseren og lasermottakeren som fulgte med, allerede koblet til hverandre via Bluetooth®.

Hvis det allerede er opprettet forbindelse, vises dette av ikonet for forbindelse via Bluetooth® (k) på displayet til lasermottakeren.

1. For å koble til lasermottakeren på nytt eller koble en ytterligere lasermottaker til rotasjonslaseren, holder du knappen på rotasjonslaseren inne helt til symbolet for opprettelse av forbindelse med fjernkontroll/lasermottaker vises på displayet til rotasjonslaseren.
2. Hold deretter knappene og på lasermottakeren inntrykt helt til tekstfeltet (n) til lasermottakeren viser P‑‑.

Når forbindelsen er opprettet, vises dette på displayet til rotasjonslaseren. I tekstfeltet (n) til lasermottakeren vises POK.

Hvis det ikke er mulig å opprette forbindelse mellom rotasjonslaseren og lasermottakeren, vises PNK i tekstfeltet (n) til lasermottakeren, og feilmeldingen om mislykket tilkobling vises på displayet til rotasjonslaseren. Se bruksanvisningen for beskrivelse av hvordan problemet løses.

##

Posisjonen til laserstrålen i mottaksfeltet (54) blir vist på displayet (58) på for- og baksiden av lasermottakeren via retningsindikatoren «Laserstråle under senterlinje» (o), retningsindikatoren «Laserstråle over senterlinje» (s) eller indikatoren for senterlinje (q).

Alternativt kan laserstrålens posisjon i mottaksfeltet også vises:

- av den røde LED-retningsindikatoren «Laserstråle under senterlinje» (57), den blå LED-retningsindikatoren «Laserstråle over senterlinje» (55) og den grønne LED-en for senterlinje (56) på forsiden av lasermottakeren,
- av lydsignalet.

Den første gangen laserstrålen går gjennom mottaksfeltet (54) utløses alltid et kort lydsignal, og den røde LED-retningsindikatoren "Laserstråle under senterlinje" (57) og den blå LED-retningsindikatoren "Laserstråle over senterlinje" (55) lyser en kort stund (også når lydsignalet og/eller LED-retningsindikatorer er slått av).

Lasermottaker for lavt: Når laserstrålen går gjennom den øvre halvdelen av mottaksfeltet (54), vises retningsindikatoren «Laserstråle over senterlinje» (s) på displayet.

Når LED-ene er slått på, lyser den blå LED-retningsindikatoren «Laserstråle over senterlinje» (55).
Hvis lydsignalet er slått på, utløses et signal med langsom takt.

1. Beveg lasermottakeren oppover i pilretningen.
2. Når laserstrålen nærmer seg senterlinjen, vises bare spissen av retningsindikatoren «Laserstråle over senterlinje» (s).

Lasermottaker for høyt: Hvis laserstrålen går gjennom den nedre halvdelen av mottaksfeltet (54), vises retningsindikatoren «Laserstråle under senterlinje» (o) på displayet.

Når LED-ene er slått på, lyser den røde LED-retningsindikatoren «Laserstråle under senterlinje» (57).
Hvis lydsignalet er slått på, utløses et signal med rask takt.

1. Beveg lasermottakeren nedover i pilretningen.
2. Når laserstrålen nærmer seg senterlinjen, vises bare spissen av retningsindikatoren «Laserstråle under senterlinje» (o).

Lasermottaker i midten: Hvis laserstrålen går gjennom mottaksfeltet (54) på høyde med senterlinjen, vises indikatoren for senterlinje (q) på displayet.

Når LED-ene er slått på, lyser den grønne LED-en for senterlinje (56).
Hvis lydsignalet er slått på, utløses en kontinuerlig lyd.

Lagringsfunksjon for siste mottak: Hvis lasermottakeren beveges slik at laserstrålen forlater mottaksfeltet (54) igjen, blinker den sist viste retningsindikatoren "Laserstråle over senterlinje" (s) eller retningsindikatoren "Laserstråle under senterlinje" (o) en kort stund. Denne visningen kan slås på eller av i innstillingsmenyen.

##

Hvis laserstrålen treffer mottaksfeltet (54), vises avstanden mellom laserstrålen og senterlinjen til lasermottakeren som absolutt verdi i tekstfeltet (n) på displayet.

Måleenheten til høydevisningen kan endres i innstillingsmenyen («mm» eller «in»).