# Darbo patarimai

##

Gulsčiuku (60) lazerio spindulio imtuvą galite išlyginti vertikaliai (statmenai). Kreivai padėjus lazerio spindulio imtuvą, gaunami klaidingi matavimo rezultatai.

##

Ties vidurio žyme (62) lazerio spindulio imtuvo dešinėje ir kairėje galite pažymėti lazerio spindulio padėtį, jei jis eina per lazerio spindulio imtuvo zonos (54) vidurį.

Atkreipkite dėmesį, kad žymint lazerio spindulio imtuvas būtų nukreiptas tiksliai vertikaliai (kai lazerio spindulys horizontalus) arba horizontaliai (kai lazerio spindulys vertikalus), priešingu atveju žymė pasislinks lazerio spindulio atžvilgiu.

##

Naudodamiesi laikikliu (76), lazerio spindulio imtuvą galite pritvirtinti ne tik prie matuoklės (78), bet ir prie kitų iki 65 mm pločio pagalbinių priemonių.

1. Tvirtai įsukite laikiklį (76) tvirtinamuoju varžtu (79) į įtvarą (64), esantį užpakalinėje lazerio spindulio imtuvo pusėje.
2. Atsukite laikiklio sukamąją rankenėlę (77), užstumkite laikiklį, pvz., ant matuoklės (78), ir vėl tvirtai užsukite sukamąją rankenėlę (77).

Gulsčiuku (74) laikiklį (76) ir tuo pačiu lazerio spindulio imtuvą galite išlyginti horizon‌taliai. Kreivai padėjus lazerio spindulio imtuvą, gaunami klaidingi matavimo rezultatai.

Atskaitos vidurio linija (75) ant laikiklio yra tokiame pačiame aukštyje, kaip ir vidurio žymė (62), ir ją galima naudoti lazerio spinduliui žymėti.

##

Jei lazerio spindulio imtuvo stabiliai pritvirtinti nebūtina, jį galite pakabinti prie plieninio paviršiaus, naudodamiesi magnetu (63).