# Mērinstrumenta precizitātes pārbaude un kalibrēšana

Precizitātes pārbaudi drīkst veikt vienīgi labi apmācīts un kvalificēts personāls. Veicot mērinstrumenta precizitātes pārbaudi vai kalibrēšanu, jābūt zināmām tā darbības galvenajām likumsakarībām.

Lai ilglaicīgi iegūtu precīzus rezultātus, vismaz reizi gadā veiciet kalibrēšanu vai lieciet Bosch klientu apkalpošanas dienestam pārbaudīt mērinstrumentu.

##

Lāzera stara līmeņa precizitāti visstiprāk ietek‌mē apkārtējās vides temperatūra. Ievērojamu stara nolieci izsauc augšupvērstais temperatūras gradients zemes tuvumā.

Lai samazinātu siltuma ietekmi, ko rada no grīdas nākošais siltums, mērinstrumentu ieteicams izmantot ar statīvu. Bez tam mērinstru‌mentu jācenšas uzstādīt darba virsmas vidū.

Papildus ārējo faktoru iedarbībai, mērinstrumenta darbību var iespaidot arī īpaši faktori (piemēram, kritieni vai spēcīgi triecieni), kas var radīt mērījumu kļūdas. Tāpēc ik reizi pirms darba uzsākšanas pārbaudiet izlīdzināšanās precizitāti.

Ja mērinstruments vienā no tālāk aprakstītajiem mērīšanas procesiem pārsniedz maksimālo nobīdi, veiciet kalibrēšanu vai nododiet mērinstrumentu pārbaudei Bosch klientu apkalpošanas dienestā.

##

Lai rezultāts būtu pareizs un precīzs, nivelēšanas precizitātes pārbaudi ieteicams veikt brīvā 30 m mērīšanas posmā uz cietas pamatnes sienas priekšā. Abām asīm veiciet pilnu mērīšanas procesu.

1. Uzmontējiet mērinstrumentu horizontālā stāvoklī 30 m nost no sienas uz statīva vai novietojiet uz cietas, līdzenas pamatnes.
2. Ieslēdziet mērinstrumentu.

1. Pēc nivelēšanas pabeigšanas lāzera stara viduspunktu atzīmējiet uz sienas (punkts Ⅰ).

1. Neizmainot mērinstrumenta augstumu, pagrieziet to par 180°.
2. Nogaidiet, līdz beidzas mērinstrumenta pašizlīdzināšanās process.
3. Atzīmējiet uz sienas lāzera sānu stara projekcijas apļa viduspunktu (punkts I).

Raugiet, lai punkts Ⅱ atrastos vertikāli virs vai zem punkta Ⅰ.

4. Neizmainot mērinstrumenta augstumu, pagrieziet to par 90° un atkārtojiet mērīšanu otrai asij.

30 m mērīšanas posmā maksimāli pieļaujamā nobīde ir ±1,5 mm. Tātad starpība d starp punktiem Ⅰ un Ⅱ katrā no abiem mērīšanas procesiem drīkst būt maksimāli 3 mm.

##

Pārbaudei nepieciešams brīvs mērīšanas posms uz cietas pamatnes pie 10 m augstas sienas.

1. Piestipriniet pie sienas svērteņa auklu.
2. Novietojiet mērinstrumentu vertikālā stāvoklī uz cietas, līdzenas pamatnes.
3. Ieslēdziet mērinstrumentu un nogaidiet, līdz beidzas tā pašizlīdzināšanās.
4. Nostādiet mērinstrumentu tā, lai lāzera stara veidotās taisnes viduslīnija precīzi sakristu ar svērteņa auklas augšējo galu.
5. Starpība d starp lāzera staru un svērteņa auklu tās apakšējā galā veido mērinstrumenta nobīdi no vertikāles.

10 m mērīšanas posmā maksimālā pieļaujamā nobīde ir ±1 mm. Tātad starpība d drīkst būt maksimāli 1 mm.

##

Tālāk aprakstītās darbības drīkst veikt vienīgi labi apmācīts un kvalificēts personāls. Veicot mērinstrumenta precizitātes pārbaudi vai kalibrēšanu, jābūt zināmām tā darbības galvenajām likumsakarībām.

- Centieties veikt mērinstrumenta kalibrēšanu ar maksimālu precizitāti vai arī uzticiet šo darbu Bosch klientu apkalpošanas speciālistiem. Neprecīza kalibrēšana neļauj iegūt precīzus mērījumu rezultātus.

- Uzsāciet mērinstrumenta kalibrēšanu tikai tad, ja esat pārliecināts, ka spēsit to novest līdz galam. Līdzko mērinstruments ir pārgājis kalibrēšanas režīmā, visas ar kalibrēšanu saistītās darbības jāveic ar ārkārtīgi augstu precizitāti līdz pašām procesa beigām, jo tikai tā var izvairīties no kļūdainiem mērījumu rezultātiem.

- Pēc katras kalibrēšanas pārbaudiet nivelēšanas precizitāti. Ja nobīde pārsniedz maksimāli atļautās vērtības, nododiet mērinstrumentu pārbaudei Bosch klientu apkalpošanas dienestā.

### X un Y ass kalibrēšana

GRL 600 CHV kalibrāciju var veikt, tikai izmantojot lāzera starojuma uztvērēju LR 60, savukārt GRL 650 CHVG kalibrāciju var veikt tikai ar LR 65 G. Lāzera starojuma uztvērējam jābūt savienotam ar mērinstrumentu, izmantojot Bluetooth® skatīt Savienojuma izveide ar tālvadības pulti/lāzera starojuma uztvērēju.

Kalibrēšanas laikā nedrīkst mainīt mērinstrumenta un lāzera starojuma uztvērēja pozīciju (izņemot aprakstīto izlīdzināšanu vai pagriešanu). Tādēļ novietojiet mērinstrumentu uz cietas, līdzenas pamatnes un stingri nostipriniet lāzera starojuma uztvērēju.

Kalibrēšana, ja iespējams, jāveic, izmantojot Bosch Levelling Remote App. Izmantojot lietotni, nav iespējamas kļūdas, jo pretējā gadījumā, neuzmanīgi spiežot taustiņus, tiek izmainīta mērinstrumenta pozīcija.
Veicot kalibrāciju bez programmas, jānospiež atbilstošās mērinstrumenta pogas, kā arī kalibrācijas laikā nav iespējams izmantot tālvadību.

Nepieciešams brīvs 30 m garš mērīšanas posms uz cietas pamatnes. Ja šāds posms nav pieejams, kalibrēšanu arī ar nelielu nivelēšanas precizitāti var veikt 15 m garā mērīšanas posmā.

## Mērinstrumenta un lāzera starojuma uztvērēja montāža kalibrēšanai:

1. Montējiet mērinstrumentu horizontālā stāvoklī 30 m vai 15 m attālumā no lāzera starojuma uztvērēja uz statīva (43) vai novietojiet to uz cietas, līdzenas pamatnes.
2. Stabili nostipriniet lāzera starojuma uztvērēju piemērotā augstumā:

- vai nu pie sienas vai citas virsmas ar magnētiem vai lāzera starojuma uztvērēja āķiem,
- uz stabili nostiprinātas mērlīsts ar lāzera starojuma uztvērēja stiprinājumu.

skatīt Nostiprināšana ar turētāja palīdzību

## Mērinstrumenta izlīdzināšana kalibrēšanai:

1. Izlīdziniet mērinstrumentu tā, lai iespiestais X ass indikators uz mērinstrumenta ar "+" pusi rāda uz lāzera starojuma uztvērēju. X asij jābūt perpendikulāri lāzera starojuma uztvērējam.

## Kalibrēšanas sākšana:

Kalibrēšana ar Bosch Levelling Remote App

1. Ieslēdziet mērinstrumentu.
2. Sāciet kalibrēšanu lietotnē.
3. Tālāk sekojiet norādījumiem lietotnē.

Kalibrēšana bez lietotnes:

1. Ieslēdziet mērinstrumentu un lāzera starojuma uztvērēju.
2. Pārliecinieties, ka abi savienoti, izmantojot Bluetooth®.
3. Vienlaicīgi nospiediet taustiņu uz lāzera starojuma uztvērēja, kā arī taustiņu , lai uzsāktu kalibrēšanu.
4. Lāzera starojuma uztvērēja displejā parādās CAL.
5. Lai vajadzības gadījumā pārtrauktu kalibrēšanu, ilgi spiediet lāzera starojuma uztvērēja taustiņu .

## Kalibrēšana bez lietotnes:

1. Izvēlnē, kas mērinstrumenta displejā parādās pēc kalibrēšanas sākšanas, izvēlieties esošo attālumu starp mērinstrumentu un lāzera starojuma uztvērēju.
2. Spiediet taustiņu vai .
3. Apstipriniet izvēli ar , nospiežot taustiņu .

1. Lai nākamajā izvēlnē apstiprinātu izvēlēto mērīšanas posmu un attiecīgo nivelēšanas precizitāti (), nospiediet taustiņu .
2. Lai atgrieztos pie mērīšanas posma izvēles (), vēlreiz nospiediet taustiņu .

1. Noregulējiet lāzera starojuma uztvērēja augstumu tā, lai kustīgais lāzera stars (8) tiktu rādīts lāzera uztvērējam pa vidu skatīt Virziena indikatori.
2. Stabili nostipriniet lāzera starojuma uztvērēju šajā augstumā.

## X ass kalibrēšana:

1. Pārbaudiet, vai mērinstruments un lāzera starojuma uztvērējs ir novietoti viens pret otru, kā parādīts attēlā (X ass "+" puse ir vērsta uz lāzera starojuma uztvērēju).
2. Sāciet X ass kalibrēšanu ar , nospiežot taustiņu .

1. Ja šis solis parādās displejā, pagrieziet mērinstrumentu par 180°, lai X ass "–" puse būtu vērsta lāzera starojuma uztvērēja virzienā.

Griešanas laikā raugiet, lai mērinstrumenta augstums un noliece nemainītos.

1. Pagriešanu apstipriniet ar , nospiežot taustiņu .
2. X ass kalibrēšana tiek turpināta.

Kad X ass kalibrēšana ir sekmīgi pabeigta, mērinstrumenta displejā parādās šis simbols.

1. Turpiniet kalibrēšanu ar , nospiežot taustiņu .

## Y ass kalibrēšana:

1. Y ass kalibrēšanai pagrieziet mērinstrumentu bultiņas virzienā par 90°, lai Y ass "+" puse būtu vērsta lāzera starojuma uztvērēja virzienā.
2. Pagriešanu apstipriniet ar , nospiežot taustiņu .

1. Ja šis solis parādās displejā, pagrieziet mērinstrumentu par 180°, lai Y ass "–" puse būtu vērsta lāzera uztvērēja virzienā.
2. Pagriešanu apstipriniet ar , nospiežot taustiņu .
3. Y ass kalibrēšana tiek turpināta.

Kad Y ass kalibrēšana ir sekmīgi pabeigta, mērinstrumenta displejā parādās šis simbols.

1. Pabeidziet Y ass kalibrēšanu ar , nospiežot taustiņu .

Šis simbols apstiprina sekmīgu X un Y ass kalibrēšanu ar sākumā izvēlēto nivelēšanas precizitāti.

1. Pabeidziet kalibrēšanu ar , nospiežot taustiņu .

Kad kalibrēšana ir sekmīgi pabeigta, mērinstruments automātiski izslēdzas.

## Kalibrēšana neizdevās:

Ja X vai Y ass kalibrēšana nav izdevusies, mērinstrumenta displejā parādās atbilstošs kļūdas ziņojums. Lāzera starojuma uztvērēja displejā parādās ERR.

1. Pārtrauciet kalibrēšanu ar , nospiežot taustiņu .
2. Pārliecinieties, ka mērinstruments un lāzera starojuma uztvērējs ir novietoti pareizi (skatīt aprakstu iepriekš).
3. Sāciet kalibrēšanu vēlreiz.

Ja kalibrēšana atkal neizdodas, nododiet mērinstrumentu pārbaudei Boschklientu apkalpošanas dienestā.

### Kalibrēšana pa Z asi

Kalibrēšanai nepieciešams brīvs mērīšanas posms uz cietas pamatnes pie 10 m augstas sienas.

1. Piestipriniet pie sienas svērteņa auklu.
2. Novietojiet mērinstrumentu uz cietas, līdzenas pamatnes.
3. Ieslēdziet mērinstrumentu un nogaidiet, līdz beidzas tā pašizlīdzināšanās.
4. Noregulējiet mērinstrumentu tā, lai lāzera stars tiktu vērsts vertikāli pret sienu un svērteņa aukla to krustotu.
5. Izslēdziet mērinstrumentu.
6. Turiet nospiestu taustiņu un tad papildus īsi nospiediet taustiņu .
7. Mērinstruments ieslēdzas.
8. Nogaidiet, līdz beidzas mērinstrumenta pašizlīdzināšanās process.

1. Noregulējiet lāzera staru tā, lai tas būtu pēc iespējas paralēli vērsts pret svērteņa auklu.

1. Nolieciet lāzera staru virzienā ◀, nospiežot taustiņu . Nolieciet lāzera staru virzienā ◀, nospiežot taustiņu .
2. Ja nav iespējams lāzera staru noregulēt paralēli svērteņa auklai, tad noregulējiet mērinstrumentu precīzāk pret sienu un sāciet kalibrēšanu vēlreiz.
3. Kad lāzera stars ir novietots paralēli, saglabājiet kalibrēšanu ar , nospiežot taustiņu .

Šis simbols apstiprina sekmīgu Z ass kalibrēšanu. Vienlaicīgi mirgo statusa indikators (12) 3× zaļā krāsā.

1. Pabeidziet kalibrēšanu ar , nospiežot taustiņu .

1. Kad kalibrēšana ir sekmīgi pabeigta, mērinstruments automātiski izslēdzas.

Ja Z ass kalibrēšana nav izdevusies, parādās šis kļūdas ziņojums.

1. Pārtrauciet kalibrēšanu ar , nospiežot taustiņu .
2. Pārliecinieties, ka atsauces vertikāle atrodas rotācijas galvas kustības diapazonā, un sāciet kalibrēšanu vēlreiz.

Gādājiet, lai mērinstruments kalibrēšanas laikā netiktu kustināts.

Ja kalibrēšana atkal neizdodas, nododiet mērinstrumentu pārbaudei Boschklientu apkalpošanas dienestā.