# Příklady práce

##

1. Postavte měřicí přístroj ve vodorovné poloze na pevný podklad nebo ho namontujte na stativ (43).

Práce se stativem:

1. Paprsek laseru vyrovnejte na požadovanou výšku.
2. Přeneste, resp. zkontrolujte výšku na cílovém místě.

Práce bez stativu:

1. Pomocí cílové destičky laseru (51) zjistěte výškový rozdíl mezi laserovým paprskem a výškou referenčního bodu.
2. Přeneste, resp. zkontrolujte naměřený výškový rozdíl na cílovém místě.

##

Chcete-li nanášet pravé úhly nebo vyrovnávat mezistěny, musíte vyrovnat kolmý bod nahoru (10) vodorovně s referenční čárou (např. stěnou).

1. Měřicí přístroj přitom instalujte ve svislé poloze a polohujte jej tak, aby kolmý bod probíhal nahoru přibližně rovnoběžně s referenční čárou.
2. Pro přesné polohování změřte vzdálenost mezi kolmým bodem nahoru a referenční čárou přímo na měřicím přístroji pomocí cílové destičky laseru (51).
3. Znovu změřte vzdálenost mezi kolmým bodem nahoru a referenční čárou v co největší vzdálenosti od měřicího přístroje.
4. Vyrovnejte kolmý bod nahoru tak, aby měl stejnou vzdálenost k referenční čáře jako při měření přímo na měřicím přístroji.
5. Pravý úhel ke kolmému bodu nahoru (10) je znázorněn proměnlivým laserovým paprskem (8).

##

1. Nainstalujte měřicí přístroj do svislé polohy.
2. Má-li svislá rovina probíhat v pravém úhlu k referenční čáře (např. stěna), vyrovnejte kolmý bod nahoru (10) na této referenční čáře.
3. Kolmice je znázorněna proměnlivým laserovým paprskem (8).

##

1. Pro vyrovnání svislé laserové čáry nebo roviny rotace podle referenčního bodu na stěně postavte měřicí přístroj do svislé polohy a vyrovnejte laserovou čáru, resp. rovinu rotace zhruba podle referenčního bodu.
2. Pro přesné vyrovnání k referenčnímu bodu otočte rovinu rotace kolem osy X viz Otočení roviny rotace při svislé poloze.

##

Při příznivých světelných poměrech (tmavé okolí) a na krátké vzdálenosti můžete pracovat bez přijímače laseru. Pro lepší viditelnost laserového paprsku zvolte buď čárový provoz, nebo zvolte bodový provoz a otočte laserový paprsek k cílovému místu.

##

Při nepříznivých světelných podmínkách (jasné prostředí, přímé sluneční záření) a na větší vzdálenosti používejte pro lepší rozpoznání laserového paprsku přijímačem laseru (41).

1. Při pracích s přijímačem laseru zvolte rotační provoz s nejvyšší rychlostí rotace.

##

Ve venkovním prostředí byste měli vždy používat přijímač laseru (41).

1. Při pracích na nejistém podkladu namontujte měřicí přístroj na stativ (43).

Pracujte pouze s aktivovanou funkcí signalizace otřesů, abyste zabránili chybným měřením při pohybech podkladu nebo otřesech měřicího přístroje.

##

1. Měřicí přístroj namontujte ve vodorovné poloze na stativ (43) a stativ postavte mimo oblast bednění.
2. Zvolte rotační provoz.
3. Přijímač laseru (41) upevněte držákem na měřicí lať (42).
4. Nasaďte měřicí lať na referenční bod pro bednění.
5. Přijímač laseru vyrovnejte na měřicí lati výškově tak, aby proměnlivý laserový paprsek (8) měřicího přístroje byl zobrazený středově. viz Směroví ukazatelé
6. Měřicí lať s přijímačem laseru postavte postupně do různých kontrolních míst na bednění.

Dbejte na to, aby poloha přijímačem laseru na měřicí lati zůstávala beze změny.

1. Upravte výšku bednění, až se laserový paprsek na všech kontrolních místech zobrazí středově.

##

1. Namontujte měřicí přístroj ve vodorovné poloze na stativ (43).
2. Zvolte rotační provoz.
3. Stativ s měřicím přístrojem postavte tak, aby byla osa X vyrovnána v jedné linii s kontrolovaným sklonem.
4. Nastavte požadovaný sklon jako sklon osy X viz Skloněný provoz při vodorovné poloze.
5. Přijímač laseru (41) upevněte držákem na měřicí lať (42).
6. Postavte měřicí lať k patě skloněné plochy.
7. Přijímač laseru vyrovnejte na měřicí lati výškově tak, aby proměnlivý laserový paprsek (8) měřicího přístroje byl zobrazený středově. viz Směroví ukazatelé
8. Měřicí lať s přijímačem laseru postavte postupně do různých kontrolních míst na skloněné ploše.

Dbejte na to, aby poloha přijímačem laseru na měřicí lati zůstávala beze změny.

Zobrazí-li se laserový paprsek na všech kontrolních místech středově, je sklon plochy správný.