# Opis proizvoda i radova

##

### Rotacijski laser

Mjerni alat je namijenjen za određivanje i provjeru točnih vodoravnih visinskih tokova, okomitih linija, građevnih linija i središta.

Mjerni alat je prikladan za uporabu u zatvorenom prostoru i na otvorenom prostoru.

Ovaj je potrošački laserski proizvod usklađen s normom EN 50689.

### Daljinski upravljač

Daljinski upravljač je namijenjen za upravljanje Bosch rotacijskim laserima putem funkcije Bluetooth®.

Primjeren je za uporabu u zatvorenim prostorijama i na otvorenom.

##

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz mjernog alata i daljinskog upravljača na slikama.

### Rotacijski laser

(1) | Poklopac pretinca za baterije
(2) | Blokada poklopca pretinca za baterije
(3) | Tipka za nagib prema dolje/ tipka za okretanje u smjeru kazaljke na satu
(4) | Tipka za nagib prema gore/ tipka za okretanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
(5) | Tipka za način rada s linijom
(6) | Tipka za način rada s rotacijom
(7) | Tipka Bluetooth®
(8) | Varijabilna laserska zraka
(9) | Izlazni otvor laserskog zračenja
(10) | Središte prema goreA)
(11) | Tipka za uključivanje/isključivanje
(12) | Indikator statusa
(13) | Tipka za ručni način rada
(14) | Tipka za namještanje nagiba
(15) | Zaslon
(16) | Urez za izravnavanje
(17) | Ručka za nošenje
(18) | Prihvat stativa 5/8" (horizontalni)
(19) | Znak opasnosti za laser
(20) | Prihvat stativa 5/8" (vertikalni)
(21) | Serijski broj
(22) | Adapter za baterije
(23) | Tipka za deblokadu aku-baterije/adaptera za baterije
(24) | Aku-baterijaB)

A)

  U vertikalnom načinu rada središte prema gore vrijedi kao referentna točka 90°.

B)

  Ovaj pribor ne spada u standardni opseg isporuke.

### Prikazni elementi na rotacijskom laseru

(a) | Pokazivač brzine rotacije
(b) | Pokazivač načina rada lasera
(c) | Indikator Bluetooth® veze
(d) | Pokazivač funkcije upozoravanja pri šoku
(e) | Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije/baterija
(f) | Pokazivač funkcije središta prema dolje
(g) | Pokazatelj kuta nagiba X-osi
(h) | Pokazatelj kuta nagiba Y-osi
(i) | Simboli meke tipke

### Daljinski upravljač

(25) | Tipka za funkciju središta prema dolje
(26) | Tipka za način rada s rotacijom
(27) | Tipka za stanje mirovanja
(28) | Tipka za način rada s linijom
(29) | Tipka za okretanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
(30) | Tipka za nagib prema gore
(31) | Tipka za namještanje nagiba
(32) | Indikator odašiljanja signala
(33) | Indikator statusa X-osi
(34) | Indikator statusa Y-osi
(35) | Tipka za nagib prema dolje
(36) | Tipka za okretanje u smjeru kazaljke na satu
(37) | Blokada poklopca pretinca za baterije
(38) | Serijski broj
(39) | Poklopac pretinca za baterije
(40) | Daljinski upravljačA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni opseg isporuke.

### Pribor/rezervni dijelovi

(41) | Laserski prijamnikA)
(42) | Mjerna letvaA)
(43) | StativA)
(44) | Zidni držač/jedinica za izravnavanjeA)
(45) | Rupice za pričvršćivanje zidnog držačaA)
(46) | Pritisna tipka za grubo namještanje zidnog držačaA)
(47) | Vijak za fino namještanje zidnog držačaA)
(48) | 5/8" vijak zidnog držačaA)
(49) | MagnetA)
(50) | Naočale za gledanje laseraA)
(51) | Ciljna ploča laseraA)
(52) | TrakaA)
(53) | KovčegA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni opseg isporuke.

##

Rotacijski laser | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Kataloški broj | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Maks. rad na visini iznad referentne visine | 2000 m | 2000 m
Maks. relativna vlažnost zraka | 90 % | 90 %
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Klasa lasera | 2 | 2
Tip lasera | 630–650 nm, < 1 mW | 500−540 nm, < 1 mW
Divergencija | < 1,5 mrad (puni kut) | < 1,5 mrad (puni kut)
Napajanje mjernog alata
aku-baterija (litij-ionska) | 18 V | 18 V
baterije (alkalno-manganske) (s adapterom za baterije) | 4 × 1,5 V LR20 (D) | 4 × 1,5 V LR20 (D)
Radno područje (radijus) maks.
bez laserskog prijamnikaB) | 30 m | 35 m
s laserskim prijamnikom | 300 m | 325 m
Točnost niveliranja na udaljenosti 30 mC)D)
horizontal‌no | ±1,5 mm | ±1,5 mm
vertikalno | ±3 mm | ±3 mm
Područje samoniveliranja | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Vrijeme niveliranja (kod nagiba do 3 %) | 30 s | 30 s
Brzina rotacije | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Jednoosni/dvoosni rad s nagibom | ±8,5 % | ±8,5 %
Točnost rada s nagibomC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
Preporučeni laserski prijamnik | LR 60 | LR 65 G
Prihvat stativa (horizontalni/vertikalni) | 5/8" | 5/8"
Vrijeme rada cca.
s aku-baterijom (4 Ah) | 60 h | 50 h
s baterijama | 70 h | 60 h
TežinaF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Dimenzije (duljina × širina × visina) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Vrsta zaštite | IP68 | IP68
Visina za ispitivanje na prevrtanjeG) | 2 m | 2 m
Razina zvučnog tlaka prema ocjeni A | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth® mjerni alat
područje radne frekvencije | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
snaga odašiljanja maks. | 6,3 mW | 6,3 mW
Klasa | 1 | 1
kompatibilnostH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Maks. domet signalaI) | 100 m | 100 m
Bluetooth® pametni telefon
KompatibilnostH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Operativni sustavJ) | Android 6 (i novija verzija) iOS 11 (i novija verzija) | Android 6 (i novija verzija) iOS 11 (i novija verzija)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | 0 °C … +35 °C | 0 °C … +35 °C
Dopuštena temperatura okoline |  |
kod rada | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
kod skladištenja | –20 °C … +50 °C | –20 °C … +50 °C
Preporučene aku-baterije | GBA 18V… ProCORE18V 4.0Ah/8.0Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4.0Ah/8.0Ah
Preporučeni punjači | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.

B)

  Područje rada može se smanjiti zbog nepovoljnih uvjeta okoline (npr. izravno sunčevo zračenje).

C)

  na 20 °C

D)

  uzduž osi

E)

  Kod maksimalnog nagiba od ±8,5 % maksimalno odstupanje iznosi ±0,2 %.

F)

  Težina bez aku-baterije/adaptera za baterije/baterije

G)

  Mjerni alat montiran u vodoravnom položaju na stativu prevrne se na ravan betonski pod.

H)

  Kod Bluetooth®-Low-Energy uređaja nije moguće uspostavljanje veze ovisno o modelu i operativnom sustavu. Bluetooth® uređaji moraju podržavati SPP profil (profil serijskog priključka).

I)

  Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.

J)

  Ovisno o ažuriranjima Bosch Levelling Remote App možda će biti potrebne novije verzije operativnog sustava.

Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj (21) na tipskoj pločici.

Daljinski upravljač | RC 6
--- | ---
Kataloški broj | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C
Maks. rad na visini iznad referentne visine | 2000 m
Maks. relativna vlažnost zraka | 90 %
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1 | 2A)
Radno područje (radijus) maks. | 100 m
Baterije | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® daljinski upravljač
područje radne frekvencije | 2402–2480 MHz
Snaga odašiljanja maks. | 6,3 mW
Klasa | 1
KompatibilnostB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Maks. domet signalaC) | 100 m
TežinaD) | 0,14 kg
Dimenzije (duljina × širina × visina) | 122 × 59 × 27 mm
Vrsta zaštite | IP54

A)

  Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.

B)

  Kod Bluetooth®-Low-Energy uređaja nije moguće uspostavljanje veze ovisno o modelu i operativnom sustavu. Bluetooth® uređaji moraju podržavati SPP profil (profil serijskog priključka).

C)

  Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.

D)

  Težina bez baterija