# Pregled mogućnosti upravljanja funkcijama

Funkcija | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Uključivanje/isključivanje GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Uspostavljanje veze preko Bluetooth® vezeA) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Režim mirovanja | ● | ● | ● | − | − | ●
Uključivanje blokade tastature | − | − | − | − | − | ●
Isključivanje blokade tastature | ● | ● | − | − | − | ●
Rotacioni, linijski i rad sa tačkom | ● | ● | ● | − | − | ●
Okrenite liniju/tačku u okviru nivoa rotacije | ● | ● | ● | − | − | ●
Okretanje rotacione ravni pri vertikalnoj poziciji | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatska funkcija tačke lemljenja nadole kod vertikalnog položaja | − | − | ● | − | − | ●
Isključivanje/uključivanje funkcije šok alarma | ● | ● | − | − | − | ●
Promena osetljivosti funkcije šok alarma | − | ● | − | − | − | ●
Rad sa nagibom | ● | ● | ● | − | − | ●
Promena SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Ručni režim rada | ● | ● | − | − | − | ●
Režim rada CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Režim CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Delimična projekcija | − | − | − | − | − | ●
Kalibracija X i Y ose (horizontalan položaj)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Kalibracija Z-ose (vertikalan položaj) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funkcija mora istovremeno da se započne na mernom alatu s jedne strane i na daljinskom upravljaču, laserskom prijemniku odn. pametnom telefonu sa druge strane.

B)

  Funkcija je započeta ili na mernom alatu i pametnom telefonu ili na laserskom prijemniku.