# Az üzemzavarok elhárítása

Szöveges kijelzés (n) | Probléma | Hibaelhárítás
--- | --- | ---
PNK | Nem sikerült összeköttetést létesíteni a Bluetooth® segítségével a GRL 600 CHV, illetve a GRL 650 CHVG forgólézerrel | Nyomja be rövid időre a forgólézeren a be/ki gombot, hogy bezárja a hibaüzenetet. Indítsa el ismét a kapcsolat létrehozását. Ha nem lehet létrehozni a kapcsolatot, forduljon a Bosch vevőszolgálathoz.
ERR | A GRL 600 CHV, illetve a GRL 650 CHVG forgólézer kalibrálása nem sikerült | Olvassa el és tartsa be a GRL 600 CHV, illetve a GRL 650 CHVG használati utasítását.
A CenterFind üzemmód, illetve a CenterLock üzemmód elindítása nem sikerült | Nyomjon meg egy tetszőleges gombot, hogy bezárja a hibajelzést. A funkció újraindítása előtt ellenőrizze a forgólézer és a lézervevő helyzetét.
LR 65 G:
Váltakozva ERR és CL | A CenterFind üzemmódot nem lehet elindítani, mivel a forgólézer már a CenterLock üzemmódban működik. | Állítsa be mindkét lézervevőn a CenterFind üzemmódot, és indítsa újra a funkciót.
Váltakozva ERR és CF | A CenterLock üzemmódot nem lehet elindítani, mivel a forgólézer már a CenterFind üzemmódban működik. | Állítsa be mindkét lézervevőn a CenterLock üzemmódot, és indítsa újra a funkciót.