# Modul manual

Nivelarea automată a aparatului de măsură poate fi dezactivată (modul manual):

- în poziţia orizontală pentru ambele axe, independent faţă una de cealaltă,
- în poziţia verticală pentru axa X (axa Y nu poate fi nivelată în poziţie verticală).

În modul manual este posibilă amplasarea aparatului de măsură în orice poziţie înclinată.

În plus, axele pot fi înclinate independent faţă una de cealaltă, pe un interval de ±8,5% pe aparatul de măsură. Valoarea înclinării unei axe la funcţionarea în regim manual nu apare pe afişaj.

Indicatorul de stare (12) de pe aparatul de măsură se aprinde continuu cu iluminare de culoare roşie dacă

- cel puţin o axă este reglată în poziţie orizontală în modul manual,
- dacă axa X este reglată în poziţie verticală în modul manual.

Pe telecomandă, indicatorul de stare al axei X (33) sau indicatorul de stare al axei Y (34) se aprind continuu în roşu, atunci când axa corespunzătoare este reglată în modul manual.

Modul manual nu poate fi activat prin intermediul telecomenzii.

## Modul manual în poziţie orizontală

1. Apasă în mod repetat tasta , până când se atinge combinaţia dorită de setări pentru ambele axe.
2. În exemplul de afişaj prezentat, nivelarea automată pentru axa X este deconectată, iar axa Y este nivelată în continuare.

## Înclinarea axelor

1. Apasă tasta , în timp ce este afişat meniul modului manual.

Dacă nivelarea automată este dezactivată pentru o singură axă, poţi modifica doar înclinarea acestei axe.

1. Dacă ambele axe sunt acţionate în modul manual, poţi comuta între axe apăsând din nou tasta .

1. Simbolul axei a cărei înclinare poate fi modificată se aprinde intermitent pe afişaj.

1. Apasă tastele sau , pentru a înclina axa selectată în poziţia dorită.

## Modul manual în poziţie verticală

1. Apasă o dată tasta , pentru a dezactiva nivelarea automată pentru axa X. (Axa Y nu poate fi nivelată în poziţie verticală.)

## Înclinarea axei X

1. Apasă tasta , în timp ce este afişat meniul modului manual.
2. Simbolul axei X se aprinde intermitent pe afişaj.
3. Apasă tastele sau pentru a înclina axa X în poziţia dorită.

## Rotirea axei Y

1. Apasă din nou tasta , în timp ce este afişat meniul modului manual.
2. Simbolul axei Y se aprinde intermitent pe afişaj.
3. Roteşte axa Y cu ajutorul tastelor sau până când ajunge în poziţia dorită.