# Funktsioonid

##

Režiimis CenterFind proovib pöördlaser pöörleva pea automaatse üles- ja allaliikumise teel laserikiirt laserikiire vastuvõtja keskjoonele suunata.

Laserikiire saab pöördlaseri horisontaalasendi korral suunata pöördlaseri X-telje suhtes Y-teljele või korraga mõlemale teljele vaadake Kalde mõõtmine CenterFind režiimil.

Pöördlaseri vertikaalasendi korral saab laserikiire suunata ainult Y-teljele.

## Režiimi CenterFind käivitamine:

1. Paigutage pöördlaser ja laserikiire vastuvõtja nii, et laserikiire vastuvõtja oleks pöördlaseri X-telje või Y-telje suunas.
2. Suunake laserikiire vastuvõtja nii, et soovitud telg paikneks vastuvõtuvälja (54) paremas nurgas.
3. Kui soovite laserikiire suunata mõlemale teljele, paigutage üks pöördlaseriga ühendatud laserikiire vastuvõtja X-telje ja teine Y-telje suunas.

Kumbki laserikiire vastuvõtja peab olema pöördlaseri pööramisvahemikus ±8,5%.

4. Lülitage pöördlaser pöörlemisrežiimil sisse.

LR 65 G: seadete menüüs peab Center-funktsioon olema seatud režiimi CenterFind (CF).
Pöördlaseri suunamisel kahele teljele kehtib see mõlema laserikiire vastuvõtja suhtes.

1. Režiimi CenterFind käivitamine X‑teljele: vajutage pikalt nuppu või vajutage pikalt nuppu koos nupuga .
2. Režiimi CenterFind käivitamine Y‑teljele: vajutage pikalt nuppu koos nupuga .

Kui soovite laserikiire suunata korraga mõlemale teljele, tuleb režiim CenterFind igal laserikiire vastuvõtjal eraldi käivitada.

Pärast režiimi CenterFind käivitamist liigub pöördlaseri pöörlev pea üles-alla. Otsimise ajal näitab tekstinäidik (n) teadet CFX (X‑telg) või CFY (Y‑telg).

Kui laserikiir langeb vastuvõtuväljale (54) laserikiire vastuvõtja keskjoone kõrgusel, ilmub keskjoone näit (q) ning tekstinäit (n) XOK (X-telg) või YOK (Y-telg). Pöördlaser näitab leitud kalde väärtust. Režiim CenterFind lõpeb automaatselt.

## Režiimi CenterFind katkestamine:

1. Vajutage nuppu ja hoidke nuppu vajutaatult.

## Vea kõrvaldamine:

Kui laserikiir ei leidnud pööramisvahemikus laserikiire vastuvõtja keskjoont, ilmub tekstinäidikule (n) teade ERR ja kõik LED-suunanäidud põlevad.

1. Veateadete sulgemiseks vajutage pöördlaseril ja laserikiire vastuvõtjal suvalist nuppu.
2. Paigutage pöördlaser ja laserikiire vastuvõtja ümber nii, et laserikiire vastuvõtja oleks pöördlaseri pööramisvahemikus ±8,5%.

Jälgige, et laserikiire vastuvõtja oleks suunatud X‑teljele või Y‑teljele nii, et laserikiir saaks vastuvõtuvälja (54) horisontaalselt läbida.

1. Käivitage seejärel režiim CenterFind uuesti.

LR 65 G: kui pöördlaseri mõlemad teljed peavad olema suunatud ühele laserikiire vastuvõtjale, tuleb mõlemal laserikiire vastuvõtjal seada sama Center-funktsioon. Režiimi CenterFind ja režiimi CenterLock kombinatsioon ei ole võimalik.

Kui ühel teljel on režiim CenterLock juba seatud ja teisel teljel käivitatakse režiim CenterFind, ilmub tekstinäidikule (n) vaheldumisi ERR ja CL.

1. Seadke mõlemal laserikiire vastuvõtjal režiim CenterFind ja käivitage funktsioon uuesti.

##

Režiim CenterFind võimaldab mõõta pinna kallet kuni max 8,5%.

1. Selleks asetage pöördlaser statiivil horisontaalasendis kaldpinna jalamile.

Pöördlaseri X- või Y-telg peab olema mõõdetava kaldega ühel joonel.

2. Lülitage pöördlaser sisse ja laske sel nivelleeruda.
3. Kinnitage laserikiire vastuvõtja hoidikuga mõõtelati (78) külge.
4. Asetage mõõtelatt mõõteriista lähedale (kaldpinna samale otsale).
5. Paigutage laserikiire vastuvõtja mõõtelatil nii kõrgele, et pöördlaseri laserikiirt näidatakse keskel ➊.
6. Seejärel asetage mõõtelatt koos laserikiire vastuvõtjaga kaldpinna teise otsa peale ➋.

Jälgige, et laserikiire vastuvõtja asukoht mõõtelatil ei muutuks.

7. Käivitage režiim CenterFind telje jaoks, mis kaldpinnaga ühel joonel.

1. Pärast režiimi CenterFind lõppemist näitab pöördlaser pinna kallet.

##

Režiimis CenterLock proovib pöördlaser pöörleva pea automaatse üles- ja allaliikumise teel laserikiirt laserikiire vastuvõtja keskjoonele suunata. Erinevalt režiimile CenterFind kontrollitakse laserikiire vastuvõtja asendit pidevalt ja pöördlaseri kallet kohandatakse automaatselt. Pöördlaseri ekraanil kaldeväärtusi ei näidata.

Suunamine X‑ ja Y‑teljele on võimalik nii pöördlaseri horisontaal- kui ka vertikaalasendi puhul.

## Režiimi CenterLock käivitamine:

1. Paigutage pöördlaser ja laserikiire vastuvõtja nii, et laserikiire vastuvõtja oleks pöördlaseri X-telje või Y-telje suunas.
2. Suunake laserikiire vastuvõtja nii, et soovitud telg paikneks vastuvõtuvälja (54) paremas nurgas.
3. Kui soovite laserikiire suunata mõlemale teljele, paigutage üks pöördlaseriga ühendatud laserikiire vastuvõtja X-telje ja teine Y-telje suunas.

Kumbki laserikiire vastuvõtja peab olema pöördlaseri pööramisvahemikus ±8,5%.

4. Lülitage pöördlaser pöörlemisrežiimil sisse.

1. Seadke laserikiire vastuvõtja seadete menüüs Center-funktsioon režiimile CenterLock CL.

Pöördlaseri suunamisel kahele teljele kehtib see mõlema laserikiire vastuvõtja suhtes.

2. Režiimi CenterLock käivitamine X-teljele: vajutage pikalt nuppu või vajutage pikalt nuppu koos nupuga .
3. Režiimi CenterLock käivitamine Y-teljele: vajutage pikalt nuppu koos nupuga .

Kui soovite laserikiire suunata korraga mõlemale teljele, tuleb režiim CenterLock igal laserikiire vastuvõtjal eraldi käivitada.

Pärast režiimi CenterLock käivitamist liigub pöördlaseri pöörlev pea üles-alla. Otsimise ajal näitab tekstinäidik (n) teadet CLX (X‑telg) või CLY (Y‑telg).

Kui laserikiir langeb vastuvõtuväljale (54) laserikiire vastuvõtja keskjoone kõrgusel, ilmub keskjoone näit (q) ning tekstinäidikul (n) LOC. Pöördlaseril näidatakse stardikuval vastava telje sümbolit CenterLock.

Laserikiire vastuvõtja või pöördlaseri asendimuutuste korral kohandatakse pöördlaseril kalle automaatselt.

- Töötamisel režiimis CenterLock jälgige hoolikalt, et te pöördlaserit ja laseri vastuvõtjat kogemata ei liigutaks. Iga asukohamuudatuse korral võivad kalde automaatse kohandamise tõttu tagajärjeks olla valed mõõtetulemused.

## Režiimi CenterLock katkestamine/lõpetamine:

1. Vajutage nuppu ja hoidke nuppu vajutaatult.

Kui laserikiir oli selleks hetkeks juba edukalt laserikiire vastuvõtja keskjoonele suunatud, säilib seatud kalle pöördlaseril ka režiimi CenterLock katkestuse korral.

## Vea kõrvaldamine:

Kui laserikiir ei leidnud laserikiire vastuvõtja keskjoont 2 minuti jooksul (sõltumata sellest, kas režiimi käivitamisel või pärast asendimuudatusi), ilmub tekstinäidikule (n) ERR ja kõik LED-suunanäidud põlevad.

1. Veateadete sulgemiseks vajutage pöördlaseril ja laserikiire vastuvõtjal suvalist nuppu.
2. Paigutage pöördlaser ja laserikiire vastuvõtja ümber nii, et laserikiire vastuvõtja oleks pöördlaseri pööramisvahemikus ±8,5%.

Jälgige, et laserikiire vastuvõtja oleks suunatud X‑teljele või Y‑teljele nii, et laserikiir saaks vastuvõtuvälja (54) horisontaalselt läbida.

1. Käivitage seejärel režiim CenterLock uuesti.

Kui pöördlaseri mõlemad teljed peavad olema suunatud ühele laserikiire vastuvõtjale, tuleb mõlemal laserikiire vastuvõtjal seada sama Center-funktsioon. Režiimi CenterLock ja režiimi CenterFind kombinatsioon ei ole võimalik.

Kui ühel teljel on režiim CenterFind juba seatud ja teisel teljel käivitatakse režiim CenterLock, ilmub tekstinäidikule (n) vaheldumisi ERR ja CF.

1. Seadke mõlemal laserikiire vastuvõtjal režiim CenterLock ja käivitage funktsioon uuesti.

##

Laserikiire vastuvõtjal on elektroonilised stroboskoobitulede filtrid. Filtrid kaitsevad näiteks ehitusmasinate hoiatustuledest tingitud tõrgete eest.