# Arbeidseksempler

##

1. Sett måleverktøyet i horisontal stilling på et fast underlag, eller monter det på et stativ (43).

Arbeide med stativ:

1. Juster laserstrålen til ønsket høyde.
2. Overfør hhv. kontroller høyden på målpunktet.

Arbeide uten stativ:

1. Finn høydedifferansen mellom laserstrålen og høyden på referansepunktet ved hjelp av lasermåltavlen (51).
2. Overfør hhv. kontroller den målte høydedifferansen på målpunktet.

##

Hvis rette vinkler skal markeres eller mellomvegger skal stilles inn, må du stille inn loddpunktet oppover (10) parallelt til en referanselinje (for eksempel vegg).

1. Sett da måleverktøyet i vertikal posisjon, og plasser det slik at loddpunktet oppover går omtrent parallelt med referanselinjen.
2. For nøyaktig posisjonering måler du avstanden mellom loddpunkt oppover og referanselinje direkte på måleverktøyet ved hjelp av lasermåltavlen (51).
3. Mål avstanden mellom loddpunktet oppover og referanselinjen på nytt med så stor avstand fra måleverktøyet som mulig.
4. Still inn loddpunktet oppover slik at det har samme avstand til referanselinjen som ved måling direkte på måleverktøyet.
5. Rett vinkel til loddpunktet oppover (10) vises av den variable laserstrålen (8).

##

1. Sett måleverktøyet i vertikal posisjon.
2. Hvis det vertikale planet skal gå i rett vinkel til en referanselinje (for eksempel vegg), må du stille inn loddpunktet oppover (10) langs denne referanselinjen.
3. Loddrett stilling vises av den variable laserstrålen (8).

##

1. Til oppretting av en loddrett laserlinje eller rotasjonsplan i forhold til et referansepunkt på veggen, plasserer du måleverktøyet i vertikal posisjon og retter laserlinjen hhv. rotasjonsplanet grovt opp i forhold til referansepunktet.
2. For nøyaktig justering til referansepunktet dreier du rotasjonsplanet rundt X‑aksen se Dreining av rotasjonsplanet i vertikal posisjon.

##

Ved gunstige lysforhold (mørke omgivelser) og på kort avstand kan du arbeide uten lasermottaker. For å oppnå en bedre synlighet for laserstrålen velger du enten linjemodus eller punktmodus og dreier laserstrålen til målstedet.

##

Ved ugunstige lysforhold (lyse omgivelser, direkte sollys) og ved større avstander bruker du lasermottakeren (41), slik at det blir lettere å se laserstrålen.

1. Ved arbeid med lasermottakeren velger du rotasjonsmodus med høyeste rotasjonshastighet.

##

Du bør alltid bruke lasermottakeren utendørs (41).

1. Ved arbeid på usikkert underlag monterer du måleverktøyet på et stativ (43).

Arbeid bare med aktivert støtvarslingsfunksjon, for å unngå feilmeldinger ved bevegelser i bakken eller vibrasjoner på måleverktøyet.

##

1. Monter måleverktøyet i horisontal stilling på et stativ (43), og plasser stativet utenfor forskalingsområdet.
2. Velg rotasjonsmodus.
3. Fest lasermottakeren (41) med holderen på en nivellerstang (42).
4. Sett nivellerstangen på et referansepunkt for forskalingen.
5. Still inn høyden til lasermottakeren på nivellerstangen slik at den variable laserstrålen (8) vises som sentrert. se Retningsindikatorer
6. Sett deretter nivellerstangen med lasermottakeren på forskjellige kontrollsteder på forskalingen.

Pass på at lasermottakerens posisjon på nivellerstangen ikke endres.

1. Korriger høyden på forskalingen helt til laserstrålen vises som sentrert på alle kontrollstedene.

##

1. Monter måleverktøyet i horisontal posisjon på et stativ (43).
2. Velg rotasjonsmodus.
3. Plasser stativet med måleverktøyet slik at X‑aksen står på linje med helningen som skal kontrolleres.
4. Still inn den beregnede helningen som helning på X‑aksen se Helningsmodus ved horisontal stilling.
5. Fest lasermottakeren (41) med holderen på en nivellerstang (42).
6. Sett nivellerstangen der helningen starter.
7. Still inn høyden til lasermottakeren på nivellerstangen slik at den variable laserstrålen (8) vises som sentrert. se Retningsindikatorer
8. Sett deretter nivellerstangen med lasermottakeren på forskjellige kontrollsteder på den skrå flaten.

Pass på at lasermottakerens posisjon på nivellerstangen ikke endres.

Hvis laserstrålen vises som sentrert på alle kontrollstedene, er flatens helning riktig.