# Remedierea defecţiunilor

Afişaj textual (n) | Problemă | Remediere
--- | --- | ---
PNK | Stabilirea conexiunii prin intermediul Bluetooth® la nivela laser rotativă GRL 600 CHV sau GRL 650 CHVG a eşuat | Apasă scurt tasta de pornire/oprire de pe nivela laser rotativă pentru a închide mesajul de eroare. Reporneşte asocierea. Dacă asocierea nu este posibilă, adresează-te centrului de asistenţă tehnică Bosch.
ERR | Calibrarea nivelei laser rotative GRL 600 CHV sau GRL 650 CHVG a eşuat | Citeşte şi respectă instrucţiunile de utilizare a GRL 600 CHV sau GRL 650 CHVG.
Modul CenterFind sau modul CenterLock a eşuat | Apasă o tastă oarecare pentru a închide mesajul de eroare. Verifică poziţia nivelei laser rotative şi receptorului laser înainte de a reporni funcţia.
LR 65 G:
ERR şi CL în mod alternativ | Modul CenterFind nu poate fi pornit, deoarece nivela laser rotativă funcţionează deja în modul CenterLock. | Pe cele două receptoare laser, setează modul CenterFind, iar apoi reporneşte funcţia.
ERR şi CF în mod alternativ | Modul CenterLock nu poate fi pornit, deoarece nivela laser rotativă funcţionează deja în modul CenterFind. | Pe cele două receptoare laser, setează modul CenterLock, iar apoi şi reporneşte funcţia.