# Munkavégzés a tartozékokkal

##

A (51) lézer-céltábla hátrányos körülmények és nagyobb távolságok esetén jobban láthatóvá teszi a lézersugarat.

A (51) lézer-céltábla fényvisszaverő oldala láthatóbbá teszi a lézervonalat, és az áttetsző felületen át a lézervonalat a lézer-céltábla hátoldala felől is látni lehet.

##

Egy állvány egy stabil, beállítható magasságú mérési alapot nyújt.

1. Vízszintes üzemhez tegye fel a mérőműszert a 5/8"-os állványmenettel (18) az állvány menetére (43).
2. Függőleges üzemhez használja a 5/8"-os állványmenetet (20).
3. Az állvány csavarjával rögzítse szorosan a mérőműszert.

Egy a kihúzható részén skálával ellátott háromlábú műszerállvány mesetén a magassági különbséget közvetlenül be lehet állítani.

1. A mérőműszer bekapcsolása előtt állítsa be az állványt durván a megfelelő helyzetbe.

##

A lézerpont kereső szemüveg kiszűri a környezeti világítást. Így a lézer fénye a szem számára világosabban látható.

##

A mérőműszert a fali tartó (44) és iránybeállító egységgel egy falra lehet rögzíteni. A fali tartót például olyan munkákhoz célszerű használni, amelyek magassága meghaladja az állvány teljes kihúzási magasságát, vagy amelyeknél nem áll rendelkezésre stabil alap vagy állvány.

1. Csavarozza hozzá a fali tartót (44) a rögzítőnyílásokon (45) átdugott csavarokkal egy falhoz.
2. A fali tartót lehetőleg függőleges helyzetben szerelje fel és ügyeljen a stabil rögzítésre.
3. Csavarozza bele a fali tartó 5/8"-csavarját (48) az alkalmazásnak megfelelően a mérőműszer vízszintes állványmenetébe (18) vagy a függőleges állványmenetébe (20).

Az iránybeállító egység segítségével a mérőműszert függőleges irányban egy kb. 13 cm-es tartományban el lehet tolni.

1. Nyomja meg a (46) nyomógombot.
2. Tolja az iránybeállító egységet nagyjából a kívánt magasságba.

A finombeállító csavarral (47) a lézersugarat pontosan be lehet állítani egy referencia magasságra.

##

Különös óvatossággal kell eljárni, ha a mérőléccel nagyfeszültségű vezetékek közelében dolgozik. A mérőlécnek a nagyfeszültségű vezetékekhez való közelítése áramütést okozhat, ami halálhoz vezethet.

Ha zivatar közeledik, ne dolgozzon a mérőléccel.

A talaj egyenetlenségeinek ellenőrzéséhez, vagy lejtések kiméréséhez célszerű a lézervevővel együtt használni a mérőlécet (42).

A mérőléc (42) felső oldalán egy relatív skála található. Ennek a nullmagasságát a kihúzható részen előre be lehet állítani. Így az előírt magasságtól való eltérés a skálán közvetlenül leolvasható.