# Overzicht statusaanduidingen

Meetgereedschap | Functie
--- | ---
Groen | Rood
◌ |  | Horizontale positie: nivelleerproces X- en/of Y-as Verticale positie: nivelleerproces X-as
◌ |  | Rustmodus geactiveerd
● |  | Horizontale positie: beide assen zijn genivelleerd. Verticale positie: X-as is genivelleerd.
| ◌ | Automatische uitschakeling vanwege foutmelding (bijv. batterij/accu leeg, gebruikstemperatuur overschreden)
| ◌ | Modus CenterFind of Modus CenterLock gestart zie Functies
| ◌ | Positieverandering van het meetgereedschap zonder uit-/inschakelen
| ◌ | Zelfnivellering niet mogelijk, einde van het zelfnivelleerbereik
| ◌ | Schokwaarschuwingsfunctie geactiveerd
| ◌ | Kalibratie van het meetgereedschap is gestart.
| ● | Horizontale positie: minimaal één as is geheld of in handmatige modus. Verticale positie: X-as is geheld of in handmatige modus.

● permanent brandend

◌ knipperend

Afstandsbediening | Afstandsbediening | Functie
--- | --- | ---
Groen | Rood | Groen | Rood
◌ |  |  |  | Nivelleerproces X-as (horizontale en verticale positie)
|  | ◌ |  | Nivelleerproces Y-as (horizontale positie)
◌ |  | ◌ |  | Afstandsbediening wordt via Bluetooth® verbonden. (De beide statusaanduidingen knipperen afwisselend.)
● |  |  |  | X-as is genivelleerd (horizontale en verticale positie).
|  | ● |  | Y-as is genivelleerd (horizontale positie).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Afstandsbediening met succes via Bluetooth® verbonden
| ● |  |  | X-as is geheld of in handmatige modus (horizontale en verticale positie).
|  |  | ● | Y-as is geheld of in handmatige modus (horizontale positie).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Verbinding via Bluetooth® met het meetgereedschap is mislukt

● permanent brandend

◌ knipperend