# Примеры возможных видов работы

##

1. Установите измерительный инструмент в горизонтальном положении на прочное основание или установите его на штатив (43).

Работа со штативом:

1. Выровняйте лазерный луч по нужной высоте.
2. Перенесите или проверьте высоту в необходимом месте.

Работа без штатива:

1. Определите разницу в высоте между лазерным лучом и реперной точкой с помощью визирной отражающей пластины (51).
2. Перенесите или проверьте измеренную разность в высоте в нужном месте.

##

Если необходимо разметить прямые углы или установить промежуточные стены, то следует проецировать точку отвеса вверх, (10) параллельно реперной линии (например, стене).

1. Для этого установите измерительный инструмент в вертикальное положение и расположите его так, чтобы точка отвеса, проецируемая вверх, проходила приблизительно параллельно к реперной линии.
2. Для точного позиционирования измерьте расстояние между точкой отвеса, проецируемой вверх, и реперной линией непосредственно на измерительном инструменте с помощью визирной марки для лазерного луча (51).
3. Измерьте расстояние между точкой отвеса, проецируемой вверх, и реперной линией снова на как можно большем расстоянии от измерительного инструмента.
4. Направьте точку отвеса, проецируемую вверх, так, чтобы она была на том же расстоянии от реперной линии, что и при измерении непосредственно на измерительном инструменте.
5. Прямой угол относительно точки отвеса, проецируемой вверх, (10) отображается изменяемым лазерным лучом (8).

##

1. Установите измерительный инструмент в вертикальное положение.
2. Если вертикальная плоскость проходит под прямым углом к реперной линии (напр., стене), тогда выровняйте точку отвеса, проецируемую вверх, (10) по этой реперной линии.
3. Вертикаль отображается изменяемым лазерным лучом (8).

##

1. Чтобы выровнять лазерную линию или ротационную плоскость по реперной точке на стене, приведите измерительный инструмент в вертикальное положение и направьте лазерную линию/ротационную плоскость приблизительно на реперную точку.
2. Для более точного выравнивания по реперной точке поверните ротационную плоскость относительно оси X см. Поворот ротационной плоскости в вертикальном положении.

##

При благоприятной освещенности (темное окружение) и на коротких расстояниях можно работать без лазерного приемника. Чтобы лазерный луч было лучше видно, выберите линейный режим или же выберите точечный режим и поверните лазерный луч в сторону цели.

##

При неблагоприятной освещенности (сильное освещение, прямые солнечные лучи) и на большом расстоянии для лучшего нахождения лазерных лучей используйте лазерный приемник (41).

1. При работе с лазерным приемником выберите ротационный режим с максимальной скоростью вращения.

##

На открытом воздухе всегда следует использовать лазерный приемник (41).

1. При работах на нестабильном грунте установите измерительный инструмент на штатив (43).

Работайте только с активированной функцией предупреждения о сотрясениях, чтобы избежать ошибок измерения при сотрясениях грунта или измерительного инструмента.

##

1. Установите измерительный инструмент в горизонтальном положении на штатив (43) и установите штатив вне зоны опалубки.
2. Выберите ротационный режим.
3. Закрепите лазерный приемник (41) с помощью крепления на дальномерной рейке (42).
4. Установите дальномерную рейку на реперную точку для опалубки.
5. Выровняйте лазерный приемник на измерительной рейке по высоте так, чтобы изменяемый лазерный луч (8) измерительного инструмента отображался по центру. см. Индикаторы направления
6. Устанавливайте дальномерную рейку с лазерным приемником поочередно на различные контрольные точки на опалубке.

Следите за тем, чтобы положение лазерного приемника на дальномерной рейке оставалось неизменным.

1. Корректируйте высоту опалубки до тех пор, пока лазерный луч на всех контрольных точках отображался как «по центру».

##

1. Монтируйте измерительный инструмент в горизонтальном положении на штатив (43).
2. Выберите ротационный режим.
3. Установите штатив с измерительным инструментом так, чтобы ось X была на одной линии с проверяемым наклоном.
4. Задайте требуемое значение наклона в качестве наклона оси X см. Режим наклона при горизонтальном положении.
5. Закрепите лазерный приемник (41) с помощью крепления на дальномерной рейке (42).
6. Установите дальномерную рейку у основания наклоненной плоскости.
7. Выровняйте лазерный приемник на измерительной рейке по высоте так, чтобы изменяемый лазерный луч (8) измерительного инструмента отображался по центру. см. Индикаторы направления
8. Устанавливайте дальномерную рейку с лазерным приемником поочередно на различные контрольные точки на наклонной плоскости.

Следите за тем, чтобы положение лазерного приемника на дальномерной рейке оставалось неизменным.

Если лазерный луч на всех контрольных точках отображается как «по центру», наклон плоскости правильный.