# Обзор возможностей управления функциями

Функция | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Включение/выключение GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Установка соединения по Bluetooth® A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Режим ожидания | ● | ● | ● | − | − | ●
Включение блокировки клавиатуры | − | − | − | − | − | ●
Выключение блокировки клавиатуры | ● | ● | − | − | − | ●
Ротационный, линейный и точечный режимы работы | ● | ● | ● | − | − | ●
Поворот линии/точки в пределах плоскости вращения | ● | ● | ● | − | − | ●
Поворот ротационной плоскости в вертикальном положении | ● | ● | ● | − | − | ●
Автоматическая функция точки отвеса, проецируемой вниз, в вертикальном положении | − | − | ● | − | − | ●
Включение/выключение функции предупреждения о сотрясениях | ● | ● | − | − | − | ●
Изменение уровня чувствительности функции предупреждения о сотрясениях | − | ● | − | − | − | ●
Режим наклона | ● | ● | ● | − | − | ●
Изменение SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Ручной режим | ● | ● | − | − | − | ●
Режим CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Режим CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Частичная проекция | − | − | − | − | − | ●
Калибровка оси X и оси Y (горизонтальное положение)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Калибровка оси Z (вертикальное положение) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Функцию необходимо одновременно включить, с одной стороны, на измерительном инструменте и, с другой стороны, на пульте дистанционного управления, лазерном приемнике или смартфоне.

B)

  Функцию необходимо включать либо на измерительном инструменте и на смартфоне вместе, либо на лазерном приемнике.