# Handmatige modus

De automatische nivellering van het meetgereedschap kan uitgeschakeld worden (handmatige modus):

- bij horizontale positie voor beide assen onafhankelijk van elkaar,
- bij verticale positie voor de X‑as (de Y‑as kan bij verticale positie niet worden genivelleerd).

Bij handmatige modus is het mogelijk om het meetgereedschap in een willekeurige schuine stand te plaatsen.

Bovendien kunnen de assen onafhankelijk van elkaar in een bereik van ±8,5 % op het meetgereedschap worden geheld. De hellingwaarde van een as in de handmatige modus verschijnt niet op het display.

De statusaanduiding (12) op het meetgereedschap brandt permanent rood, wanneer

- bij horizontale positie ten minste één as op handmatige modus is ingesteld,
- bij verticale positie de X‑as op handmatige modus is ingesteld.

Op de afstandsbediening brandt de statusaanduiding X‑as (33) of de statusaanduiding Y‑as (34) permanent rood, wanneer de betreffende as op handmatige modus is ingesteld.

De handmatige modus kan niet via de afstandsbediening worden gestart.

## Handmatige modus bij horizontale positie

1. Druk zo vaak op de toets tot de gewenste instellingscombinatie voor beide assen is bereikt.
2. Op het afgebeelde voorbeelddisplay is de automatische nivellering voor de X‑as uitgeschakeld, de Y-as wordt nog steeds genivelleerd.

## Assen schuin zetten

1. Druk op de toets terwijl het menu Handmatige modus wordt weergegeven.

Als de automatische nivellering maar voor één as is uitgeschakeld, dan kunt u alleen de helling van deze as wijzigen.

1. Bij handmatige modus van beide assen kunt u door opnieuw op de toets te drukken tussen de assen wisselen.

1. Op het display knippert het symbool van de as waarvan de helling kan worden gewijzigd.

1. Zet de geselecteerde as met de toetsen of tot de gewenste positie schuin.

## Handmatige modus bij verticale positie

1. Druk een keer op de toets om de automatische nivellering voor de X-as uit te schakelen. (De Y‑as kan bij verticale positie niet worden genivelleerd.)

## X-as schuin zetten

1. Druk op de toets terwijl het menu Handmatige modus wordt weergegeven.
2. Op het display knippert het symbool van de X-as.
3. Zet de X-as met de toetsen of tot de gewenste positie schuin.

## Y-as draaien

1. Druk opnieuw op de toets terwijl het menu Handmatige modus wordt weergegeven.
2. Op het display knippert het symbool van de Y-as.
3. Draai de Y‑as met de toetsen of tot de gewenste positie.