# Funkcije

##

V načinu CenterFind rotacijski laser s premikanjem rotacijske glave navzgor in navzdol samodejno išče sredinsko linijo laserskega sprejemnika.

Laserski žarek lahko pri vodoravnem položaju rotacijskega laserja glede na X-os, na Y-os ali na obe osi rotacijskega laserja samodejno poravnate glejte Določitev nagiba z načinom CenterFind.

Pri navpičnem položaju rotacijskega laserja je možna samo poravnava po Y-osi.

## Zagon načina CenterFind:

1. Rotacijski laser in laserski sprejemnik postavite tako, da bo laserski sprejemnik postavljen v smeri osi X oz. osi Y rotacijskega laserja.
2. Laserski sprejemnik usmerite tako, da bo želena os postavljena pod pravim kotom glede na sprejemno polje (54).
3. Če je treba laserski žarek poravnati glede na obe osi, namestite po en laserski sprejemnik, povezan z rotacijskim laserjem, v smeri osi X in Y.

Vsak laserski sprejemnik mora biti znotraj območja premikanja ±8,5 % rotacijskega laserja.

4. Vklopite rotacijski laser v rotacijskem načinu.

LR 65 G: v meniju z nastavitvami mora biti funkcija sredine nastavljena na način CenterFind (CF).
Pri poravnavi glede na dve osi rotacijskega laserja velja to za oba laserska sprejemnika.

1. Zagon načina CenterFind za os X: dalj časa držite tipko ali dalj časa hkrati držite tipki in .
2. Zagon načina CenterFind za os Y: dalj časa hkrati držite tipki in .

Če želite laserski žarek sočasno poravnati glede na obe osi, potem je treba način CenterFind na vsakem laserskem sprejemniku zagnati ločeno.

Po zagonu načina CenterFind se rotacijska glava na rotacijskem laserju premika gor in dol. Med iskanjem se v besedilnem prikazu (n)CFX prikaže (os X) oz. CFY (os Y).

Če laserski žarek zadane sprejemno polje (54) na višini sredinske linije laserskega sprejemnika, se pojavi prikaz za sredinsko linijo (q), v besedilnem prikazu (n) pa XOK (os X) oz. YOK (os Y). Na rotacijskem laserju se pojavi vrednost določenega nagiba. Način CenterFind se samodejno zaključi.

## Prekinitev načina CenterFind:

1. Pritisnite tipko in jo pridržite.

## Odpravljanje napak:

Če laserski žarek ni mogel najti sredinske linije laserskega sprejemnika znotraj območja premikanja, se v besedilnem prikazu (n) prikaže ERR in vsi LED-prikazi smeri svetijo.

1. Pritisnite poljubno tipko na rotacijskem laserju in poljubno tipko na laserskem sprejemniku, da zaprete sporočila o napakah.
2. Ponovno namestite rotacijski laser in laserski sprejemnik, da bo laserski sprejemnik v območju premikanja ±8,5 % rotacijskega laserja.

Pazite, da bo laserski sprejemnik poravnan glede na os X oz. os Y tako, da bo laserski žarek sprejemno polje (54) prehajal vodoravno.

1. Nato znova zaženite način CenterFind.

LR 65 G: če želite, da sta obe osi rotacijskega laserja usmerjeni proti laserskemu sprejemniku, mora biti na obeh laserskih sprejemnikih nastavljena enaka funkcija sredine. Kombinacija načina CenterFind in načina CenterLock ni mogoča.

Če je na eni osi že nastavljen način CenterLock in če se na drugi osi zažene način CenterFind, se v besedilnem prikazu (n) izmenično prikažeta ERR in CL.

1. Na obeh laserskih sprejemnikih nastavite način CenterFind in znova zaženite funkcijo.

##

S pomočjo načina CenterFind lahko izmerite nagib površine do najv. 8,5 %.

1. To storite tako, da rotacijski laser postavite na en konec nagnjene površine in ga vodoravno poravnate glede na stojalo.

Os X oz. os Y rotacijskega laserja mora biti v isti liniji z nagibom, ki ga želite določiti.

2. Vklopite rotacijski laser in počakajte, da se poravna.
3. Laserski sprejemnik z držalom pritrdite na merilno letev (78).
4. Merilno letev postavite ob merilno napravo (na istem koncu nagnjene površine).
5. Poravnajte laserski sprejemnik na merilni letvi po višini tako, da bo laserski žarek rotacijskega laserja prikazan kot sredinsko poravnan ➊.
6. Nato postavite merilno letev z laserskim sprejemnikom na drugi konec nagnjene površine ➋.

Pazite na to, da ostane položaj laserskega sprejemnika na merilni letvi nespremenjen.

7. Zaženite način CenterFind za os, ki je poravnana z nagnjeno površino.

1. Po zaključku načina CenterFind se na rotacijskem laserju prikaže nagib površine.

##

V načinu CenterLock rotacijski laser s premikanjem rotacijske glave navzgor in navzdol samodejno išče sredinsko linijo laserskega sprejemnika. Za razliko od načina CenterFind se položaj laserskega sprejemnika nenehno preverja, nagib rotacijskega laserja pa samodejno prilagaja. Na zaslonu rotacijskega laserja niso prikazane nobene vrednosti nagiba.

Poravnava je možna za os X in os Y, tako v vodoravnem položaju kot tudi pri navpičnem položaju rotacijskega laserja.

## Zagon načina CenterLock:

1. Rotacijski laser in laserski sprejemnik postavite tako, da bo laserski sprejemnik postavljen v smeri osi X oz. osi Y rotacijskega laserja.
2. Laserski sprejemnik usmerite tako, da bo želena os postavljena pod pravim kotom glede na sprejemno polje (54).
3. Če je treba laserski žarek poravnati glede na obe osi, namestite po en laserski sprejemnik, povezan z rotacijskim laserjem, v smeri osi X in Y.

Vsak laserski sprejemnik mora biti znotraj območja premikanja ±8,5 % rotacijskega laserja.

4. Vklopite rotacijski laser v rotacijskem načinu.

1. V meniju z nastavitvami laserskega sprejemnika nastavite funkcijo sredine na način CenterLock CL.

Pri poravnavi glede na dve osi rotacijskega laserja velja to za oba laserska sprejemnika.

2. Zagon načina CenterLock za os X: dalj časa držite tipko ali dalj časa hkrati držite tipki in .
3. Zagon načina CenterLock za os Y: dalj časa hkrati držite tipki in .

Če želite laserski žarek sočasno poravnati glede na obe osi, potem je treba način CenterLock na vsakem laserskem sprejemniku zagnati ločeno.

Po zagonu načina CenterLock se rotacijska glava na rotacijskem laserju premika gor in dol. Med iskanjem se v besedilnem prikazu (n)CLX prikaže (os X) oz. CLY (os Y).

Če laserski žarek zadane sprejemno polje (54) na višini sredinske linije laserskega sprejemnika, se pojavi prikaz za sredinsko linijo (q), v besedilnem prikazu (n) pa LOC. Na rotacijskem laserju je na začetnem zaslonu prikazan simbol CenterLock za ustrezno os.

Če se položaj laserskega sprejemnika ali rotacijskega laserja spremeni, se nagib na rotacijskem laserju prilagodi samodejno.

- Pri delu z načinom CenterLock pazite, da se rotacijski laser in laserski sprejemnik ne bosta premaknila nenamerno. Zaradi samodejne prilagoditve naklona pri vsaki spremembi položaja lahko pride do napak pri meritvah.

## Prekinitev/zaključek načina CenterLock:

1. Pritisnite tipko in jo pridržite.

Če je bil laserski žarek v tem trenutku že uspešno poravnan glede na sredinsko linijo laserskega sprejemnika, se nastavljeni nagib na rotacijskem laserju ohrani tudi po prekinitvi načina CenterLock.

## Odpravljanje napak:

Če laserski žarek sredinske linije laserskega sprejemnika ni mogel najti v 2 min (ob zagonu načina ali po spremembi položaja), se v besedilnem prikazu (n) prikaže ERR in vsi LED-prikazi smeri svetijo.

1. Pritisnite poljubno tipko na rotacijskem laserju in poljubno tipko na laserskem sprejemniku, da zaprete sporočila o napakah.
2. Ponovno namestite rotacijski laser in laserski sprejemnik, da bo laserski sprejemnik v območju premikanja ±8,5 % rotacijskega laserja.

Pazite, da bo laserski sprejemnik poravnan glede na os X oz. os Y tako, da bo laserski žarek sprejemno polje (54) prehajal vodoravno.

1. Nato znova zaženite način CenterLock.

Če želite, da sta obe osi rotacijskega laserja usmerjeni proti laserskemu sprejemniku, mora biti na obeh laserskih sprejemnikih nastavljeno enako središče. Kombinacija načina CenterLock in načina CenterFind ni mogoča.

Če je na eni osi že nastavljen način CenterLock in če se na drugi osi zažene način CenterFind, se v besedilnem prikazu (n) izmenično prikazujeta ERR in CF.

1. Na obeh laserskih sprejemnikih nastavite način CenterLock in znova zaženite funkcijo.

##

Laserski sprejemnik je opremljen z elektronskimi filtri za stroboskopske luči. Filtri nudijo zaščito npr. pred motnjami opozorilnih luči gradbenih strojev.