# Daljinski upravljalnik

## Oskrba z energijo daljinskega upravljalnika

Pri uporabi daljinskega upravljalnika priporočamo uporabo alkalnih manganskih baterij.

1. Obrnite zapah (37) pokrova predala za baterije (npr. s kovancem) v položaj .
2. Odprite pokrov predala za baterije (39) in vstavite baterije.

Pri tem pazite na pravilno polariteto baterij, ki mora ustrezati skici na notranji strani predala za baterije.

1. Zaprite pokrov predala za baterije (39) in obrnite zapah (37) pokrova predala za baterije v položaj .

- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije. Če baterije dlje časa pustite v daljinskem upravljalniku, lahko korodirajo.

Povezava Bluetooth® ostane aktivna, dokler so v daljinskem upravljalniku nameščene baterije. Če želite preprečiti, da bi ta funkcija porabljala energijo, lahko baterije odstranite.

## Zagon daljinskega upravljalnika

Dokler so vstavljene baterije z zadostno veliko napetostjo, je daljinski upravljalnik pripravljen za delovanje.

1. Za vklop daljinskega upravljalnika pritisnite poljubno tipko na daljinskem upravljalniku.
2. Prikliče se stanje osi na rotacijskem laserju, ki se prikaže na prikazu stanja (33) in (34) na daljinskem upravljalniku.

Dokler prikazi stanja svetijo, se ob vsakem naslednjem pritisku poljubne tipke na daljinskem upravljalniku spremeni ustrezna nastavitev na rotacijskem laserju. Če prikaz za pošiljanje signala (32) na daljinskem upravljalniku sveti, to pomeni, da se oddaja signal.

Za varčevanje z energijo se daljinski upravljalnik po krajšem času spet izklopi in prikaza stanja (33) in (34) se znova ugasneta.

Vklop/izklop merilne naprave z daljinskim upravljalnikom ni možen.