# Kasutuselevõtt

- Tööpiirkonnas ei tohi olla takistusi, mis peegeldavad või takistavad laserikiirt. Katke peegeldavad või läikivad pinnad kinni. Ärge mõõtke läbi klaaside või muude sarnaste materjalide. Peegelduv või takistatud laserikiir võib mõõtmistulemusi moonutada.

##

1. Valige laserikiire vastuvõtjale selline koht, et laserikiir jõuaks vastuvõtuväljale (54).
2. Suunake seade nii, et laserikiir läbiks vastuvõtuvälja põiki (nagu joonisel kujutatud).
3. Mitme töörežiimiga pöördlaseril valige suurima pöörlemiskiirusega horisontaal- või vertikaalrežiim.

##

- Laserikiire vastuvõtja sisselülitamisel võib kõlada vali signaalheli. Seepärast tuleb laserikiire vastuvõtjat sisselülitamisel kõrvadest ja teistest isikutest eemal hoida. Vali heli võib kuulmist kahjustada.

1. Vajutage laserikiire vastuvõtja sisselülitamiseks nuppu .
2. Kõik ekraaninäidud ja LEDid süttivad korraks ning võib kõlada signaalheli.
3. Laserikiire vastuvõtja väljalülitamiseks vajutage seni nuppu , kuni kõik LEDid korraks süttivad ja ekraan pimeneb.

Peale ekraanivalgustuse seade salvestatakse laserikiire vastuvõtja väljalülitamisel kõik seaded.

Kui umbes 10 min vältel ei vajutata laserikiire vastuvõtjal ühtegi nuppu ja vastuvõtuväli (54) ei võta 10 min vältel laserikiirt vastu, lülitub laserikiire vastuvõtja patareide säästmiseks automaatselt välja.

##

Tarnimisel on pöördlaser ja kaasasolev laserikiire vastuvõtja juba Bluetooth®-i kaudu ühendatud.

Ühenduse olemasolul on laserikiire vastuvõtja ekraanil Bluetooth®-ühenduse näit (k).

1. Laserikiire vastuvõtja taasühendamiseks või teise laserikiire vastuvõtja ühendamiseks pöördlaseriga hoidke pöördlaseri nuppu all seni, kuni pöördlaseri ekraanile ilmub kaugjuhtimispuldiga / laserikiire vastuvõtjaga ühenduse loomise sümbol.
2. Seejärel hoidke laserikiire vastuvõtjal nuppe ja allavajutatuina seni, kuni laserikiire vastuvõtja tekstinäidikule (n) ilmub P‑‑.

Loodud ühendus kinnitatakse pöördlaseri ekraanil. Laserikiire vastuvõtja tekstinäidikul (n) kuvatakse POK.

Kui pöördlaseri ja laserikiire vastuvõtja vahel ei õnnestu ühendust luua, kuvatakse laserikiire vastuvõtja tekstinäidikul (n) teade PNK ja pöördlaseri ekraanil veateade ühenduse loomise ebaõnnestumise kohta. Vaadake vea kõrvaldamiseks suuniseid pöördlaseri kasutusjuhendist.

##

Laserikiire asukohta vastuvõtuväljal (54) näidatakse laserikiire vastuvõtja esi- ja tagakülje ekraanil (58) suunakuvana „Laserikiir keskjoone all“ (o), suunakuvana „Laserikiir keskjoone kohal“ (s) või keskjoone kuvana (q).

Valikuliselt saab näidata laserikiire asukohta vastuvõtuväljal ka:

- punase LED-suunanäiduna „Laserikiir keskjoone all“ (57), sinise LED-suunanäiduna „Laserikiir keskjoone kohal“ (55) ja rohelise LED-keskjoonena (56) laserikiire vastuvõtja esiküljel,
- signaalheliga.

Kui laserikiir läbib vastuvõtuvälja (54) esimest korda, kõlab lühike signaalheli ning punane LED-suunanäit „Laserikiir keskjoone all“ (57) ja sinine LED-suunanäit „Laserikiir keskjoone kohal“ (55) süttivad korraks (ka siis, kui signaalheli ja/või LED-suunanäidud on välja lülitatud).

Laserikiire vastuvõtja on liiga madalal. Kui laserikiir läbib vastuvõtuvälja (54) ülemist poolt, ilmub ekraanile suunakuva „Laserikiir keskjoone kohal“ (s).

Kui LEDid on sisse lülitatud, põleb sinine LED-suunanäit „Laserikiir keskjoone kohal“ (55).
Sisselülitatud signaalheli korral kõlab signaal aeglases rütmis.

1. Liigutage laserikiire vastuvõtjat noole suunas ülespoole.
2. Keskjoonele lähenemisel kuvatakse veel ainult suunakuva „Laserijoon keskjoone kohal“ (s) tippu.

Laserikiire vastuvõtja on liiga kõrgel. Kui laserikiir läbib vastuvõtuvälja (54) alumist poolt, ilmub ekraanile suunakuva „Laserikiir keskjoone all“ (o).

Kui LEDid on sisse lülitatud, põleb punane LED-suunanäit „Laserikiir keskjoone all“ (57).
Sisselülitatud signaalheli korral kõlab signaal kiires rütmis.

1. Liigutage laserikiire vastuvõtjat noole suunas allapoole.
2. Keskjoonele lähenemisel kuvatakse veel ainult suunakuva „Laserijoon keskjoone all“ (o) tippu.

Laserikiire vastuvõtja on keskel. Kui laserikiir läbib vastuvõtuvälja (54) keskjoone kõrgusel, ilmub ekraanile keskjoone kuva (q).

Kui LEDid on sisse lülitatud, põleb roheline LED-keskjoon (56).
Sisselülitatud signaalheli korral kostab pidev heli.

Viimase vastuvõtu salvestamise funktsioon. Kui laserikiire vastuvõtjat liigutatakse nii, et laserikiir ei lange enam vastuvõtuväljale (54), vilgub veidi aega viimati näidatud suunakuva „Laserikiir keskjoone kohal“ (s) või „Laserikiir keskjoone all“ (o). Seda kuva saab seadete menüüs sisse või välja lülitada.

##

Kui vastuvõtuväljale (54) langeb laserikiir, näitab ekraani tekstinäidik (n) laserikiire ja laserikiire vastuvõtja keskjoone vahelise kauguse absoluutväärtust.

Kõrguse näidu mõõtühikut saab seadete menüüs muuta („mm“ või „in“).