# Акумулаторната/обикновена батерия

Измервателният уред може да бъде захранван или с обикновени батерии, или с литиево-йонна акумулаторна батерия на Бош.

Не използвайте обикновени акумулаторни батерии (напр. никел-металхидрид).

##

- Използвайте само посочените в раздела Технически данни зарядни устройства. Само тези зарядни устройства са с параметри, подходящи за използваната във Вашия измервателен уред литиево-йонна батерия.

Литиево-йонните акумулаторни батерии се доставят дълбоко разредени поради международните предписания за транспортиране. За да използвате пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото ползване я заредете.

### Индикатор за акумулаторната батерия върху батерията

Ако акумулаторната батерия се вади от измервателния уред, състоянието на зареждане може да се показва чрез зелените светодиоди на индикацията за състоянието на зареждане върху акумулаторната батерия.

За да видите степента на зареденост на батерията, натиснете бутона за индикация или .

Ако след натискане на бутона за индикация не свети нито един светодиод, акумулаторната батерия е повредена и трябва да бъде заменена.

Не всеки тип акумулаторна батерия разполага с индикатора за състоянието на зареждане.

#### Акумулаторна батерия модел GBA 18V...

Светодиод | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 3 × зелено | 60–100 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 30–60 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | 5–30 %
Мигаща светлина 1 × зелено | 0–5 %

#### Акумулаторна батерия модел ProCORE18V...

Светодиод | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 5 × зелено | 80–100 %
Непрекъснато светене 4 × зелено | 60–80 %
Непрекъснато светене 3 × зелено | 40–60 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 20–40 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | 5–20 %
Мигаща светлина 1 × зелено | 0–5 %

### Указания за оптимална работа с акумулаторната батерия

Предпазвайте акумулаторната батерия от влага и вода.

Съхранявайте акумулаторната батерия само в температурния диапазон от –20 °C до 50 °C. Напр. не оставяйте акумулаторната батерия през лятото в автомобил на слънце.

Периодично почиствайте вентилационните отвори на акумулаторната батерия с мека чиста и суха четка.

Съществено съкратено време за работа след зареждане показва, че акумулаторната бате‌рия е изхабена и трябва да бъде заменена.

Спазвайте указанията за бракуване.

##

За захранване на измервателния уред се препоръчва използването на алкално-манганови батерии.

Поставете батериите в адаптера за батерии (22).

При това внимавайте за правилната им полярност, означена на изображението върху адаптера за батерии.

Заменяйте винаги всички батерии едновременно. Използвайте винаги батерии от един и същ производител и с еднакъв капацитет.

- Ако продължително време няма да използвате уреда, изваждайте батериите от него. Батериите могат да корозират при по-дълго съхранение в измервателния уред.

Адаптерът за батерии е предназначен само за предвидените за целта измервателни уреди на Bosch.

##

1. Избутайте застопоряването (2) на капака на гнездото за батерии на позиция и отворете капака (1).
2. Натиснете бутона за отключване (23) и изтеглете акумулаторната батерия (24), респ. адаптера за батерии (22) от гнездото за батерии. При това не прилагайте сила.
3. Вкарайте заредена акумулаторна батерия (24) или адаптер за батерии (22) с поставени батерии докато не се фиксират осезаемо в отделението за батерии.
4. Затворете капака на отделението за батерии (1) и избутайте фиксирането (2) на позиция .

##

Индикаторът за състоянието на зареждане (e) на дисплея показва състоянието на акумулаторната батерия, респ. на батериите:

Индикатор | Капацитет
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %

Ако акумулаторната батерия, респ. батериите са изтощени, за няколко секунди се появява предупредително съобщение и индикацията на статуса (12) мига с бърз ход в червено. След това измервателният уред се изключва.